### Техническое задание

Способ определения исполнителя (подрядчика, поставщика): аукцион в электронной форме.

Наименование объекта закупки: **Выполнение работ по изготовлению протезов голени по индивидуальным замерам для инвалидов Орловской области в 2018 году.**

Количество выполняемых работ: **57 штук.**

Место выполнения работ: Выполнение работ по изготовлению изделий осуществляется по месту нахождения Исполнителя. Выполнение работ, связанных с проведением комплекса мероприятий (замеры, подгонка, примерка и т. д.), в которых необходимо участие Получателя, осуществляется по месту нахождения Получателя в пределах Орловской области. Выполнение работ должно быть осуществлено по индивидуальным заказам Получателей, при предъявлении ими документа, удостоверяющего личность, и направления, выданного Заказчиком. Выдача готового изделия осуществляется по выбору Получателя: либо по месту жительства Получателя, либо в пункте выдачи в г. Орле, специально оборудованном Исполнителем с учетом требований Заказчика.

Срок выполнения работ: **до 01.10.2018 включительно**.

Сроки действия Контракта: **до 01.11.2018 включительно**.

Источник финансирования: Оплата осуществляется за счет средств федерального бюджета, передаваемых Фонду социального страхования Российской Федерации в пределах лимитов бюджетных обязательств, доведенных региональному отделению.

Начальная (максимальная) цена Контракта: **2149773,42 руб.**

Цена Контракта включает в себя: В цену настоящего Контракта включаются все расходы Исполнителя по исполнению настоящего Контракта, в том числе расходы по выполненным с учетом физиологических данных Получателей работам, а также налоги, сборы и иные обязательные платежи.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Наименование** | **Описание** | **Кол-во,**  **шт.** | **Цена за ед. изделия,**  **руб.** | **Стоимость, руб.** |
| 1 | Изготовление протеза голени немодульного типа, в том числе при врожденном недоразвитии | Протез голени немодульный с глубокой посадкой и эластичной облицовкой изготавливается согласно технических условий и ГОСТов. Формообразующая часть косметической облицовки: листовой поролон. Покрытие облицовки: чулки силоновые ортопедические. Приемная гильза унифицированная или индивидуальная. Материал приемной гильзы: кожа. Допускается вкладная гильза из кожи или из вспененных материалов. Метод крепления протеза: с использованием гильзы (манжеты с шинами) бедра или с использованием кожаных полуфабрикатов (без шин). Стопа с металлическим каркасом, подвижная во всех вертикальных плоскостях или Стопа шарнирная полиуретановая монолитная.  Тип протеза: постоянный.  Гарантийный срок – не менее 7 месяцев. | 13 | 20083,10 | 261080,30 |
| 2 | Изготовление протеза голени модульного типа, в том числе при недоразвитии | Протез голени модульный с полимерным чехлом изготавливается согласно технических условий и ГОСТов. Формообразующая часть косметической облицовки: модульная мягкая полиуретановая или полужесткая эластичная. Покрытие облицовки: чулки ортопедические перлоновые или силоновые. Приемная гильза индивидуальная (одна или две пробные гильзы). Материал индивидуальной постоянной гильзы: литьевой слоистый пластик на основе акриловых смол. Допускается применение вкладной гильзы из вспененных материалов или вкладного элемента в виде полимерного чехла. Крепление протеза: с использованием замкового устройства чехла или вакуума или с использованием наколенника или за счет формы приемной гильзы или с пользованием кожаных полуфабрикатов или за счет формы приемной гильзы с использованием системы вакуумного насоса и с «герметизирурующим» гелиевым коленным бандажом. Регулировочно-соединительные устройства соответствуют весу инвалида. Стопа бесшарнирная полиуретановая, монолитная или Стопа с голеностопным шарниром, подвижным в сагиттальной плоскости, с двухступенчатой регулируемой пациентом высотой каблука или Стопа с голеностопным шарниром со сменным пяточным амортизатором или Стопа со средней степенью энергосбережения или Стопа энергосберегающая на основе углепластика с гидравлической щиколоткой, вместе с косметической оболочкой, с бесступенчатой регулируемой пациентом высотой каблука.  Тип протеза: постоянный.  Гарантийный срок – не менее 7 месяцев. | 20 | 28004,48 | 560089,60 |
| 3 | Изготовление протеза голени для купания | Протез голени модульный для купания изготавливается согласно технических условий и ГОСТов. Формообразующая часть косметической облицовки: отсутствует. Приемная гильза индивидуальная (одна пробная гильз). Материал индивидуальной приемной гильзы: литьевой слоистый пластик на основе акриловой смолы. Допускается применение вкладных гильз из вспененных материалов. Крепление протеза: за счет формы приемной гильзы, с использованием гелевого герметизирующего наколенника или с использованием резиновой манжеты. Регулировочно-соединительные устройства соответствуют весу инвалида. Стопа специальная с защитой от проскальзывания.  Тип протеза: специальный.  Гарантийный срок – не менее 12 месяцев. | 24 | 55358,48 | 1328603,52 |
| **ИТОГО:** | | | **57** | **Х** | **2149773,42** |

**Требования, предъявляемые к выполнению работ.**

Выполнение работ соответствует ГОСТ Р 53870-2010 «Услуги по протезированию нижних конечностей. Состав, содержание и порядок предоставления услуг». Протезы должны быть классифицированы в соответствии с требованиями Государственного стандарта Российской Федерации ГОСТ Р 51191-2007, ГОСТ Р 53869-2010.

Выполнение работ должно включать:

- комплекс мероприятий (замеры, подгонка, примерка и т. д.), в которых необходимо участие Получателя;

- изготовление протезов;

- выдачу результата работ Получателю.

Протезы (далее – изделия) должны быть изготовлены по индивидуальным меркам каждого Получателя. Выполнение работ по изготовлению изделий должно соответствовать назначениям медико-социальной экспертизы, а также врача. При выполнении работ должен быть осуществлен контроль при примерке и обеспечении Получателей указанными изделиями. Получатели не должны испытывать болей, избыточного давления, обуславливающих нарушения кровообращения.

Выполнение работ должно осуществляться при наличии декларации о соответствии на изделия.

Гарантийный срок устанавливается со дня выдачи готового изделия. Его продолжительность по каждому конкретному виду изделия указана в техническом задании. В течение этого срока предприятие-изготовитель производит замену или ремонт изделия бесплатно.

**Место, условия и сроки выполнения работ**

Выполнение работ по изготовлению изделий осуществляется по месту нахождения Исполнителя.

Выполнение работ, связанных с проведением комплекса мероприятий (замеры, подгонка, примерка и т. д.), в которых необходимо участие Получателя, осуществляется по месту нахождения Получателя.

Выполнение работ должно быть осуществлено по индивидуальным заказам Получателей, при предъявлении ими документа, удостоверяющего личность, и направления, выданного Заказчиком.

Сроки выполнения работ по изготовлению одного изделия: Исполнитель обязан начать выполнять работы не позднее 1 дня с даты получения от Заказчика списка Получателей, которым Заказчиком выданы направления, либо не позднее 1 дня с даты обращения Получателя к Исполнителю с документом, удостоверяющим личность, и направлением, выданным Заказчиком.

Продолжительность по изготовлению одного изделия согласно регламентированным срокам обеспечения инвалида (ветерана) техническим средством (изделием), изготавливаемых по индивидуальному заказу с привлечением инвалида (ветерана), со дня обращения инвалида (ветерана) к Исполнителю – не более 60 календарных дней, но **не позднее 01.10.2018 г. включительно.**

Выдача готового изделия осуществляется по выбору Получателя: либо по месту жительства Получателя (в пределах г. Орла, Орловской области), либо в пункте выдачи в г. Орле, специально оборудованном Исполнителем с учетом требований Заказчика.

Поставщик обязан организовать в г. Орле пункт приема Получателей для проведения комплекса мероприятий (замеры, подгонка, примерка и т. д.), в которых необходимо участие Получателя, и выдачи результатов выполненных работ - изготовленных изделий Получателям и обеспечить его бесперебойную работу по графику выдачи изготовленных изделий согласно журналу телефонных звонков Получателям. Пункт выдачи должен иметь туалетную комнату со свободным доступом туда Получателей. Обеспечение работы пункта приема по обслуживанию инвалидов - не менее 5 дней в неделю во время исполнения контракта и гарантийного обслуживания; по заявлению инвалидов в период предоставления гарантии качества осуществлять выезд на дом.

**Порядок формирования цены контракта**

Для обоснования Н(М)ЦК использован метод сопоставимых рыночных цен (анализ рынка) на основе единого реестра государственных и муниципальных контрактов, согласно Распоряжению Правительства РФ от 18 сентября 2017 года № 1995-р.

Ответственный за исполнение Контракта: главный специалист отдела социальных программ

ГУ - Орловское отделение Фонда социального страхования Российской Федерации Мураева Елена Сергеевна. Контакты: 8(4862) 54-81-90, e-mail: muraeva\_es@ro57.fss.ru