**Выполнение работ по изготовлению туторов по индивидуальным замерам для инвалидов Орловской области в 2018 году**

### Техническое задание

Способ определения исполнителя (подрядчика, поставщика): аукцион в электронной форме.

Наименование объекта закупки: **Выполнение работ по изготовлению туторов по индивидуальным замерам для инвалидов Орловской области в 2018 году.**

Количество выполняемых работ: **186 штук.**

Место выполнения работ: Выполнение работ по изготовлению изделий осуществляется по месту нахождения Исполнителя. Выполнение работ, связанных с проведением комплекса мероприятий (замеры, подгонка, примерка и т. д.), в которых необходимо участие Получателя, осуществляется по месту нахождения Получателя в пределах Орловской области. Выполнение работ должно быть осуществлено по индивидуальным заказам Получателей, при предъявлении ими документа, удостоверяющего личность, и направления, выданного Заказчиком. Выдача готового изделия осуществляется по выбору Получателя: либо по месту жительства Получателя, либо в пункте выдачи в г. Орле, специально оборудованном Исполнителем с учетом требований Заказчика.

Срок выполнения работ: **до 01.10.2018 включительно**.

Сроки действия Контракта: **до 01.11.2018 включительно**.

Источник финансирования: Оплата осуществляется за счет средств федерального бюджета, передаваемых Фонду социального страхования Российской Федерации в пределах лимитов бюджетных обязательств, доведенных региональному отделению.

Начальная (максимальная) цена Контракта: **1104305,20 руб.**

Цена Контракта включает в себя: В цену настоящего Контракта включаются все расходы Исполнителя по исполнению настоящего Контракта, в том числе расходы по выполненным с учетом физиологических данных Получателей работам, а также налоги, сборы и иные обязательные платежи.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Наименование** | **Описание** | **Кол-во изделий, изготовляемых при выполнении работ, шт.** |
| 1 | Изготовление тутора на голеностопный сустав | Тутор ортопедический на голеностопный сустав, фиксирующий, корригирующий. Изготовлен методом вакуумной формовки по индивидуальному гипсовому слепку из термопластичных материалов, допускается вкладная гильза из вспененных упругих и смягчающих материалов. Крепление шнуровкой или лентой-липучкой (в зависимости от выбора Получателя, назначения врача).  Назначение лечебно-профилактическое.  Гарантийный срок – не менее 6 месяцев. | 94 |
| 2 | Изготовление тутора на коленный сустав | Тутор на коленный сустав, фиксирующий. Гильза индивидуальная из кожи или листового термопласта, изготовлена по индивидуальному гипсовому слепку, допускается вкладная гильза из вспененных упругих и смягчающих материалов. Крепление шнуровкой или лентой-липучкой (в зависимости от выбора Получателя, назначения врача).  Назначение лечебно-профилактическое.  Гарантийный срок – не менее 7 месяцев. | 40 |
| 3 | Изготовление тутора на всю ногу | Тутор ортопедический на всю ногу, фиксирующий, корригирующий. Гильза индивидуальная из кожи, или листового высокотемпературного термопласта, или листового низкотемпературного термопласта (тип применяемого материала зависит от индивидуальных особенностей пациента), изготовлена по индивидуальному гипсовому слепку, допускается вкладная гильза из вспененных упругих и смягчающих материалов. Крепление шнуровкой или лентой-липучкой (в зависимости от выбора Получателя, назначения врача).  Назначение лечебно-профилактическое.  Гарантийный срок – не менее 7 месяцев. | 20 |
| 4 | Изготовление тутора на лучезапястный сустав | Тутор на лучезапястный сустав, фиксирующий. Изготовлен из листового термопластичного материала, допускается вкладная гильза из вспененных упругих и смягчающих материалов. Гильза индивидуальная, изготовлена по индивидуальному гипсовому слепку. Крепление шнуровкой или лентой-липучкой (в зависимости от выбора Получателя, назначения врача).  Гарантийный срок – не менее 6 месяцев. | 18 |
| 5 | Изготовление тутора на локтевой сустав | Тутор на локтевой сустав, фиксирующий. Изготовлен из листового термопластичного материала, допускается вкладная гильза из вспененных упругих и смягчающих материалов. Гильза индивидуальная, изготовлена по индивидуальному гипсовому слепку. Крепление индивидуальное в зависимости от выбора Получателя, назначения врача.  Гарантийный срок – не менее 6 месяцев. | 8 |
| 6 | Изготовление тутора на всю руку | Тутор на всю руку, фиксирующий. Изготовлен из листового термопластичного материала, допускается вкладная гильза из вспененных упругих и смягчающих материалов. Гильза индивидуальная изготовлена по индивидуальному гипсовому слепку. Крепление индивидуальное в зависимости от выбора Получателя, назначения врача. Назначение лечебно-профилактическое.  Гарантийный срок – не менее 6 месяцев. | 6 |
| **ИТОГО:** | | | **186** |

**Требования, предъявляемые к выполнению работ.**

Выполнение работ соответствует ГОСТ ISO 10993-1-2011, ГОСТ ISO 10993-5-2011, ГОСТ ISO 10993-10-2011, ГОСТ Р 52770-2016, ГОСТ Р 51632-2014, ГОСТ Р 52878-2007.

Оказание услуг должно включать:

- комплекс мероприятий (замеры, подгонка, примерка и т. д.), в которых необходимо участие Получателя;

- изготовление туторов;

- выдачу результата услуг Получателю.

Туторы (далее – изделия) должны быть изготовлены по индивидуальным меркам каждого Получателя. Оказание услуг по изготовлению изделий должно соответствовать назначениям медико-социальной экспертизы, а также врача. При оказании услуг должен быть осуществлен контроль при примерке и обеспечении Получателей указанными изделиями. Получатели не должны испытывать болей, избыточного давления, обуславливающих нарушения кровообращения.

Оказание услуг должно осуществляться при наличии декларации о соответствии на изделия.

Гарантийный срок устанавливается со дня выдачи готового изделия. Гарантийный срок устанавливается со дня выдачи готового изделия. Его продолжительность по каждому конкретному виду изделия указана в техническом задании. В течение этого срока предприятие-изготовитель производит замену или ремонт изделия бесплатно.

**Место, условия и сроки выполнения работ**

Выполнение работ по изготовлению изделий осуществляется по месту нахождения Исполнителя.

Выполнение работ, связанных с проведением комплекса мероприятий (замеры, подгонка, примерка и т. д.), в которых необходимо участие Получателя, осуществляется по месту нахождения Получателя.

Выполнение работ должно быть осуществлено по индивидуальным заказам Получателей, при предъявлении ими документа, удостоверяющего личность, и направления, выданного Заказчиком.

Сроки выполнения работ по изготовлению одного изделия: Исполнитель обязан начать выполнять работы не позднее 1 дня с даты получения от Заказчика списка Получателей, которым Заказчиком выданы направления, либо не позднее 1 дня с даты обращения Получателя к Исполнителю с документом, удостоверяющим личность, и направлением, выданным Заказчиком.

Продолжительность по изготовлению одного изделия согласно регламентированным срокам обеспечения инвалида (ветерана) техническим средством (изделием), изготавливаемых по индивидуальному заказу с привлечением инвалида (ветерана), со дня обращения инвалида (ветерана) к Исполнителю – не более 60 календарных дней, но **не позднее 01.10.2018 г. включительно.**

Выдача готового изделия осуществляется по выбору Получателя: либо по месту жительства Получателя, либо в пункте выдачи в г. Орле, специально оборудованном Исполнителем с учетом требований Заказчика.

Поставщик обязан организовать в г. Орле пункт приема и выдачи результатов выполненных работ - изготовленных изделий Получателям и обеспечить его бесперебойную работу по графику выдачи изготовленных изделий согласно журналу телефонных звонков Получателям. Пункт выдачи должен иметь туалетную комнату со свободным доступом туда Получателей. Обеспечение работы пункта приема по обслуживанию инвалидов - не менее 5 дней в неделю во время исполнения контракта и гарантийного обслуживания; по заявлению инвалидов в период предоставления гарантии качества осуществлять выезд на дом.