**Техническое задание**

**на поставку детям-инвалидам кресел-колясок в 2018 году**

1. **Предмет Контракта**

Поставка детям-инвалидам кресел-колясок в 2018 году.

Количество поставляемого Товара — 37 штук.

1. **Требования к качеству и безопасности товара**

Соответствие требованиям стандартов:

* ГОСТ Р 50602-93 «Кресла - коляски. Максимальные габаритные размеры»;
* ГОСТ Р 52770-2016 «Изделия медицинские. Требования безопасности. Методы санитарно-химических и токсикологических испытаний»;
* ГОСТ Р 51632-2014 «Технические средства реабилитации людей с ограничениями жизнедеятельности, общие технические требования и методы испытаний».

Указанные стандарты подлежат применению только в части, соответствующей целям, указанным в п.1 Постановления Государственного комитета РФ по стандартизации и метрологии от 30.01.2004 г. № 4.

Материалы, применяемые для изготовления кресел-колясок, не должны содержать ядовитых (токсичных) компонентов, а также воздействовать на цвет поверхности (пола, одежды, кожи пользователя), с которым контактируют те или иные детали кресло-коляски при ее нормальной эксплуатации; они должны быть разрешены к применению Минздравом России.

Кресла-коляски должны отвечать требованиям безопасности для пользователя и сопровождающего лица, а также для окружающих предметов при эксплуатации и техническом обслуживании.

Наличие сертификата соответствия на кресла-коляски или декларации о соответствии в порядке, установленном Правительством Российской Федерации.

1. **Требования к размерам, упаковке и отгрузке товара**

Упаковка кресел-колясок, должна обеспечивать их защиту от повреждений, порчи (изнашивания), или загрязнения во время хранения и транспортирования до места проживания детей-инвалидов. На изделия должен быть нанесен товарный знак, установленный для предприятия-изготовителя, и маркировка, не нарушающая покрытие и товарный вид изделия.

Транспортировка кресел-колясок, должна осуществляться любым видом крытого транспорта в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на данном виде транспорта.

Поставщиком должно быть осуществлено обязательное обеспечение инструктажа детей-инвалидов и/или их представителей и консультативной помощи по правильному пользованию изделиями.

1. **Требования к сроку и (или) объему предоставленных гарантий качества товара**

Поставщик должен располагать сервисной службой для обеспечения технического обслуживания и гарантийного ремонта поставляемых кресел-колясок.

Гарантийный срок кресел-колясок должен составлять не менее 12 (двенадцати месяцев) со дня подписания Акта приема-передачи технического средства реабилитации (Товара) представителем ребенка-инвалида.

Срок выполнения гарантийного ремонта кресел-колясок со дня обращения ребенка-инвалида и/или его представителя не должен превышать 15 (пятнадцать) рабочих дней.

Кресла-коляски должны быть новыми (не бывшие в употреблении, в ремонте, в том числе которые не были восстановлены, у которых не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства), свободными от прав третьих лиц и не иметь дефектов, связанных с материалами и качеством изготовления, либо проявляющихся в результате действия или упущения Поставщика при нормальном использовании в обычных условиях.

В случае предъявления претензий детей-инвалидов и/или их представителей к качеству полученных кресел-колясок Поставщик обязан принять от Получателя некачественный Товар в течение 3 (трех) рабочих дней с момента выдачи и заменить его в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с момента его обращения на аналогичный Товар надлежащего качества. Замена должна производиться Поставщиком за счет собственных средств по месту проживания ребенка-инвалида.

Обеспечение ремонта и технического обслуживания кресел-колясок в течение всего срока службы, установленного производителем, должно осуществляться в соответствии с Федеральным законом от 07.02.1992 г. № 2300-1 «О защите прав потребителей».

1. **Требования к месту, срокам и условиям поставки**

Поставщик обязан начать выдачу Товара Получателям не позднее 5 (пяти) рабочих дней с момента получения списков Получателей от Заказчика и выдать весь Товар, предусмотренный Контрактом, в срок не позднее 01 ноября 2018 года (включительно), а в случае обращения ребенка-инвалида и/или его представителя с Направлением – в срок не более 30 календарных дней со дня обращения, но не позднее 01 ноября 2018 года (включительно).

О предстоящей поставке кресел-колясок ребенок-инвалид и/или его представитель должен быть уведомлен Поставщиком не позднее, чем за два рабочих дня до предполагаемой даты поставки.

В течение 10 (десяти) рабочих дней после заключения Контракта на складе Поставщика, расположенном на территории Калининградской области, должно быть не менее 100 % общего объема товара для возможности Заказчику провести проверку товара на соответствие количеству, комплектности, объему требований, установленных Контрактом.

Место доставки товара – Российская Федерация, Калининградская область, поставка товара должна осуществляться по месту проживания детей-инвалидов.

В цену Контракта включаются все расходы, связанные с поставкой Товара, в том числе доставкой до Получателей, налоги и другие обязательные платежи, которые Поставщик должен выплатить в связи с выполнением обязательств по Контракту в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

1. **Технические, функциональные, качественные и эксплуатационные характеристики Товара (конкретные показатели)**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Наименование Товара** | **Технические, функциональные, качественные и эксплуатационные характеристики Товара** | **Количество Товара, шт.** |
| Кресло-коляска с ручным приводом комнатная для детей-инвалидов | Кресло-коляска комнатная для детей-инвалидов, в том числе страдающих детским церебральным параличом, приводимая в движение сопровождающим лицом, должна быть предназначена для передвижения детей-инвалидов и детей с детским церебральным параличом в условиях помещений и на площадках с твердым покрытием. Передвижение осуществляется при помощи сопровождающего лица.Характеристики:- Рама должны быть складная, облегчённая алюминиевая;- Обивка должна быть высококачественная синтетическая;- Спинка должна быть с возможностью плавной регулировки угла наклона;- Задние колёса должны быть быстросъёмные;- Кресло-коляска должна быть оборудована клином ножным раздвигающимся (абдуктором), барьером-поручнем, трёхточечным ремнем и поясным ремнем с не менее чем двумя уровнями настройки, предохраняющие ребёнка от выпадения, или 5-ти точечным ремнем безопасности;- Подножки должны быть с не менее чем четырёхступенчатой регулировкой длины и с ремнями, фиксирующими стопы;- Подголовник должен иметь не менее двух уровней регулировки;- Максимальный (с одеждой) вес ребёнка-инвалида не менее 29 кг;- Стандартное оснащение должно включать: капюшон защитный, корзина или сумка для вещей, дождевик, накидка на ноги;- Колеса должны быть с литыми или пневматическими шинами.Ширина сиденья должна быть не менее 34 см и не более 36 см.Глубина сиденья не менее 28 см и не более 30 см.Высота спинки не более 54 см.Вес коляски не более 17 кг.Максимальная нагрузка не менее 29 кг.Диаметр задних колес должен быть не более 250 мм.Диаметр передних колес должен быть не более 190 мм.Максимальная ширина коляски не более 62 см.Максимальная длина коляски не более 107 см.Максимальная высота коляски не более 125 см.Размеры в сложенном виде (ДхШхВ) не более 125х45х50 см.В комплект поставки должны входить:- руководство пользователя (паспорт) на русском языке;- гарантийный талон на сервисное обслуживание. | 12 |
| Кресло-коляска с ручным приводом прогулочная для детей-инвалидов | Кресло-коляска прогулочная для детей-инвалидов, в том числе страдающих детским церебральным параличом, приводимая в движение сопровождающим лицом, должна быть предназначена для передвижения детей-инвалидов и детей с детским церебральным параличом в условиях улицы по различным покрытиям, земля, песок, асфальт, включая преодоление различных препятствий. Передвижение осуществляется при помощи сопровождающего лица.Характеристики:- Рама должны быть складная, облегчённая алюминиевая;- Обивка должна быть высококачественная синтетическая;- Спинка должна быть с возможностью плавной регулировки угла наклона;- Задние колёса должны быть быстросъёмные;- Кресло-коляска должна быть оборудована клином ножным раздвигающимся (абдуктором), барьером-поручнем, трёхточечным ремнем и поясным ремнем с не менее чем двумя уровнями настройки, предохраняющие ребёнка от выпадения, или 5-ти точечным ремнем безопасности;- Подножки должны быть с не менее чем четырёхступенчатой регулировкой длины и с ремнями, фиксирующими стопы;- Подголовник должен иметь не менее двух уровней регулировки;- Максимальный (с одеждой) вес ребёнка-инвалида не менее 29 кг;- Стандартное оснащение должно включать: капюшон защитный, корзина или сумка для вещей, дождевик, накидка на ноги;- Колеса должны быть с пневматическими шинами.Ширина сиденья должна быть не менее 34 см и не более 36 см.Глубина сиденья не менее 28 см и не более 30 см.Высота спинки не более 54 см.Вес коляски не более 17 кг.Максимальная нагрузка не менее 29 кг.Диаметр задних колес должен быть не более 250 мм.Диаметр передних колес должен быть не более 190 мм.Максимальная ширина коляски не более 62 см.Максимальная длина коляски не более 107 см.Максимальная высота коляски не более 125 см.Размеры в сложенном виде (ДхШхВ) не более 125х45х50 см.В комплект поставки должны входить:- руководство пользователя (паспорт) на русском языке;- гарантийный талон на сервисное обслуживание. | 25 |
| **ИТОГО** |  | **37** |