|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№**  | **Наименование, шифр** | **Техническое описание**  | **Кол-во,****шт.** |
| 1 | Протез бедра модульный (с внешним источником)  | Протез бедра модульный, индивидуального изготовления по слепку. Одна примерочная гильза. Материал постоянной гильзы – ортокрил на основе полиамидных смол. Косметическая облицовка бедра модульная из вспененного полимера, косметический перлоновый чулок, крепление протез вакуумное. С электронным одноосным коленным модулем, гидравлическим контролем, как в фазе переноса, так и в фазе опоры, с гидравлическим подтормаживанием при сгибании. Модуль снабжен велосипедным переключателем, автоматическим адаптированием под заданный темп ходьбы, мобильным программным обеспечением, позволяющим анализировать количество пройденных пациентом шагов. Стопа со средним уровнем энергосбережения, с повышенной упругостью, стабильной динамики в носочной части, бесступенчатой гидравлической системой щиколотки, позволяющей изменять высоту подъема каблука. РСУ на нагрузку до 125 кг. Косметическая облицовка бедра модульная из вспененного полимера, косметический чулок, крепление протеза-силиконовый чехол, замковое устройство. | 1 |