**Техническое задание - описание объекта закупки**

*Выполнение работ по обеспечению ортопедической обувью и вкладными корригирующими элементами застрахованных - получателей обеспечения по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний.*

**ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование | Сведения о функциональных, технических и качественных характеристиках, эксплуатационных характеристиках Изделий | Объем (изделие) |
| 1 | Сложная ортопедическая обувь с полукорсетом или жесткими берцами или с высокой боковой поддержкой | Сложная ортопедическая обувь должна быть с полукорсетом или жесткими берцами или с высокой боковой поддержкой. Модель обуви — ботинки. Обувь мужская и женская. Обувь должна быть индивидуального изготовления, в том числе специальных деталей, по обмерам с подгонкой колодки | 17 |
| 2 | Сложная ортопедическая обувь с полукорсетом или жесткими берцами или с высокой боковой поддержкой, на утепленной подкладке | Сложная ортопедическая обувь должна быть с полукорсетом или жесткими берцами или с высокой боковой поддержкой, на утепленной подкладке. Модель обуви - ботинки. Обувь мужская и женская. Обувь должна быть индивидуального изготовления, в том числе специальных деталей, по обмерам с подгонкой колодки | 17 |
| 3 | Сложная ортопедическая обувь на укорочение нижние конечности от 3 см до 6 см | Сложная ортопедическая обувь должна быть на укорочение нижней конечности от 3 см до 6 см. Модель обуви - ботинки. Обувь мужская и женская.  Обувь должна быть индивидуального изготовления, в том числе специальных деталей, по обмерам с подгонкой колодки | 13 |
| 4 | Сложная ортопедическая обувь на укорочение нижние конечности от 3 см до 6 см, на утепленной подкладке | Сложная ортопедическая обувь должна быть на укорочение нижней конечности от 3 см до 6 см, на утепленной подкладке. Модель обуви - ботинки. Обувь мужская и женская. Обувь должна быть индивидуального изготовления, в том числе специальных деталей, по обмерам с подгонкой колодки. | 13 |
| 5 | Сложная ортопедическая обувь с супинатором или пронатором или с невысокой боковой поддержкой | Сложная ортопедическая обувь должна быть с супинатором или пронатором или с невысокой боковой поддержкой. Модель обуви - ботинки. Обувь мужская и женская. Обувь должна быть индивидуального изготовления, в том числе специальных деталей, по обмерам с подгонкой колодки. | 30 |
| 6 | Сложная ортопедическая обувь с супинатором или пронатором или с невысокой боковой поддержкой, на утепленной подкладке | Сложная ортопедическая обувь должна быть с супинатором или пронатором или с невысокой боковой поддержкой, на утепленной подкладке.  Модель обуви - ботинки. Обувь мужская и женская.  Обувь должна быть индивидуального изготовления, в том числе специальных деталей, по обмерам с подгонкой колодки. | 30 |
| 7 | Сложная ортопедическая обувь на деформированную стопу или после ампутации по Лисфранку или при разной длине следа | Сложная ортопедическая обувь должна быть на «слоновую» стопу или после ампутации по Лисфранку или при разной длине следа. Модель обуви - ботинки. Обувь мужская и женская. Обувь должна быть индивидуального изготовления, в том числе специальных деталей, по обмерам с подгонкой колодки. | 11 |
| 8 | Сложная ортопедическая обувь на деформированную стопу или после ампутации по Лисфранку или при разной длине следа, на утепленной подкладке | Сложная ортопедическая обувь должна быть на «слоновую» стопу или после ампутации по Лисфранку или при разной длине следа, на утепленной подкладке. Модель обуви - ботинки. Обувь мужская и женская. Обувь должна быть индивидуального изготовления, в том числе специальных деталей, по обмерам с подгонкой колодки. | 11 |
| 9 | Вкладной башмачок | Вкладной башмачок должен быть для использования после ампутации стопы по Шопару, индивидуального изготовления, по обмерам, по слепку, в обычную обувь | 2 |
| 10 | Обувь на протез | Обувь должна быть на протез (и здоровую ногу).  Модель обуви - туфли (полуботинки), ботинки. Обувь мужская и женская. | 30 |
| 11 | Обувь на протез, на утепленной подкладке | Обувь должна быть на протез (и здоровую ногу), на утепленной подкладке. Модель обуви - туфли (полуботинки), ботинки. Обувь мужская и женская. | 30 |
| 12 | Стельки при поперечном плоскостопии | Стельки должны быть ортопедические при поперечном плоскостопии, изготовлены из натуральной кожи. | 4 |
| 13 | Стельки при продольном плоскостопии | Стельки должны быть ортопедические для использования при продольном плоскостопии, изготовлены из натуральной кожи. | 4 |
| 14 | Стельки для поддержания сводов стопы | Стельки должны быть для поддержания сводов стопы, изготовлены из материалов, предназначенных для этих целей. | 6 |
| 15 | Стельки индивидуального изготовления каркасные | Стельки должны быть каркасные индивидуального изготовления каркасные, изготовлены по слепку, колодке или путём формирования, трёхслойные, из материалов, предназначенных для этих целей. | 6 |
| 16 | Стельки при продольно-поперечном плоскостопии | Стельки должны быть ортопедические для использования при продольно-поперечном плоскостопии, изготовлены из натуральной кожи | 2 |
| 17 | Полустельки при продольно-поперечном плоскостопии | Полустельки должны быть ортопедические для использования при продольно-поперечном плоскостопии, изготовлены из натуральной кожи | 2 |
| Итого: | | | 228 |

**Требования к функциональным характеристикам Изделий**

Изделия должны обеспечивать (в зависимости от вида):

- достаточность опороспособности конечности;

- фиксацию стопы в правильном положении при мышечных нарушениях и после исправления деформаций, а также для профилактики прогрессирования деформации;

- компенсацию укорочения конечности.

**Требования к сроку и (или) объему предоставленных гарантий качества Изделий**

Срок гарантии качества Изделия (гарантийный срок) должен быть установлен со дня выдачи изделия Получателю. На Изделия, приобретенные до наступления сезона, сроки гарантии качества Изделий должны исчисляться с начала соответствующих сезонов и должны составлять:

*- обувь на кожаной подошве- не менее 40 (сорока) дней;*

*- обувь на кожаной подошве с накладкой – не менее 50 (пятидесяти) дней;*

*- обувь на подошве из кожеподобной резины – не менее 60 (шестидесяти) дней;*

*- на подошве из пористой резины, полиэфируретана, термопласта или иных полимерных материалов– не менее 70 (семидесяти) дней;*

*- вкладные корригирующие элементы – не менее 3 (трех) месяцев.*

Гарантийный срок носки обуви устанавливается в соответствии с п. 11.2, 11.3 ГОСТа Р 54407-2011 «Обувь ортопедическая. Общие технические условия».

Изделия должны соответствовать ГОСТ Р 54739-2011. Национальный стандарт Российской Федерации. Изделия обувные ортопедические. Общие технические условия", ГОСТ Р 55638-2013 "Услуги по изготовлению ортопедической обуви. Требования безопасности".

Изделия должны иметь документ, подтверждающий их соответствие обязательным требованиям - декларацию в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 01.12.2009г. № 982.

**Требования к качеству результата работ**

Изделия не должны иметь дефектов: перелом подошв, отдушистости деталей верха, стяжки «лица», осыпания покрытия, неустойчивости покрытия, дефектов сборки, формирования и крепления деталей обуви.

**Требования к техническим характеристикам Изделий**

Изделия должны быть ручного производства.

При изготовлении сложной ортопедической обуви должно предусматриваться несколько примерок. Изделия должны быть устойчивы к воздействию физиологической жидкости (пота).

Обувь повседневная должна быть устойчива к климатическим воздействиям (колебания температур, атмосферные осадки, вода, пыль).

Синтетические и искусственные материалы, используемые для изготовления наружных деталей низа обуви на утепленной подкладке, должны быть морозостойкими.

Межстелечный слой должен быть устойчив к гигиенической обработке раствором детского мыла в теплой воде до температуры не выше плюс 40°С.

**Требования к размерам, упаковке и отгрузке Изделий**

Упаковка Изделий должна обеспечивать защиту Изделий от повреждений, порчи (изнашивания) или загрязнения во время хранения и транспортировки.

**Требования к результатам работ**

Работы должны быть выполнены с надлежащим качеством и в установленные сроки.