Описание объекта закупки

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Номер вида техни-ческого средст-  ва реаби-литации (изде-лий)[[1]](#footnote-1) | Наимено-вание товара | Технические, функциональные и качественные характеристики товара[[2]](#footnote-2) | Кол-во, шт. | Средняя цена единицы товара, руб. | Начальная (максималь-ная) цена контракта, руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 7-01 | Кресло-коляски | Кресло-коляска с ручным приводом базовая комнатная. Кресло-коляска — техническое средство реабилитации, предназначенное для передвижения лиц с ограниченными двигательными возможностями как самостоятельно, так и с посторонней помощью в условиях помещения. Кресло-коляска должна быть с приводом от обода колеса. Рама кресло-коляски должна быть изготовлена из металлических, пластиковых, либо иных высокопрочных конструкционных материалов. Должна быть обеспечена возможность складывания и раскладывания кресла-коляски без применения инструмента. Приводные (задние) колеса кресла-коляски должны быть быстросъемными с цельнолитыми или пневматическими шинами, должны быть снабжены алюминиевыми ободами и обручами. Должна быть обеспечена возможность регулировки колесной базы кресла-коляски. Передние (поворотные) колеса кресла-коляски должны быть самоориентирующимися с цельнолитыми или пневматическими шинами. Вилка (переднего) поворотного колеса должна иметь не менее 2 (Двух) позиций установки положения колеса. Подножки кресла-коляски должны быть съемными, откидными, регулируемыми по высоте. Подлокотники кресла-коляски должны быть съемными или откидными, регулируемыми по высоте. Кресло-коляска должна быть оснащена стояночным тормозом. Кресло-коляска должна быть оснащена страховочным устройством от опрокидывания и подушкой на сиденье. Широкий выбор ширины сиденья кресел-колясок (не менее пяти размеров): от 380 мм до 510 мм. Масса кресла-коляски должна быть не более 22 кг. Максимальная допустимая нагрузка на кресло-коляску должна быть не менее 125 кг. Гарантийный срок кресел-колясок с ручным приводом базовых должен составлять не менее 12 (Двенадцати) месяцев со дня подписания Акта приема-передачи технического средства реабилитации (товара) инвалидом. В комплект поставки должны входить: кресло-коляска, насос (при оснащении пневматическими шинами), инструмент, запасные части и принадлежности, обеспечивающие техническое обслуживание кресла-коляски в течение срока службы, инструкция (руководство) по эксплуатации на русском языке, гарантийный талон. | 190 | 13530,44 | 2570783,60 |
| 2 | 7-08 | Кресло-коляски | Кресло-коляска с ручным приводом базовая прогулочная. Кресло-коляска — техническое средство реабилитации, предназначенное для передвижения лиц с ограниченными двигательными возможностями как самостоятельно, так и с посторонней помощью на открытых площадках с твердым ровным покрытием. Кресло-коляска должна быть с приводом от обода колеса. Рама кресло-коляски должна быть изготовлена из металлических, пластиковых, либо иных высокопрочных конструкционных материалов. Должна быть обеспечена возможность складывания и раскладывания кресла-коляски без применения инструмента. Приводные (задние) колеса кресла-коляски должны быть быстросъемными с цельнолитыми или пневматическими шинами, должны быть снабжены алюминиевыми ободами и обручами. Должна быть обеспечена возможность регулировки колесной базы кресла-коляски. Передние (поворотные) колеса кресла-коляски должны быть самоориентирующимися с цельнолитыми или пневматическими шинами. Вилка (переднего) поворотного колеса должна иметь не менее 2 (Двух) позиций установки положения колеса. Подножки кресла-коляски должны быть съемными, откидными, регулируемыми по высоте. Подлокотники кресла-коляски должны быть съемными или откидными, регулируемыми по высоте. Кресло-коляска должна быть оснащена стояночным тормозом. Кресло-коляска должна быть оснащена страховочным устройством от опрокидывания и подушкой на сиденье. Кресло-коляска должна быть оснащена световозвращателями. Широкий выбор ширины сиденья кресел-колясок (не менее пяти размеров): от 380 мм до 510 мм. Масса кресла-коляски должна быть не более 22 кг. Максимальная допустимая нагрузка на кресло-коляску должна быть не менее 125 кг. Гарантийный срок кресел-колясок с ручным приводом базовых должен составлять не менее 12 (Двенадцати) месяцев со дня подписания Акта приема-передачи технического средства реабилитации (товара) инвалидом. В комплект поставки должны входить: кресло-коляска, насос (при оснащении пневматическими шинами), инструмент, запасные части и принадлежности, обеспечивающие техническое обслуживание кресла-коляски в течение срока службы, инструкция (руководство) по эксплуатации на русском языке, гарантийный талон. | 110 | 13687,11 | 1505582,10 |
| **Итого** | | | | **300** | **х** | **4076365,70** |

Кресло-коляска с ручным приводом базовая комнатная — техническое средство реабилитации, предназначенное для передвижения в условиях помещений лиц с ограниченными возможностями, приводимое в движение мускульной силой пользователя или сопровождающего лица.

Кресло-коляска с ручным приводом базовая прогулочная — техническое средство реабилитации, предназначенное для передвижения на открытых площадках с твердым ровным покрытием лиц с ограниченными возможностями самостоятельно или с помощью сопровождающих лиц.

Кресла-коляски (далее – кресла-коляски с ручным приводом базовые) должны иметь регистрационные удостоверения на медицинские изделия или регистрационные удостоверения на изделия медицинского назначения и медицинскую технику, которые считаются действительными в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 27 декабря 2012 года № 1416 «Об утверждении Правил государственной регистрации медицинских изделий», а также декларации о соответствии и (или) сертификаты соответствия, которые считаются действительными согласно Постановлению Правительства РФ от 01 декабря 2009 года № 982 «Об утверждении единого перечня продукции, подлежащей обязательной сертификации, и единого перечня

продукции, подтверждение соответствия которой осуществляется в форме принятия декларации о соответствии».

В случае если в период срока действия государственного контракта истек срок их действия, заверенные надлежащим образом, копии новых регистрационных удостоверений и деклараций о соответствии предоставляются вместе с отчётной документацией для оплаты поставленных кресел-колясок с ручным приводом базовых.

Сырье и материалы, применяемые для изготовления кресел-колясок с ручным приводом базовых, не должны содержать ядовитых (токсичных) компонентов, а также воздействовать на цвет поверхности (пола, одежды, кожи инвалида), с которым контактируют те или иные детали кресло-коляски при ее нормальной эксплуатации; должны быть разрешены к применению Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека.

Поверхность сиденья (обтяжка) кресел-колясок с ручным приводом базовых не должна пропускать органические выделения, быть устойчивой к их воздействию и поддаваться санитарной обработке. В отношении пожарной безопасности все используемые в конструкции материалы, должны обладать свойством самогашения. Не допускается их воспламенение вследствие распространяющегося тления.

Наружные поверхности кресел-колясок с ручным приводом базовых должны быть устойчивы к воздействию 1%-го раствора монохлорамина ХБ по ГОСТ 14193-78  «Монохлорамин ХБ технический. Технические условия» и растворов моющих средств, применяемых при дезинфекции.

На каждом кресле-коляске с ручным приводом базовой должна быть нанесена маркировка в соответствии с ГОСТ Р ИСО 7176-15-2007 «Кресла-коляски. Часть 15. Требования к документации и маркировке для обеспечения доступности информации».

Поставка кресел-колясок с ручным приводом базовых должна осуществляться в индивидуальной упаковке, защищающей от повреждений и воздействия внешней среды, обеспечивающей их сохранность во время доставки до места жительства инвалида (дома, квартиры).

Транспортировка кресел-колясок с ручным приводом базовых должна осуществляться любым видом крытого транспорта в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на данном виде транспорта.

Поставщиком должно быть осуществлено обязательное обеспечение инструктажа инвалидов и консультативной помощи по правильному пользованию креслами-колясками с ручным приводом базовыми, а также информирование о месте и условиях гарантийного ремонта.

Кресла-коляски с ручным приводом базовые должны иметь установленный производителем срок службы с момента передачи их инвалидам не менее срока пользования кресло-коляской, утвержденного Приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 24 мая 2013 года № 215н «Об утверждении Сроков пользования техническими средствами реабилитации, протезами и протезно-ортопедическими изделиями до их замены».

Кресла-коляски с ручным приводом базовые должны быть новыми (не бывшими в употреблении, в ремонте, в том числе которые не были восстановлены, у которых не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства), свободными от прав третьих лиц и не иметь дефектов, связанных с материалами и качеством изготовления, либо проявляющихся в результате действия или упущения Поставщика при нормальном использовании в обычных условиях.

В случае предъявления инвалидом в течение гарантийного срока претензий к качеству полученных от Поставщика кресел-колясок с ручным приводом базовых, Поставщик обязан произвести ремонт или замену имеющих недостатки или дефекты (брак) кресел-колясок с ручным приводом базовых на аналогичные надлежащего качества в срок, не превышающий 15 (Пятнадцати) рабочих дней со дня обращения инвалида. Замена должна производиться Поставщиком за счет собственных средств по месту жительства инвалида (дом, квартира).

Обеспечение ремонта и технического обслуживания кресел-колясок с ручным приводом базовых, устранения их недостатков должно осуществляться в соответствии с Законом Российской Федерации от 07 февраля 1992 года № 2300-1 «О защите прав потребителей».

Поставка кресел-колясок с ручным приводом базовых должна быть осуществлена до места жительства инвалида (дом, квартира) в течение 20 (Двадцати) календарных дней со дня получения списка инвалидов, которым Заказчик выдал направления, а в случае отсутствия инвалида в списке, в течение 20 (Двадцати) календарных дней со дня получения от инвалида направления Заказчика. Направление может быть передано Поставщику инвалидом либо лицом, представляющим его интересы.

О предстоящей поставке кресел-колясок с ручным приводом базовых инвалид должен быть уведомлен Поставщиком не позднее, чем за 2 (Два) дня до предполагаемой даты поставки.

В случае привлечения Поставщиком к исполнению обязанностей по государственному контракту третьего лица, Поставщик должен предоставить Заказчику доверенность, подтверждающую его право действовать от имени Поставщика. При этом ответственность за выполнение государственного контракта несет Поставщик.

Копии действующих деклараций о соответствии и (или) сертификатов соответствия, которые считаются действительными согласно Постановлению Правительства РФ от 01 декабря 2009 года № 982 «Об утверждении единого перечня продукции, подлежащей обязательной сертификации, и единого перечня продукции, подтверждение соответствия которой осуществляется в форме принятия декларации о соответствии», предоставляются Заказчику в течение 3 (Трех) рабочих дней со дня заключения государственного контракта.

1. Классификация ТСР (изделий) в рамках федерального перечня реабилитационных мероприятий, ТСР и услуг, предоставляемых инвалиду, утвержденная приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 24 мая 2013 года №214н (с изменениями и дополнениями). [↑](#footnote-ref-1)
2. Характеристики указаны без учета допустимых отклонений, устанавливаемых производителем и (или) ГОСТами

   3 Участнику электронного аукциона необходимо указать все размеры ширины сидений кресел-колясок, предлагаемых к поставке и удовлетворяющих указанному диапазону [↑](#footnote-ref-2)