Техническое задание

Выполнение работ по ремонту протезов верхних и нижних конечностей для инвалидов

|  |  |
| --- | --- |
| № п/п | Вид ремонта |
| 1 | Заменить гильзу бедра полиэтиленовую |
| 2 | Заменить гильзу бедра акрилоновую с окантовкой из лунасофта |
| 3 | Заменить гильзу голени акрилоновую |
| 4 | Заменить адаптер гильзовый 4R51 |
| 5 | Заменить адаптер гильзовый 4R54 |
| 6 | Заменить адаптер гильзовый 4R55 |
| 7 | Заменить адаптер гильзовый 4R50 |
| 8 | Заменить адаптер двойной 4Н04 |
| 9 | Заменить адаптер гильзовый 7Н01,7Н03 |
| 10 | Заменить адаптер 4Н01;4R21 |
| 11 | Заменить адаптер 4R103 |
| 12 | Заменить опору 8Н01,8Н05;4R41-42;3А010 |
| 13 | Заменить чашку 2А015 |
| 14 | Заменить чашку 113,119,119У |
| 15 | Заменить несущий модуль бедра 3Н01,2R2-3 |
| 16 | Заменить модуль коленный 6Н01,6Н06,3R15,17,5А060 |
| 17 | Заменить модуль коленный 3R55 |
| 18 | Заменить модуль коленный 3R80 |
| 19 | Заменить модуль коленный 3R92 |
| 20 | Заменить модуль коленный 3R106 |
| 21 | Заменить модуль коленный 3R60 |
| 22 | Заменить клапан вакуумный 7003 |
| 23 | Заменить клапан вакуумный 21Y51 |
| 24 | Заменить трубку вакуумную 21Y77 |
| 25 | Заменить стопу ППУ |
| 26 | Заменить стопу 611-613,711-713 |
| 27 | Заменить стопу 9А,1Н01,1Н02,711ПР,1Н38 |
| 28 | Заменить стопу 1М10 |
| 29 | Заменить стопу 1С30,1D35,1А30, Навигатор |
| 30 | Заменить стопу 1С40 |
| 31 | Заменить стопу Эшелон |
| 32 | Заменить щиколотку 1205,8019 |
| 33 | Заменить щиколотку 5260 |
| 34 | Заменить узел 23 |
| 35 | Заменить шины кол.010У,014,050 в протезе голени |
| 36 | Заменить шины А(002,008,012) в протезе бедра |
| 37 | Заменить шины локтевые 080 |
| 38 | Заменить шины локтевые 081 |
| 39 | Заменить шины в аппарате н/к 007,766,004,005 |
| 40 | Заменить шина-лапку в аппарате н/к 0713-0714 |
| 41 | Заменить замковое устройство 6А20,30,40 |
| 42 | Заменить чехол силикон. на протез бедра 6Y |
| 43 | Заменить чехол силикон на протез голени 6Y |
| 44 | Заменить протяжной чехол ОС 1560 |
| 45 | Заменить чехол перлоновый 99В14,15,16 |
| 46 | Заменить чулок эластичный на протез голени |
| 47 | Заменить чулок эластичный на протез бедра |
| 48 | Заменить силиконовое донышко 646 |
| 49 | Заменить наколенник 453 А 2-4 |
| 50 | Заменить чехол трикотажный шерстяной (1шт.) |
| 51 | Заменить чехол трикотажный х/б (1 шт.) |
| 52 | Заменить перчатки кож. (1пара) |
| 53 | Заменить перчатки п/ш (1 пара) |
| 54 | Заменить кисть косметич. х/в 2 сл. 539,914,300-302 |
| 55 | Заменить кисть п/м 9545-9584 |
| 56 | Заменить кисть Regal |
| 57 | Заменить кисть 8К20,8К23 |
| 58 | Заменить кисть 8S7-8S9 |
| 59 | Заменить кисть 8Е38=7 |
| 60 | Заменить оболочку на кисть 8S4-8S5 |
| 61 | Заменить оболочку на кисть 635,636,715-719 |
| 62 | Заменить косметическое покрытие 15К1-15К3 |
| 63 | Заменить облицовку голени из поролона (заготовки) |
| 64 | Заменить облицовку протеза голени 6R6 |
| 65 | Заменить облицовку протеза голени из лист. поролона |
| 66 | Заменить облицовку протеза бедра 3S107-124 |
| 67 | Заменить облицовку протеза бедра Б36,40 |
| 68 | Заменить облицовку протеза бедра из лист. поролона |
| 69 | Заменить облицовку гильзы бедра из лист. поролона |
| 70 | Заменить облицовку протеза стопы из поролона |
| 71 | Заменить облицовку из поролона до 2дм |
| 72 | Заменить бандаж поддерживающий к протезу н/к |
| 73 | Заменить бандаж к протезу бедренный 21В37 |
| 74 | Заменить блочек 590 |
| 75 | Заменить винт 321 |
| 76 | Заменить стельку металлическую в аппарате |
| 77 | Заменить сиденье метал.120-140 |
| 78 | Заменить п/кольцо метал.121,126 |
| 79 | Заменить п/кольцо метал.127 |
| 80 | Заменить п/кольцо метал.124,132 |
| 81 | Заменить пластину 248 |
| 82 | Заменить настрочку 632,631 |
| 83 | Заменить клапан 622 |
| 84 | Заменить клапан 628 |
| 85 | Заменить пояс в протезе н/к |
| 86 | Заменить помочь эл. |
| 87 | Заменить тянку |
| 88 | Заменить штрипку |
| 89 | Заменить капку 613-617 |
| 90 | Заменить капики |
| 91 | Заменить подхват 660 |
| 92 | Заменить подушку 746 |
| 93 | Заменить подушку 645 |
| 94 | Заменить подушку 646 |
| 95 | Заменить предохранитель 676 |
| 96 | Заменить вертлуг 742 |
| 97 | Заменить вертлуг 756 |
| 98 | Заменить вертлуг метал. 525 |
| 99 | Заменить крепление типа "Уздечка" |
| 100 | Заменить браслетку |
| 101 | Заменить крепление протеза плеча 762 |
| 102 | Заменить ремень к протезу в/к 662 |
| 103 | Заменить шайбу 1007,1008 |
| 104 | Заменить подшипник |
| 105 | Заменить шнур капроновый |
| 106 | Заменить войлочный валик |
| 107 | Заменить задний резиновый клапан в протезе голени |
| 108 | Заменить лампас из юфти под шину (чепрак 2дм2) |
| 109 | Заменить вертлуг кожаный широкий |
| 110 | Заменить клапан от западания брюк (чепрак 1,6дм2) |
| 111 | Заменить подклад в гильзе бедра с сиден.(лайка 24,2дм2) |
| 112 | Заменить подклад в гильзе бедра без сид.(лайка 22,2дм2) |
| 113 | Заменить подклад в манжете протеза (лайка 12,3дм2) |
| 114 | Заменить подклад в гильзе голени ш/к (лайка 12дм2) |
| 115 | Заменить подклад в башмачке ортопедического аппарата  (лайка 8дм2) |
| 116 | Заменить подклад в п/корсете аппарата нижних конечностей, прот.после вычл.б.(л.28,7) |
| 117 | Заменить подклад в гильзе предплечья (лайка 5,6дм2) |
| 118 | Заменить подклад в гильзе плеча (лайка 4,6дм2) |
| 119 | Заменить вкладной чехол в гильзе бедра (юфть 15дм2) |
| 120 | Заменить настрочку для шнуровки в протезе нижних конечностей, аппарате нижних конечностей |
| 121 | Заменить настрочку на метал. вертлуг |
| 122 | Заменить клапан на шнуровке в протезе голени с кор.культей |
| 123 | Заменить клапан на шнуровке в протезе бедра с кор.культей |
| 124 | Сменить башмачок в аппарате нижних конечностей |
| 125 | Сменить пробку в аппарате до 3 см |
| 126 | Сменить пробку в аппарате от3 до 9 см |
| 127 | Сменить пробку в аппарате от9 до 16 см |
| 128 | Сменить кожаную стельку в ап-те с проб.до 3см |
| 129 | Сменить кожаную стельку в ап-те с проб.от 3до 9см |
| 130 | Сменить кожаную стельку в ап-те с проб.от 9см |
| 131 | Поставить 1 заклепку |
| 132 | Приклеить кож. заплатку к гильзе до 1дм2 |
| 133 | Приклеить кож. заплатку к гильзе от1до1,5дм2 |
| 134 | Приклеить кож. заплатку к гильзе свыше 1,5дм2 |
| 135 | Подшить подкладку к гильзе полностью |
| 136 | Подшить подкладку к гильзе частично |
| 137 | Переставить насторочку для шнуровки |
| 138 | Обклеить шину в протезе нижних конечностей (лайка 2дм2) |
| 139 | Подогнать стопу под обувь |
| 140 | Закрепить кисть |
| 141 | Запаять разрез кисти |
| 142 | Заменить гильзу акрилоновую двойную в протезе плеча |
| 143 | Заменить силиконовый чехол на протез плеча |
| 144 | Заменить комплект фиксаторов 14А1 в протезе плеча |
| 145 | Заменить гильзу голени кожаную |
| 146 | Заменить вкладной чехол к гильзе голени |
| 147 | Заменить крепление KISS 4R160 |
| 148 | Заменить стопу Ренегейд А.Т. R11,R16 |
| 149 | Заменить стопу Пацифика LP FS2,FS4 |
| 150 | Заменить стопу Хайлэндер FS3 |
| 151 | Заменить стопу Элит Блэйд ЕВ |
| 152 | Заменить чехол силикон. на протез бедра I-7032,7132 |
| 153 | Заменить чехол силикон. на протез бедра I-7532,7632 |
| 154 | Заменить чехол силикон. на протез голени I-5406 |
| 155 | Заменить чехол силикон. на протез голени ELDT |
| 156 | Заменить замковое устройство 7Н05А |
| 157 | Заменить клапан вакуумный 522000 |
| 158 | Заменить модуль коленный NK6+L ,NK6SH+L |
| 159 | Заменить кожаную манжетку в протезе голени |

Гарантийный срок на отремонтированный протез не менее 3 месяцев со дня получения отремонтированного протеза инвалидом.