## Техническое задание

Автомобили должны соответствовать требованиям Технического регламента Таможенного союза «О безопасности колесных транспортных средств», утвержденного решением комиссии Таможенного союза от 09.12.2011 № 877 (ред. 11.07.2016) (далее - ТР ТС 018/2011).

Соответствие автомобилей и их компонентов ТР ТС 018/2011 должно быть подтверждено маркировкой единым знаком обращения продукции на рынке.

Автомобили должны соответствовать требованиям, предусмотренным постановлением Правительства Российской Федерации от 14.07.2014 № 656 «Об установлении запрета на допуск отдельных товаров машиностроения, происходящих из иностранных государств, для целей осуществления закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

Автомобили должны соответствовать Коду по Общероссийскому классификатору (ОКП) ОК 034-2014, (КПЕС 2008) ОКПД 2 29.10.59.390, поименованному в перечне медицинских товаров, реализация которых на территории Российской Федерации и ввоз которых на территорию Российской Федерации и иные территории, находящиеся под ее юрисдикцией, не подлежат обложению (освобождаются от обложения) налогом на добавленную стоимость, утвержденного Постановлением Правительства Российской Федерации от 30.09.2015 года № 1042 (ред. от 31.12.2016).

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Технические характеристики автомобиля с адаптированными органами управления** | **Значение** |
| 1 | Категория транспортного средства | М1 |
| 2 | Экологический класс | **не менее 5\*** |
| 3 | Колесная формула/ведущие колеса | 4 х 2 / передние. |
| 4 | Схема компоновки транспортного средства | переднеприводная |
| 5 | Расположение двигателя | переднее поперечное |
| 6 | Тип кузова/количество дверей | **седан или хэтчбек\* / не менее 4\*** |
| 7 | Количество мест | 5 |
| 8 | Трансмиссия | Механическая /Автоматическая |
| 9 | Двигатель (тип) | Четырехтактный, бензиновый |
| 10 | Количество и расположение цилиндров | 4, рядное |
| 11 | Рабочий объем, см 3 | **не более 1600\*** |
| 12 | Топливо | Неэтилированный бензин с октановым числом **не менее 95\*** |
| 13 | Оборудование транспортного средства | Тип 1 - Устройства управления для лиц, получивших повреждение здоровья вследствие несчастных случаев на производстве, с патологиями нижних конечностей: с нарушением функций левой ноги - 1 шт., с нарушением функций правой ноги - 6 шт., с нарушением функций обеих ног - 3 шт. |
| |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | **Количество, комплектация и место поставки автомобилей:** | | | | | | ***г. Воркута, ул. Парковая, д. 31б (филиал №1)*** | | | | | | без обеих ног, две здоровые руки | | 2шт | | автомобили с автоматической коробкой передач с ручным управлением. | | без правой ноги, две здоровые руки | | 3шт | | автомобили с автоматической коробкой передач с ручным управлением. | |  | |  | |  | | ***г. Инта, ул. Куратова, д.3 (филиал №1)*** | | | | | | без правой ноги, две здоровые руки | | 1шт | | автомобили с механической коробкой передач с ручным управлением. | | без правой ноги, две здоровые руки | | 1шт | | автомобили с автоматической коробкой передач с ручным управлением. | |  | |  | |  | | ***г. Печора, Транспортный проезд, д. 2 (филиал №4)*** | | | | | | без левой ноги, две здоровые руки | | 1шт | | автомобили с механической коробкой передач с ручным управлением. | | без обеих ног, две здоровые руки | | 1шт | | автомобили с механической коробкой передач с ручным управлением. | | ***г. Ухта, ул. Бушуева, д. 1 (филиал №5)*** | | | | | | без правой ноги, две здоровые руки | 1шт | | автомобиль с механической коробкой передач с ручным управлением. | |   \* **Показатель, помеченный \* (Звездочкой), требует указания конкретных значений**  **Наименование страны происхождения товара** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (Наименование страны происхождения товара указывается в соответствии с Общероссийским [классификатором](consultantplus://offline/ref=2A7A2978DD2E026AFF18DFFF715B5A9B63C1473409E30241A33EF0CB3DB85C0FC0AB79FC83D3CDD4n25DM) стран мира ОК (МК (ИСО 3166) 004-97) 025-2001.), модель \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ торговую марку \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (при наличии).  Автомобили должны быть легковыми.  Автомобили должны быть новыми, ранее не бывшими в эксплуатации, свободным от прав третьих лиц.  Автомобили должны быть 2018 года изготовления.  Автомобили, предназначенные для лиц с ограниченными физическими возможностями, с различными нарушениями функций нижних конечностей, по требованию Заказчика должны быть оборудованы специальными средствами управления (адаптированными органами управления).  Специальные средства управления (адаптированные органы управления) на автомобили должны быть изготовлены и установлены промышленным способом.  Специальные средства управления (адаптированные органы управления) должны иметь сертификат соответствия или сертифицированы в составе автомобиля.  Одобрение типа транспортного средства, выданное в соответствии с требованиями ТР ТС 018/2011 или «Сертификат соответствия» на устройство ручного управления автомобилями категории М1 (для лиц с ограниченными физическими возможностями с различными уровнями поражений.  Документы, передаваемые вместе с автомобилем:  - гарантийный талон на автомобиль;  - паспорт транспортного средства с отметкой таможенного органа об уплате утилизационного сбора (или об основании неуплаты утилизационного сбора) в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 30.08.2012 года № 870 «Об утилизационном сборе колесных транспортных средств»;  - сервисная книжка;  - руководство по эксплуатации автомобиля;  - договор между Заказчиком (страховщиком), Поставщиком и Получателем (застрахованное лицо) о приобретении Получателем (застрахованным лицом) автомобиля и оплате его стоимости Заказчиком (страховщиком);  - копия одобрения типа транспортного средства, выданное в соответствии с требованиями ТР ТС 018/2011 и (или) копия сертификата соответствия на устройство ручного управления автомобилями категории М1 (для лиц с ограниченными физическими возможностями с различными уровнями поражений (левой ноги; правой ноги; обеих ног);  - руководство по эксплуатации средствами управления для застрахованных лиц, получивших повреждение здоровья вследствие несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний (специальным оборудованием);  - другие документы, в которых определены условия гарантии и перечень сервисных центров, которые имеют право осуществлять гарантийное обслуживание автомобилей;  - комплект документов для регистрации в органах ГИБДД.  Комплект документов на автомобили должны находиться внутри автомобиля.  Автомобили должны быть заправлены бензином, предусмотренным в одобрении типа транспортного средства, в объеме не менее 5 литров.  В комплекте с автомобилем должны предоставляться домкрат, баллонный ключ и запасное колесо.  Товар должен отвечать требованиям безопасности (безопасность товара для жизни, здоровья, имущества потребителя и окружающей среды), установленным действующим законодательством (Закон РФ от 07.02.1992  №2300-1 «О  защите прав потребителей»).  Условия перевозки Товара должны полностью обеспечивать полную его сохранность от всякого рода повреждений при транспортировке.          При поставке некачественного Товара Поставщик обязан заменить его на Товар надлежащего качества в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента получения мотивированного отказа Получателя от подписания Акта сдачи-передачи Товара.  При описании объектов закупки использовались показатели, связанные с необходимостью и спецификой поставки автомобилей на основании представленных программ реабилитации пострадавших и их антропометрических данных.  **Требования к гарантийному сроку товара и (или) объему предоставления гарантий  качества, к гарантийному обслуживанию товара.**  Гарантия на Товар должна составлять 36 месяцев или не менее 100 000 км (сто тысяч) пробега (в зависимости от того, что наступит раньше), с момента передачи его Заказчику.  Гарантия на дополнительное оборудование, устанавливаемое Поставщиком и передаваемое им по заявке Заказчика вместе с Товаром, должна составлять 6 (шесть) месяцев, если иное не указано Поставщиком или изготовителем дополнительного оборудования в передаваемых Заказчику документах на такое оборудование.  Условия и порядок гарантийного обслуживания Товара указаны в Сервисной книжке, выдаваемой Получателю при фактической передаче Товара.  Гарантия утрачивает силу в случае нарушения Получателем условий эксплуатации Товара, указанных в инструкции по его эксплуатации, а также при несоблюдении Получателем требований, содержащихся в Сервисной книжке.  Недостатки, обнаруженные в Товаре, подлежат устранению Поставщиком либо иным официальным дилером в течение 30 (тридцати) рабочих дней с даты предъявления Получателем соответствующего письменного требования и передачи Товара Поставщику, либо иному официальному дилеру для выполнения работ, если более продолжительный срок устранения недостатков не будет связан с заказом и доставкой необходимых для гарантийного ремонта запасных частей и иных комплектующих. В этом случае срок устранения недостатков продлевается на срок доставки заказанных запасных частей и иных комплектующих Поставщику, либо иному официальному дилеру, в который обратился Получатель для выполнения работ. | | |