**Техническое задание на поставку кресло-стульев с санитарным оснащением различных модификаций и обеспечение ими инвалидов в 2018 году**

**Наименование товара**

Кресло-стул с санитарным оснащением - техническое средство реабилитации, предназначенное для использования в туалетных или других помещениях при самообслуживании и уходе за инвалидами.

**Технические, функциональные, качественные и эксплуатационные характеристики поставляемого товара.**

Кресла-стулья с санитарным оснащением должны соответствовать ГОСТ Р 52770-2016 «Изделия медицинские. Требования безопасности. Методы санитарно-химических и токсикологических испытаний.

Материалы, применяемые для изготовления кресло-стульев, не должны содержать ядовитых (токсичных) компонентов, а также воздействовать на цвет поверхности (пола, одежды, кожи пользователя), с которым контактируют те или иные детали кресла-стула при его нормальной эксплуатации.

Металлические части кресло-стульев должны быть изготовлены из коррозийно-стойких материалов или иметь защитные или защитно-декоративные покрытия.

Наружные поверхности кресло-стульев должны быть устойчивы к воздействию 1%-го раствора монохлорамина ХБ и растворов моющих средств, применяемых при дезинфекции.

На поставляемый товар должны иметься действующие регистрационные удостоверения, выданные Федеральной службой по надзору в сфере здравоохранения и социального развития (приложить копии регистрационных удостоверений к заявке участника размещения заказа), сертификаты соответствия (выданные до вступления в силу постановления Правительства Российской Федерации от 01.12.2009 № 982), либо декларации о соответствии (выданные после вступления в силу постановления Правительства Российской Федерации от 01.12.2009 № 982), если регистрация и подтверждение соответствия предусмотрены действующим законодательством.

Поставляемый товар должен быть новым (не ранее 2017 года выпуска) товаром, товаром, который не был в употреблении, в ремонте, в том числе, который не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование Товара  | Технические характеристики поставляемого Товара | Кол-во, шт. |
| Кресло-стул с санитарнымоснащением (без колес) | Конструкция и основные технические характеристики кресло-стула с санитарным оснащением:- рама кресло-стула с санитарным оснащением должна быть изготовлена из высокопрочных стальных труб;- должны быть подлокотники;- расстояние между поручнями должно быть не менее 45 см;- ножки должны регулироваться по высоте, с шагом не менее 2 см с фиксацией в не менее 5-ти положениях;- должно быть пластмассовое судно с крышкой, съемное;- должно быть пластмассовое санитарное сидение;- должны быть противоскользящие насадки на ножки;- масса кресло-стула должна быть не более 8 кг;- грузоподъемность не менее 110 кг.Комплектность: кресло-стул, паспорт на изделие (либо документ, содержащий описание и правила эксплуатации товара) на русском языке, гарантийный талон на сервисное обслуживание. | 250 |
| Кресло-стул с санитарным оснащением активного типа | Конструкция и основные технические характеристики кресло-стула с санитарным оснащением активного типа:- рама должна быть изготовлена из высокопрочных стальных труб; - рама должна складываться и раскладываться без применения инструмента;- подлокотники должны быть откидными или съемными;- должно быть съемное пластмассовое судно с крышкой;- должно быть съемное пластмассовое санитарное сидение с мягкой подушкой;- передние колеса должны быть с цельнолитыми шинами малого диаметра;- задние колеса должны быть большого диаметра с цельнолитыми шинами, с приводом от обода колеса;- должны быть стояночные тормоза;- должны быть съемные ремни-упоры для икроножных мышц;- должны быть съемные подножки, регулируемые по длине голени;- ширина сидения должна быть не менее 45 см и не более 50 см;- масса кресло-стула должна быть не более 22 кг;- грузоподъемность не менее 110 кг.Комплектность: кресло-стул, инструмент для обслуживания, паспорт на изделие (либо документ, содержащий описание и правила эксплуатации товара) на русском языке, гарантийный талон на сервисное обслуживание. | 50 |
| Кресло-стул с санитарнымоснащением (с колесами) | Конструкция и основные технические характеристики кресло-стула с санитарным оснащением:- рама кресло-стула с санитарным оснащением должна быть изготовлена из высокопрочных стальных труб;- должны быть подлокотники;- расстояние между поручнями должно быть не менее 45 см;- ножки должны регулироваться по высоте, с шагом не менее 2 см с фиксацией в не менее 5-ти положениях;- должно быть пластмассовое судно с крышкой, съемное;- должно быть пластмассовое санитарное сидение;- должны быть 4 колеса малого диаметра, задние колеса должны быть снабжены тормозами;- масса кресло-стула должна быть не более 10 кг;- грузоподъемность не менее 110 кг.Комплектность: кресло-стул, паспорт на изделие (либо документ, содержащий описание и правила эксплуатации товара) на русском языке, гарантийный талон на сервисное обслуживание. | 95 |
| Кресло-стул с санитарным оснащением пассивного типа повышенной грузоподъемности | Конструкция и основные технические характеристики кресло-стула с санитарным оснащением:- рама кресло-стула с санитарным оснащением должна быть изготовлена из высокопрочных стальных труб; - ножки должны регулироваться по высоте, с шагом не менее 2 см с фиксацией в не менее 5-ти положениях;- ширина сидения должна быть не менее 56 см;- должно быть съемное пластмассовое судно с крышкой;- должно быть съемное пластмассовое санитарное сидение;- должны быть подлокотники;- масса кресло-стула должна быть не более 14 кг;- грузоподъемность не менее 200 кг.Комплектность: кресло-стул, паспорт на изделие (либо документ, содержащий описание и правила эксплуатации товара) на русском языке, гарантийный талон на сервисное обслуживание. | 1 |

**Требования к упаковке и отгрузке Товара**

На техническое средство реабилитации должен быть нанесен товарный знак, установленный для предприятия изготовителя, и маркировка, не нарушающая покрытие и товарный вид ТСР. Упаковка должна обеспечивать их защиту от повреждений, порчи (изнашивания), или загрязнения во время хранения и транспортирования к месту использования по назначению. Упаковка должна обеспечивать защиту от воздействия механических и климатических факторов во время транспортирования и хранения.

**Требования к гарантийному сроку товара, работы, услуги и (или) объему предоставления гарантий их качества, к гарантийному обслуживанию товара.**

Гарантийный срок должен быть не менее 1 года. Срок гарантийного ремонта со дня обращения пострадавшего не должен превышать 20 рабочих дней. Обязательно наличие гарантийных талонов, дающих право на бесплатный ремонт изделия во время гарантийного срока пользования. Обязательно указание (наличие) адресов специализированных мастерских, в которые следует обращаться для гарантийного ремонта изделия или устранения неисправностей. Обеспечение возможности ремонта при обеспечении инвалидов ТСР осуществляется в соответствии с федеральным законом от 07.02.1992г. № 2300-1 «О защите прав потребителей».

**Срок пользования**

Срок пользования техническим средством реабилитации устанавливается в соответствии с приказом Минтруда России от 24.05.2013 № 215н «Об утверждении сроков пользования техническими средствами реабилитации, протезами и протезно-ортопедическими изделиями до их замены».