**Техническое задание**

**на поставку технических средств реабилитации, а именно кресел-колясок с ручным приводом комнатных и прогулочных для обеспечения инвалидов в 2018 году**

**1. Наименование товара**

Кресло-коляска – техническое средство реабилитации, предназначенное для обеспечения мобильности инвалидов за счет колес, оснащенное системой поддержки сиденья, приводимое в движение мускульной силой пользователя или сопровождающего при его использовании.

**2. Начальная (максимальная) цена контракта**

 Начальная (максимальная) цена контракта составляет 1 823 333 руб. 00 коп., количество товара – 100 шт.

**3. Технические требования к стандартным креслам-коляскам**

На поставляемый Товар должны иметься действующие регистрационные удостоверения, выданные Федеральной службой по надзору в сфере здравоохранения и социального развития, сертификаты соответствия (выданные до вступления в силу постановления Правительства Российской Федерации от 01.12.2009 № 982), либо декларации о соответствии (выданные после вступления в силу постановления Правительства Российской Федерации от 01.12.2009 № 982), если регистрация и подтверждение соответствия предусмотрены действующим законодательством

3.1. Кресло-коляска должна быть новой (не бывшим ранее в употреблении), свободным от прав третьих лиц.

3.2. Осуществлять гарантийный ремонт Товаров за счет собственный средств в период гарантийного срока эксплуатации Товаров. Производить прием Товаров, подлежащих гарантийному ремонту в пунктах приема Получателей. Гарантийный срок эксплуатации Товаров должен составлять не менее 24 месяцев после подписания Акта приема-передачи Товара. Срок гарантийного ремонта не должен превышать 20 рабочих дней со дня обращения Получателя. Обеспечение возможности ремонта, устранение недостатков Товаров осуществляется в соответствии с Законом РФ от 07.02.1992 №2300-1 «О защите прав потребителей». В случае невозможности осуществления ремонта Товара в период гарантийного срока эксплуатации Поставщик должен в течение 3 рабочих дней осуществить замену такого Товара. 3.6. Кресло-коляска должна иметь гарантийный срок эксплуатации не менее 24 месяцев с момента передачи её Получателю.

3.3. Основные технические характеристики, комплектация и дополнительные опции для базовой модели кресла-коляски приведены в нижеследующей таблице.

**Основные технические характеристики и дополнительные опции кресла-коляски**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование Товара | Наименование характеристик | Показатели характеристик | Количество (шт.) | Цена за единицу (в случае если предусмотрена уплата НДС, цена указывается с учетом НДС) | Общая цена Товаров |
| Кресло-коляска с ручным приводом комнатная (для инвалидов и детей-инвалидов) | Рама коляски складная, изготовлена из алюминиевых труб с порошковым напылением и имеет механизм складывания по вертикальной осиОснащение и комплектация: | Наличие | 50 |  |  |
| регулируемые стояночные тормоза; | Наличие |
| передние колеса с литыми шинами | Наличие |
| задние колеса с цельнолитыми шинами, быстросъемные с кнопочной фиксацией, с приводом от обода колеса; | Наличие |
| съемные ремни-упоры для стоп; | Наличие |
| ручки для пассивного использования; | Наличие |
| Подушка на сиденье, изготовленная из материалов с повышенным воздухообменом; | Наличие |
| съемные, откидные подлокотники, регулируемые по высоте; | Наличие |
| подножки поворотные, съемные; | Наличие |
| съемный антиопрокидыватель; | Наличие |
| система опорных ремней спинки изменяемой длины; | Наличие |
| Конструкция кресла-коляски предоставляет возможности регулировки: |  |
| подножек: плавно по длине голени; | Наличие |
| опор для ног по длине; | Наличие |
| подлокотники: по вертикали; | Не менее 4-х положений |
| сидения: по глубине; | Наличие |
| задних колес: по горизонтальной оси, по вертикальной оси; | Наличие |
| передних колес: по высоте; | Наличие |
| Минимальные и максимальные характеристики:Диаметр передних колес; | Не менее 20 не более 25 см |
| Диаметр задних колес | Не менее 60 не более 65см |
| Ширина сиденья | От 400 (включительно) до 500 (включительно) мм |
| Глубина сидения регулируемая | Наличие |
| Вес кресло - коляски | Не более 22кг |
| Грузоподъемность | Не менее 110 кг. |
| Кресло-коляска с ручным приводом прогулочная (для инвалидов и детей-инвалидов) | Рама коляски складная, изготовлена из алюминиевых труб с порошковым напылением и имеет механизм складывания по вертикальной осиОснащение и комплектация: | Наличие | 50 |  |  |
| регулируемые стояночные тормоза; | Наличие |
| передние колеса с литыми шинами | Наличие |
| задние колеса с пневматическими шинами, быстросъемные с кнопочной фиксацией, с приводом от обода колеса; | Наличие |
| съемные ремни-упоры для стоп; | Наличие |
| ручки для пассивного использования | Наличие |
| подушки сидения и спинки съемные, изготовленные из материалов с повышенным воздухообменом; | Наличие |
| съемные, откидные подлокотники, регулируемые по высоте; | Наличие |
| подножки поворотные, съемные; | Наличие |
| съемные устройства противоопрокидывания | Наличие |
| система опорных ремней спинки изменяемой длины | Наличие |
| Конструкция кресла-коляски предоставляет возможности регулировки: |  |
| подножек: плавно по длине голени | Наличие |
| опор для ног по длине | Наличие |
| подлокотники: по вертикали: | Не менее 4-х положений |
| сидения: по глубине | Наличие |
| задних колес: по горизонтальной оси, по вертикальной оси | Наличие |
| передних колес: по высоте | Наличие |
| Минимальные и максимальные характеристики:Диаметр передних колес | Не менее 20 не более 25 см |
| Диаметр задних колес | Не менее 60 не более 65см |
| Ширина сиденья | От 400 (включительно) до 500 (включительно)мм |
| Глубина сидения регулируемая | Наличие |
| Вес кресло - коляски | Не более 22кг |
| Грузоподъемность | Не менее 110 кг. |
| ИТОГО | 100 |  |  |

\* - при составлении описания объекта закупки не используются установленные в соответствии с законодательством Российской Федерации о техническом регулировании, законодательством Российской Федерации о стандартизации показатели, требования, условные обозначения и терминология в связи с их отсутствием на дату размещения заказа. Объект закупки приведен в соответствие с терминологией Приказа Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 24.05.2013г. №214н «Об утверждении классификации технических средств реабилитации (изделий) в рамках федерального перечня реабилитационных мероприятий, технических средств реабилитации и услуг, предоставляемых инвалиду, утвержденного Распоряжением Правительства Российской Федерации от 30.12.2005г. №2347-Р» и ИПРА инвалида.

**4.** **Требования к комплектности, маркировке, упаковке**

На кресле-коляске должна быть маркировка, выполнена по ГОСТ Р ИСО (ISO) 7176-15-2007 «Кресла-коляски. Часть 15. Требования к документации и маркировке для обеспечения доступности информации.

Упаковка кресла-коляски должна обеспечивать его защиту от воздействия механических и климатических факторов во время транспортирования, хранения и удобство выполнения погрузочно-разгрузочных работ.

**5. Требование к месту, условиям и срокам (периодам**) **поставки кресел-колясок**

В течение 5 (пяти) рабочих дней со дня заключения Контракта организовать на территории г. Улан-Удэ пункт выдачи товара Получателя и официально сообщить Заказчику адрес организованного пункта. Пункт должен обеспечивать прием Получателей не менее пяти дней, не менее 40 часов в неделю.

В течение 10 (десяти) календарных дней со дня подписания настоящего Контракта представить Заказчику копии деклараций соответствия и регистрационных удостоверений на Товар, заверенные Поставщиком.

В течение 10 (десяти) календарных дней со дня получения Реестра получателей Поставщик обязан предоставить Заказчику график поставки, при этом Поставщик обязан проинформировать Получателя о дате, времени и месте поставки, не позднее, чем за 2 (два) рабочих дня до даты поставки Товара, с предоставлением Получателям права выбора способа получения Товара (по месту жительства Получателя либо по месту нахождения пункта выдачи).

При выборе Получателем способа получения Товара по месту нахождения пунктов выдачи длительность ожидания выдачи Товара и обслуживания Получателя не должна превышать 1 час с момента обращения.

В случае невозможности предоставления Товара инвалиду, Поставщик обязан не позднее дня, следующего за датой доставки информировать Заказчика в письменной форме, с указанием причины.

Поставщик обязан вести журнал телефонных звонков с указанием времени звонка, результата звонка, выбора способа, места и времени доставки Товара, и предоставить Заказчику в подтверждение исполнения Контракта.

 Поставка осуществляется в упаковке, обеспечивающей сохранность Товара во время перевозки.

**Дополнительные условия**

Приемка поставляемого Товара осуществляется Заказчиком путем проверки соответствия количества, объема и качества поставляемого Товара требованиям, установленным в Контракте и Техническом задании.

Заказчик совместно с Поставщиком со дня поступления Товара в регион в течении 2 (двух) рабочих дней осуществляет приемку поставляемого Товара и подписывает Акт о приемке поставляемого Товара или направляет Поставщику в письменной форме мотивированный отказ в принятии Товара и подписании Акта о приемке поставляемого Товара с перечнем претензий и сроков их устранения.

 Для проверки предоставленных Поставщиком результатов, предусмотренных Контрактом, в части их соответствия условиям Контракта Заказчик обязан провести экспертизу. Экспертиза результатов, предусмотренных контрактом, может проводиться Заказчиком своими силами или к ее проведению могут привлекаться эксперты, экспертные организации

Начальник ОСП Е.Ч.Ачитуева

Консультант ОСП С.Ц. Аюров