Часть V. Техническое задание

**на поставку в 2018 году кресло-коляски активного типа для обеспечения инвалида**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование объекта закупки | Описание объекта закупки: функциональные, технические и качественные характеристики | Количество шт. | Стоимость за единицу изделия в руб. |
| Кресло-коляска активного типа | Кресло-коляска активного типа должна быть со складывающейся рамой, с ручным приводом от обода колеса, предназначенного для самостоятельного передвижения в помещениях и вне помещений. Рама должна быть изготовлена из высокопрочного сплава, с усиленным механизмом складывания. Конструкция кресла-коляски должна предоставлять возможности регулировки:  - подножки по длине голени;  - подлокотников по вертикали;  - передние колеса по вертикали;  - задние колеса по горизонтали, вертикали и углу наклона.  Оснащение и комплектация должны быть:  - регулируемые стояночные тормоза;  - передние колеса с цельнолитыми шинами,  - задние колеса с пневматическими шинами;  - колеса быстросъемные с кнопочной фиксацией;  -откидные или съемные подлокотники;  - ремень безопасности;  -регулируемые антиопрокидыватели на колесной опоре.  Ширина сидения 38- 40 см,  -вес не более 15 кг,  - грузоподъемность до 100 кг.  В комплект поставки должны входить:  - Руководство пользователя (паспорт) на русском языке и гарантийный талон;  - насос.  Гарантийный срок эксплуатации кресло-коляски - 24 месяца  Маркировка кресла - коляски должна содержать:  - наименование производителя;  - адрес производителя;  - обозначение типа (модели) кресла-коляски (в зависимости от модификации);  - дату выпуска (месяц,год);  - артикул модификации кресла-коляски;  - обозначение технических условий (номер);  - номер декларации о соответствии;  - серийный номер.  - инструкция для пользователя (на русском языке);  - гарантийный талон (с отметкой о произведенной проверке контроля качества). | уточняется |  |

Кресла-коляски должны соответствовать требованиям ГОСТ Р 51083-2015 «Национальный стандарт Российской Федерации. Кресла- коляски. Общие технические условия». Материалы, применяемые для изготовления кресел-колясок, не должны содержать ядовитых (токсичных) компонентов, а также воздействовать на цвет поверхности (пола, одежды, кожи пользователя), с которым контактируют те или иные детали кресла-коляски при его нормальной эксплуатации. Материал сиденья не должен быть подвержен прожиганию. Наружные поверхности кресла-коляски должны быть устойчивы к воздействию 1%-го раствора монохлорамина ХБ по ГОСТ 14193-78 «Международный стандарт. Монохлорамин ХБ технический. Технические условия» и растворов моющих средств, применяемых при дезинфекции. Металлические части должны быть изготовлены из коррозийностойких материалов или иметь защитные или защитно-декоративные покрытия, должны соответствовать требованиям ГОСТ 9.301-86 «Единая система защиты от коррозии и старения. Покрытия металлические и неметаллические неорганические. Общие требования», [ГОСТ 9.032-74](consultantplus://offline/ref=8D99504A387D43AB56B8A1376734515742D926349F4C3B8E2BF3B4QEy1H) «Единая система защиты от коррозии и старения. Покрытия лакокрасочные. Группы, технические требования и обозначения»

В комплект кресла-коляски должны входить, инструмент, запасные части и принадлежности, обеспечивающие техническое обслуживание кресла-коляски в течение срока службы. В комплект кресла-коляски должна входить эксплуатационная документация.

Упаковка кресла-коляски должна обеспечивать защиту от воздействия механических и климатических факторов во время транспортирования, хранения и удобство выполнения погрузочно-разгрузочных работ.

Упаковка товара, предназначенного для отправки в районы Крайнего Севера и труднодоступные районы должна производиться в соответствии с ГОСТ 15846-2002 «Международный стандарт. Продукция, отправляемая в районы Крайнего Севера и приравненные к ним местности. Упаковка, маркировка, транспортирование и хранение».

Поставка товара должна осуществится по месту жительства Получателя в течение 30 календарных дней с даты получения реестра. Поставщик должен оказывать гарантийный ремонт, сервисное обслуживание, сопутствующие услуги: сборка, введение в эксплуатацию, обучение пользованию товаром.

Качество изделия должно подтверждаться декларациями соответствия, сертификатами, которые должны быть представлены поставщиком заказчику в течение 10 дней с момента заключения контракта.

**Место поставки товара:** Республика Тыва. Выдача Товара по адресу места жительства Получателя.

**Сроки поставки товара**: Выдача товара Получателю в течение 30 календарных дней с даты заключения контракта.