Техническое задание

По буквенной оси демонтировать пластиковую перегородку и устроить перегородку толщиной 10см из пеноблоков. Для обеспечения доступа во вновь образованный отдел демонтировать существующий дверной блок входа в общий тамбур, демонтировать перегородку общего тамбура, пробить проем, для дверного блока в капитальной стене тамбура передвинув его к колонне буквенной оси, с установкой дверного блока, пробить проем и установить дверной блок в перегородке по цифровой оси. В санузле индивидуального пользования демонтировать существующие санприборы, заменив их на соответствующие требованиям МГН с сопутствующими работами, поверхности стен облицевать керамической плиткой на всю высоту помещения. В отделе проверок демонтировать пластиковые перегородки, отделяющие его от индивидуального санузла и устроить перегородку из пеноблоков толщиной 20см. Дверной блок демонтировать и заложить кирпичом. Перегородку и дверной блок входа демонтировать. Устроить перегородку по буквенной оси толщиной 10см из пеноблоков с установкой дверного блока .В санузлах индивидуального пользования демонтировать существующие внутренние перегородки с пластиковыми дверьми, демонтировать существующие санприборы, заменив их на соответствующие требованиям МГН с сопутствующими работами, поверхности стен облицевать керамической плиткой на всю высоту помещения. В целях обеспечения непроникновения: демонтировать пластиковую перегородку с дверными блоками (2шт) в помещении основного архива и устроить перегородку из пеноблоков толщиной 20см с установкой металлической двери; демонтировать пластиковые перегородки с дверным блоком.