**Техническое задание**

* + 1. **Автомобиль с обычным управлением – 4 шт.**

 Требования к техническим характеристикам товара:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Технические характеристики автомобиля | Значение |
| 1 | Категория автомобиля |  М1 |
| 2 | Тип кузова/количество дверей | хэтчбек или седан или лифтбек/ не менее 4 |
| 3 | Экологический класс | не менее 5 |
| 4 | Колесная формула/ведущие колеса | 4\*2/передние |
| 5 | Схема компоновки автомобиля | переднеприводная |
| 6 | Расположение двигателя | переднее поперечное |
| 7 | Тип двигателя | четырехтактный, бензиновый |
| 8 | Тип коробки передач | с автоматическим управлением |
| 9 | Двигатель внутреннего сгорания (рабочий объем), см3 | не более 1600 |
| 10 | Оборудование автомобиля | в соответствии с пунктом 15 Приложения № 3 к ТР ТС 018/2011 |

1. **Автомобили** **с адаптированными органами управления, предназначенные для лиц с ограниченными физическими возможностями – 6 шт.**

Требования к техническим характеристикам товара:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Технические характеристики автомобиля | Значение |
| 1 | Категория автомобиля |  М1 |
| 2 | Тип кузова/количество дверей | Седан или хэтчбек или лифтбек/ не менее 4 |
| 3 | Экологический класс | не менее 5 |
| 4 | Колесная формула/ведущие колеса | 4\*2/передние |
| 5 | Схема компоновки автомобиля | переднеприводная |
| 6 | Расположение двигателя | переднее поперечное |
| 7 | Тип двигателя | четырехтактный, бензиновый |
| 8 | Тип коробки передач | с автоматическим управлением |
| 9 | Двигатель внутреннего сгорания (рабочий объем), см3 | не более 1600 |
| 10 | Оборудование автомобиля | в соответствии с пунктом 15 Приложения № 3 к ТР ТС 018/2011 |

 Автомобили должны соответствовать Коду по Общероссийскому классификатору (ОКП) ОК 005-93, поименованному в перечне медицинских товаров, реализация которых на территории Российской Федерации и ввоз которых на территорию Российской Федерации и иные территории, находящиеся под ее юрисдикцией, не подлежат обложению (освобождаются от обложения) налогом на добавленную стоимость, утвержденного Постановлением Правительства Российской Федерации от 30.09.2015 года № 1042.

 Автомобили, предназначенные для лиц с ограниченными физическими возможностями, с различными нарушениями функций (правой ноги; левой ноги; обеих ног) должны быть оборудованы специальными средствами управления (адаптированными органами управления).

Специальные средства управления (адаптированные органы управления) на автомобили должны быть изготовлены и установлены промышленным способом. Специальные средства управления (адаптированные органы управления) должны иметь сертификат соответствия или сертифицированы в составе автомобиля.

 Цена на автомобили включает в себя все расходы Поставщика по исполнению Контракта, в том числе на транспортировку, хранение и предпродажную подготовку, гарантийное обслуживание автомобилей, оформление всех документов, необходимых для постановки автомобилей на учет в органах ГИБДД, налоги (без учета НДС), уплату утилизационного сбора, другие обязательные платежи, которые Поставщик должен оплатить в связи с исполнением обязательств в рамках контракта в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

 Автомобили должны быть легковыми, новыми, ранее не бывшими в эксплуатации. Комплект документов на автомобили должны находиться внутри автомобиля. Автомобили должны быть заправлены бензином, предусмотренным в одобрении типа транспортного средства, в объеме не менее 5 литров.

 **Требования к сроку и объему предоставления гарантий на товар**:

 Гарантия на автомобиль должна составлять не менее 36 месяцев или не менее 100 ООО км (сто тысяч) пробега (в зависимости от того, что наступит раньше), с момента передачи его Заказчику.

 В соответствии с Сервисной книжкой на Товар, а также на отдельные его комплектующие изделия и элементы может устанавливаться гарантия в пределах 12 (двенадцати) месяцев вне зависимости от пробега.

 Гарантия на дополнительное оборудование, устанавливаемое
Поставщиком и передаваемое им по заявке Заказчика вместе с Товаром, должна
составлять не менее 6 (шести) месяцев, если иное не указано Поставщиком или
изготовителем дополнительного оборудования в передаваемых Заказчику
документах на такое оборудование.

 Условия и порядок гарантийного обслуживания Товара указаны в Сервисной книжке, выдаваемой Заказчику при фактической передачи Товара.

 Дата передачи Товара Заказчику указывается в регистрационной карточке Сервисной книжки. Гарантийное обслуживание не осуществляется при отсутствии в Сервисной книжке штампа о продаже и подписи уполномоченного представителя Поставщика.

 Гарантия утрачивает силу в случае нарушения Заказчиком условий эксплуатации Товара, указанных в инструкции по его эксплуатации, а также при несоблюдении Заказчиком требований, содержащихся в Сервисной книжке.

 Недостатки, обнаруженные в Товаре, подлежат устранению
Поставщиком либо иным официальным дилером в течение 30 (тридцати) рабочих
дней с даты предъявления Получателем соответствующего письменного
требования и передачи Товара Поставщику, либо иному официальному дилеру для
выполнения работ, если более продолжительный срок устранения недостатков не
будет связан с заказом и доставкой необходимых для гарантийного ремонта
запасных частей и иных комплектующих. В этом случае срок устранения
недостатков продлевается на срок доставки заказанных запасных частей и иных
комплектующих Поставщику, либо иному официальному дилеру, в который
обратился Получатель для выполнения работ.

 **Требования к качеству товара:**

 Условия перевозки Товара должны полностью обеспечивать полную его сохранность от всякого рода повреждений при транспортировке.

 Качество и маркировка Товара должны соответствовать требованиям TP ТС 018/2011. При поставке некачественного Товара Поставщик обязан заменить его на Товар надлежащего качества в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента получения мотивированного отказа Получателя от подписания Акта сдачи-передачи Товара.