**ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ**

Отпуск бензина Заказчику должен обязательно производиться в нижеуказанных населенных пунктах:

1. г. Красноярск

2. г. Канск

3. г. Ачинск

4. г. Енисейск

5. г. Минусинск

 По согласованию сторон Исполнитель имеет право заправлять автомобили Заказчика на любых АЗС исполнителя.

### Характеристики поставляемого товара

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование товара | Описание функциональных и технических характеристик | Количество, литров |
| Бензин марки АИ-92 К-5  | Внешний вид – чистый, прозрачный.Октановое число (по исследовательскому способу) не менее 92,0. Плотность при15°С 725-780 кг/м3, индукционный период бензина не менее 360 мин., испытание на медной пластине не ниже первого класса, массовая доля серы не более 10,0 мг/кг. | 25000 |
| Дизельное топливо | Нормы в отношении экологического класса не ниже К5.Массовая доля серы, не более мг/кг 10.Массовая доля полициклических ароматических углеводородов, не более %11Цетановое число не менее 47Смазывающая способность не более мкм 460Предельная температура фильтруемости, не выше 0Сдизельного топлива зимнего минус 20дизельного топлива для арктического климата минус 38 | 2000 |