**Техническое задание.**

**Предмет контракта:** Выполнение работ по изготовлению протезов верхних конечностей в 2018 году для обеспечения инвалидов

**Цель осуществления закупки:** выполнение функций и полномочий Государственного учреждения – Курского регионального отделения Фонда социального страхования Российской Федерации согласно п. 3 ст. 13 Федерального закона от 05.04.2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование изделия** | **Описание по функциональной классификации** | **Кол-во, (шт.)** |
| **1** | **Протез плеча косметический** | Кисть косметическая силиконовая с несъемной арматурой в пальцах, с адаптером в запястье, узел локоть-предплечье эндоскелетного типа пассивный со ступенчатой фиксацией с пассивной ротацией плеча и предплечья. Гильза индивидуальная составная, из листового термопласта или литьевого слоистого пластика на основе акриловых смол. Крепление индивидуальное, подгоночное, специальное.  | **5** |
| **2** | **Протез плеча активный**  | Протез плеча функционально — косметический, активный, механический (тяговый). Кисть с гибкой тягой, каркасная, с пассивной ротацией с бесступенчатой регулируемой тугоподвижностью и фиксацией блока 4-5 пальцев. Узел локоть-предплечье механический замковый или беззамковый по желанию заказчика. Функции ротации реализована в составе модуля кисти. Шарнир кистевой с бесступенчатой изменяемой тугоподвижностью в узле ротации. цилиндрическим хвостовиком. Оболочка косметическая – ПВХ или силиконовая. Приемная гильза индивидуальная составная, изготовленная по гипсовому слепку с культи инвалида. Материал гильзы - литьевой слоистый пластик на основе акриловых смол. Крепление индивидуальное, подгоночное, специальное. | **2** |
| **3** | **Протез плеча рабочий**  | Протез плеча рабочий с тяговым управлением. Приемная гильза должна быть индивидуальная изготовленная по гипсовому слепку с культи инвалида. Материал гильзы должен быть – литьевой, одинарный, слоистый пластик на основе акриловых смол, кисть косметическая поливинилхлорид, оболочка кисти косметическая поливинилхлорид, модуль локоть – предплечье отсутствует, комплект шин для локтевых шарниров. Содержит кистевой адаптер, приемник рабочих насадок, комплект рабочих насадок используемых для удержания стандартных инструментов и предметов для работы и самообслуживания, протеза рабочего с регулируемой тугоподвижностью шарнира предплечья. Крепление должно быть индивидуальное.  | **3** |
| **4** | **Протез предплечья активный** | Приемная гильза индивидуальная изготовлен­ная по гипсовому слепку с культи инвалида. Матери­ал приемной гильзы литьевой слои­стый пластик на основе связующих смол. Кисть с тяговой си­стемой управления и пру­жинным схватом. Кисть кос­метическая из поливинилхлорид или пластизоля. Система управления сохранив­шейся ру­кой. Косметиче­ская оболочка из пла­стизоля или силикона. Креп­ление индивидуаль­ное. | **2** |
| **5** | **Протез предплечья косметический**  | Приемная гильза индивидуальная изготовлен­ная по гипсовому слепку с культи инвалида. Матери­ал приемной гильзы литьевой слои­стый пластик на основе связующих смол. Кисть кос­метическая из поливинилхлорид или пластизоля. Система управления сохранившейс­я ру­кой. Крепле­ние индивидуаль­ное. | **1** |
| **6** | **Протез предплечья рабочий**  | Приемная гильза индивидуальная изготовлен­ная по гипсовому слепку с культи инвалида. Матери­ал приемной гильзы литьевой слои­стый пластик на основе связующих смол. Кисть кос­метическая из поливинилхлорид или пластизоля. Система управления сохранившейс­я ру­кой. Содержит кистевой адаптер, приемник рабочих насадок, комплект рабочих насадок используемых для удержания стандартных инструментов и предметов для работы и самообслуживания, протеза рабочего с регулируемой тугоподвижностью шарнира предплечья. Крепление должно быть индивидуальное, подгоночное, специальное. | **4** |
| **7** | **Протез кисти рабочий, в том числе при вычленении и частичном вычленении кисти** | Протез кисти рабочий, в том числе при вычленении и частичном вычленении кисти.  Приемная гильза должна быть индивидуальная изготовленная по гипсовому слепку с культи инвалида. Материал гильзы должен быть литьевой слоистый пластик на основе связующих смол. Содержит кистевой адаптер, приемник рабочих насадок,   комплект рабочих насадок используемых для удержания стандартных инструментов и предметов для работы и самообслуживания. Крепление индивидуальное. | **2** |

**Требования заказчика**. Работы по обеспечению инвалидов протезами верхних конечностей предусматривают индивидуальное изготов­ление, обучение пользова­нию и их выдачу.

Изделия должны быть классифицированы в соответствии с требованиями ГОСТ Р 52770-2016 «Изделия медицинские. Требования безопасности. Методы санитарно-химических и токсикологических испытаний». ГОСТ Р 56138-2014 «Протезы верхних конечностей. Технические требования».

**Требования к работам**. Выполнение работ по изготовлению протезов содержит комплекс медицинских, технических, социальных мероприятий проведенных с получателями, имеющими нарушения, дефекты опорно-двигательного аппарата, в целях восстановления, компенсации ограничений их жизнедеятельности. Весь комплекс указанных мероприятий, направлен на частичное восстановление двигательных функций, устранение косметических дефектов конечностей инвалидов с помощью протезов конечностей.

На изделие необходимо наличие декларации о соответствии (если на изготавливаемое Изделие в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации необходимо оформление указанных документов).

**Требования к гарантийному сроку**. Гарантийный срок, предоставляемый Исполнителем, должен быть не менее 12 месяцев со дня выдачи Получателю готового изделия. Исполнитель обязан обеспечить Получателя гарантийным талоном и информировать его об условиях проведения гарантийного обслуживания и ремонта изделия.

**Требования к гарантийному ремонту**. В период гарантийного срока Исполнитель должен осуществлять ремонт или безвозмездную замену изделия, преждевременно вышедшего из строя не по вине Получателя, за счет собственных средств, без расходов со стороны Получателя, в срок, установленный законодательством Российской Федерации о защите прав потребителей.

**Место поставки товара, оказания услуг, выполнения работ.** Работа выполняется по месту нахождения Исполнителя в городе Курске, при необходимости обслуживания инвалида на дому (осуществление замеров, примерка, подгонка протеза) Исполнитель должен осуществить выезд бригады по месту жительства Получателя (инвалида) в Курской области. Доставка готового изделия - по месту фактического проживания Получателя (в пределах Курской области) или, по согласованию с Получателем, выдавать ему готовое изделие по месту нахождения пункта выдачи (в пределах Курской области).

**Сроки поставки товара, оказания услуг, выполнения работ:** с момента заключения государственного контракта по 30.09.2018 года. Исполнитель должен выполнить работы в срок, не превышающий 35 дней с даты получения Исполнителем реестра Получателей.