Служебная записка

 выполнению работ по изготовлению протезов нижних конечностей для инвалидов в 2018 году.

1. Характеристики и спецификация поставляемых товаров:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование изделия** | **Описание по функциональной классификации** | **Кол-во, (шт.)** |
| **1** | **Протез голени лечебно-тренировочный** | Модульный. С косметической облицовкой мягкой полиуретановой (листовой поролон), с чулками силоновыми ортопедическими. Приемная гильза индивидуальная (изготовленная по индивидуальному слепку с культи инвалида). С приемными сменными гильзами - не менее 3 штук по необходимости инвалиду. С вкладной гильзой из вспененных материалов.Крепление протеза голени индивидуальное.Стопа пенополиуретановая или стопа одноосная шарнирная с пластиковым закладным элементом в передней части. Изготовление по индивидуальным обмерам. | **15** |
| **2** | **Протез бедра лечебно-тренировочный** | Модульный. С косметической облицовкой мягкой по­лиуретановой (листовой поролон), с чулками силоновыми ортопедическими. Приемная гильза индивидуальная (изготовленная по ин­дивидуальному слепку с культи инвалида). С приемными сменными гильзами - не менее 3 штук. С вкладной гильзой из вспененных материалов по необходимости. Из литьевого слоистого пластика на основе акриловых смол или из листового термопласта.  Крепление индивидуальное. Коленный шарнир с зависимым механическим регулированием фаз сгибания – разгибания.Стопа пенополиуретановая или стопа одноосная шар­нирная с пластиковым закладным элементом в передней части.Изготовление по индивидуальным обмерам. | **20** |

**Требования заказчика**. Протезы нижних конечностей соответствуют требованиям Национального стандарта Российской Федерации ГОСТ Р ИСО 9999-2014 «Технические средства реабилитации людей с ограничениями жизнедеятельности. Классификация», Государственного стандарта Российской Федерации, ГОСТ Р ИСО 13405-2-2001 «Протезирование и ортезирование. Классификация и описание узлов протезов. Часть 2. Описание узлов протезов нижних конечностей», ГОСТ Р 53869-2010 «Протезы нижних конечностей. Технические требования», ГОСТ Р ИСО 8549-1-2011 «Протезирование и ортезирование». Словарь. Часть 1. Термины, относящиеся к наружным протезам конечностей и ортезам». **Требования к работам**. Выполнение работ по изготовлению протезов содержит комплекс медицинских, технических, социальных мероприятий проведенных с получателями, имеющими нарушения, дефекты опорно-двигательного аппарата, в целях восстановления, компенсации ограничений их жизнедеятельности. Весь комплекс указанных мероприятий, направлен на частичное восстановление опорно-двигательных функций, устранение косметических дефектов конечностей инвалидов с помощью протезов конечностей.

На изделие необходимо наличие декларации о соответствии (если на изготавливаемое Изделие в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации необходимо оформление указанных документов).

**Требования к гарантийному сроку**. Гарантийный срок, предоставляемый Исполнителем, должен быть не менее 12 месяцев со дня выдачи Получателю готового изделия. Исполнитель обязан обеспечить Получателя гарантийным талоном и информировать его об условиях проведения гарантийного обслуживания и ремонта изделия.

**Требования к гарантийному ремонту**. В период гарантийного срока Исполнитель должен осуществлять ремонт или безвозмездную замену изделия, преждевременно вышедшего из строя не по вине Получателя, за счет собственных средств, без расходов со стороны Получателя, в срок, установленный законодательством Российской Федерации о защите прав потребителей.

**Место поставки товара, оказания услуг, выполнения работ.** Работа выполняется по месту нахождения Исполнителя в городе Курске, при необходимости обслуживания инвалида на дому (осуществление замеров, примерка, подгонка протеза) Исполнитель должен осуществить выезд бригады по месту жительства Получателя (инвалида) в Курской области. Доставка готового изделия - по месту фактического проживания Получателя (в пределах Курской области) или, по согласованию с Получателем, выдавать ему готовое изделие по месту нахождения пункта выдачи (в пределах Курской области).

**Сроки поставки товара, оказания услуг, выполнения работ:** с момента заключения государственного контракта по 30 ноября 2018 года. Исполнитель должен выполнить работы в срок, не превышающий 35 дней с даты получения Исполнителем реестра Получателей.