**Описание объекта закупки (техническое задание)**

Исполнитель должен выполнять работы в соответствии с требованиями, предъявляемыми в настоящем техническом задании, в период действия государственного контракта.

**Срок выполнения работ:** со дня, следующего за днем заключения государственного контракта, до 12.12.2018 включительно.

**Сроки завершения работы:** до 12.12.2018 включительно.

1.В рамках выполнения работ Исполнитель обязан:

1.1. Осуществить изготовление пострадавшему от несчастного случая (далее – Получатель) протезов нижних конечностей (далее – Изделия). Изготовленные Изделия должны иметь действующую декларации о соответствии, оформленные в соответствии с законодательством Российской Федерации.

В случае если ранее (в соответствии с нормативно-правовыми актами Российской Федерации) изделие подлежало обязательной сертификации, допускается изготовление изделия, имеющего действующий сертификат соответствия.

В случае окончания срока действия указанных документов до полного исполнения обязательств по контракту Исполнитель в установленные законодательством Российской Федерации сроки обязан обеспечить их продление либо получение новых.

1.2. Осуществлять прием Получателя или его представителя при представлении ими паспорта и направления (по форме, утвержденной приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации № 439н от 21.08.2008), подписанного уполномоченным на дату выдачи направления лицом Заказчика.

Сведения (фамилия, имя, отчество) о лицах, уполномоченных на подписание направлений, передаются Заказчиком в письменной форме в срок не позднее одного рабочего дня со дня, следующего за днем заключения государственного контракта.

Изменения сведений о лицах, уполномоченных на подписание направлений, передаются Заказчиком в письменной форме в срок не позднее одного рабочего дня со дня возникновения изменений.

В случае если от имени Получателя действует его представитель, то предъявляется документ, удостоверяющий личность представителя, и соответствующий документ, подтверждающий полномочия представителя при этом требовать документ (копию документа), удостоверяющего личность Получателя не допускается.

Указанные документы, предоставляемые представителем Получателя, должны быть действительными и не утратившими юридическую силу, в том числе по основаниям, предусмотренным статьей 188 Гражданского кодекса Российской Федерации, на момент передачи Изделия представителю Получателя.

1.3. Выполнять работы по изготовлению Изделий по индивидуальным размерам Получателя, выдачу Изделий, обучение пользованию Изделиями в срок не более 30 (тридцати) рабочих дней со дня обращения Получателя.

1.4. Осуществлять гарантийный ремонт Изделий за счет собственных средств в период гарантийного срока Изделий. Гарантийный срок на Изделие составляет не менее 12 месяцев с момента получения Изделия Получателем. Срок выполнения гарантийного ремонта не должен превышать 15 рабочих дней со дня обращения Получателя. Обеспечение возможности ремонта, устранения недостатков при выполнении работ по изготовлению Изделий осуществляется в соответствии с Законом РФ от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей». В связи с тем, что передача Изделия осуществляется непосредственно Получателю, Исполнитель должен вместе с Изделием передать Получателю гарантийный талон или иной документ, содержащий сведения, необходимые для обращения к Исполнителю по вопросам гарантийного ремонта (замены) Изделия, а также содержащий адрес (адреса) и режим работы пункта (пунктов) приема Получателей.

1.5. Осуществлять прием Получателя по вопросам, касающимся изготовления и выдачи Изделий, гарантийного ремонта Изделий, по месту нахождения пункта (пунктов) приема, расположенного на территории Санкт-Петербурга, организованного Исполнителем на момент заключения государственного контракта. Количество пунктов приема - не менее одного.

Пункт должен обеспечивать прием Получателя не менее 5 (пяти) дней в неделю, не менее 40 часов в неделю, при этом, время работы пункта (пунктов) должно попадать в интервал с 08:00 до 22:00. Проход в пункт (пункты) приема и передвижение по ним должны быть беспрепятственны для Получателей, в случае необходимости, пункт (пункты) приема должны быть оборудованы пандусами для облегчения передвижения Получателя. Пункт (пункты) приема должны иметь туалетные комнаты, оборудованные для посещения Получателем, со свободным доступом Получателя. Адреса и график работы пунктов должны быть указаны в приложении к государственному контракту. Максимальное время ожидания Получателя в очереди не должно превышать 15 минут.

Давать справки Получателю по вопросам, связанным с изготовлением Изделий. Для звонков Получателя должен быть выделен телефонный номер, указанный в приложении к государственному контракту. Звонки с городских номеров Санкт-Петербурга должны быть бесплатными для Получателя (не допускается взимание дополнительной оплаты телефонных переговоров Получателя в виде предоставления для звонков Получателя телефонного номера оператора сотовой связи; телефонного номера, не являющегося номером, обслуживаемым оператором сети местной телефонной связи Санкт-Петербурга; исключается возможность взимания оплаты за звонки Исполнителем).

2. Изготавливать для Получателя Изделия, удовлетворяющие следующим требованиям:

2.1. При использовании Изделий по назначению не должно создаваться угрозы для жизни и здоровья потребителя, окружающей среды, а также использование Изделий не должно причинять вред имуществу потребителя при его эксплуатации (Закон Российской Федерации от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей»).

2.2. Изделия должны быть в упаковке, обеспечивающей защиту от воздействия механических и климатических факторов (п.4.11.5 ГОСТ Р 51632-2014 «Технические средства реабилитации людей с ограничениями жизнедеятельности. Общие технические требования и методы испытаний»).

2.3. Изделия должны быть новыми. Изделия должны быть свободными от прав третьих лиц.

2.4. Изделия должны отвечать следующим требованиям [[1]](#footnote-1):

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование Изделия | Характеристика Изделия | Наименование используемого товара | Показатель характеристики используемого товара | ГОСТ, технический регламент/обоснование использования (в том числе его характеристика) | Кол-воИзделий(шт.) |
| 1. | Протез бедра для купания | Протез бедра модульный для купания, для получателя с высоким уровнем двигательной активности; с несущей приемной гильзой индивидуального изготовления по слепку, с применением технологии построения примерочного протеза; с полимерным чехлом Влагозащищенный гидравлический одноосный коленный шарнир с независимым бесступенчатым механизмом регулирования фазы сгибания и разгибания, с механизмом торможения, срабатывающим при наступании на протез под любым углом и отключающимся при переходе на носок стопы, с возможностью вертикальной нагрузки до 150 кг. Влагозащищенная стопа с высоким уровнем энергосбережения повышенной прочности, адаптированная как для повседневного использования, так и для занятий спортивными упражнениями. Возможность выбора косметической оболочки в зависимости от пола получателя. Полуфабрикаты и РСУ – с влагозащищенным материалом на нагрузку соответствующую весу получателя. Без косметической облицовки. Крепление замковым устройством для полимерных чехлов. | Материал несущей приемной гильзы - литьевой слоистый пластик, антисептический с содержанием свободных ионов серебра | Наличие  | Заключение медико-технической комиссии | 1 |
| Материал стопы  | Углепластик |  |  |
| 2. | Протез бедра модульный с внешним источником энергии | Протез бедра модульный с несущей приемной гильзой индивидуального изготовления по слепку, усиленной высокопрочным карбоном; с применением технологии построения примерочного протеза с приемной гильзой. С полимерным чехлом. Гидравлический одноосный коленный шарнир с электронной системой управления, обеспечивающей физиологическую ходьбу по любой поверхности, с функцией автоматической подстройки коленного шарнира под скорость и условия ходьбы пациента с режимом, дающим возможность получателю подниматься по лестнице и наклонной плоскости переменным (не приставным) шагом, с режимом полной фиксации под любым углом. С функцией OPG (оптимизированной физиологической ходьбы) для получателя значительно сокращается расход сил и энергии на координацию при ходьбе, особенно при подъеме, преодолении склонов и неровностей. Доступен автоматический режим «Ходьба – Бег». Специальный беговой режим для занятий спортом. Водонепроницаемость и коррозийная устойчивость (степень защиты IPX7 (DIN EN 60529)). Стопа с высоким уровнем энергосбережения, адаптированная как для повседневного использования, так и для занятий спортом. Возможность выбора косметической оболочки в зависимости от пола получателя. Наличие поворотного регулировочно-соединительного устройства, обеспечивающего возможность поворота согнутой в колене искусственной голени относительно гильзы (для обеспечения самообслуживания получателя). Полуфабрикаты на нагрузку соответствующую весу получателя. Косметическая облицовка модульная. Крепление замковым устройством для полимерных чехлов. | Материал несущей приемной гильзы литьевой слоистый пластик на основе акриловых смол, с содержанием свободных ионов серебра | Наличие  | Заключение медико-технической комиссии | 1 |
| Материал примерочной приемной гильзы -термопластический полимер | Наличие |
| Материал стопы  | Углепластик |
| Материал косметической облицовки  | Пенополиуретан. |
| Материал полуфабрикатов | Титан |
| Итого: | 2 |

1. Показателихарактеристик указаны без учета допустимых отклонений, устанавливаемых производителем. [↑](#footnote-ref-1)