**Техническое задание.**

**Предмет контракта:** Выполнение работ по изготовлению протезов нижних конечностей 2018 году для обеспечения инвалидов.

**Цель осуществления закупки:** выполнение функций и полномочий Государственного учреждения – Курского регионального отделения Фонда социального страхования Российской Федерации согласно п. 3 ст. 13 Федерального закона от 05.04.2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование изделия** | **Описание по функциональной классификации** | **Кол-во, (шт.)** |
| **1** | **Протез бедра немодульный** | Немодульный. С косметической облицовкой мягкой полиуретановой (листовой поролон), с чулками силоновыми ортопедическими.Приемная гильза унифицированная (изготовленная по типоразмерам, шаблонам) или приемная гильза унифицированная из полиамидных смол (изготовленная по слепку с культи инвалида). Литьевой слоистый пластик на основе полиа­мидных или акриловых смол, вкладная гильза из вспененных материалов. Крепление поясное индивидуальное.Тип регулировочно-соединительных устройств, рассчитанный на нагрузку в зависимости от веса инвалида. Узел максимальной готовности или узел «колено-голень» с автоматической фиксацией в коленном шарнире.Стопа шарнирная полиуретановая монолитная. | **5** |
| **2** | **Протез при вычленении бедра модульный** | Изготовлен из литьевого слоистого пластика. С косметической оболочкой мягкой полиурета­новой (листовой поролон), с чулками ортопедическими, с индивидуальной промежуточной гильзой из листо­вого полиэтилена. Со стопой одноосной шарнир­ной с регулируемым пяточным амортизатором средней жесткости. С коленным шарниром 4-х звенным полицентрическим. С регулировкой скорости сгибания-разгибания в голеоткидном устройстве. Тазобедренный модуль используется после вычленения бедра. | **5** |
| **3** | **Протез бедра для купания** | Модульный. С облицовочным покрытием.Приемная гильза индивидуальная (изготовленная по индивидуальному слепку с культи инвалида). С приемными пробными гильзами - не менее 1штуки. Из литьевого слои­стого пластика на основе акриловых смол.Из комплектующих, устойчивых к применению во влажной среде.С коленным модулем.Стопа водостойкая с рифленым профилем подошвы.Изготовление по индивидуальным обмерам. | **8** |

**Требования заказчика**. Протезы нижних конечностей соответствуют требованиям Национального стандарта Российской Федерации ГОСТ Р ИСО 9999-2014 «Технические средства реабилитации людей с ограничениями жизнедеятельности. Классификация», Государственного стандарта Российской Федерации, ГОСТ Р ИСО 13405-2-2001 «Протезирование и ортезирование. Классификация и описание узлов протезов. Часть 2. Описание узлов протезов нижних конечностей», соответствуют Республиканскому стандарту РСФСР РСТ РСФСР 644-80 «Изделия протезно-ортопедические. Общие технические требования», ГОСТ Р 53869-2010 «Протезы нижних конечностей. Технические требования», ГОСТ Р ИСО 8549-1-2011 «Протезирование и ортезирование». Словарь. Часть 1. Термины, относящиеся к наружным протезам конечностей и ортезам», ГОСТ Р 10993-1-99 «Оценка биологического действия медицинского изделия. Часть 1».

**Требования к работам**. Выполнение работ по изготовлению протезов содержит комплекс медицинских, технических, социальных мероприятий проведенных с получателями, имеющими нарушения, дефекты опорно-двигательного аппарата, в целях восстановления, компенсации ограничений их жизнедеятельности. Весь комплекс указанных мероприятий, направлен на частичное восстановление опорно-двигательных функций, устранение косметических дефектов конечностей инвалидов с помощью протезов конечностей.

На изделие необходимо наличие декларации о соответствии (если на изготавливаемое Изделие в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации необходимо оформление указанных документов).

**Требования к гарантийному сроку**. Гарантийный срок, предоставляемый Исполнителем, должен быть не менее 12 месяцев со дня выдачи Получателю готового изделия. Исполнитель обязан обеспечить Получателя гарантийным талоном и информировать его об условиях проведения гарантийного обслуживания и ремонта изделия.

**Требования к гарантийному ремонту**. В период гарантийного срока Исполнитель должен осуществлять ремонт или безвозмездную замену изделия, преждевременно вышедшего из строя не по вине Получателя, за счет собственных средств, без расходов со стороны Получателя, в срок, установленный законодательством Российской Федерации о защите прав потребителей.

**Место поставки товара, оказания услуг, выполнения работ.** Работа выполняется по месту нахождения Исполнителя в городе Курске, при необходимости обслуживания инвалида на дому (осуществление замеров, примерка, подгонка протеза) Исполнитель должен осуществить выезд бригады по месту жительства Получателя (инвалида) в Курской области. Доставка готового изделия - по месту фактического проживания Получателя (в пределах Курской области) или, по согласованию с Получателем, выдавать ему готовое изделие по месту нахождения пункта выдачи (в пределах Курской области).

**Сроки поставки товара, оказания услуг, выполнения работ:** с момента заключения государственного контракта по 30 сентября 2018 года. Исполнитель должен выполнить работы в срок, не превышающий 35 дней с даты получения Исполнителем реестра Получателей.