**Техническое задание**

**Предмет закупки:** поставка легковых автомобилей для обеспечения застрахованных лиц, пострадавших вследствие несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, в 2018 году

**Наименование товара:** Легковой автомобиль

1. **Требования к товару, условиям поставки:**
	1. Автомобили должны быть легковыми.
	2. Автомобили должны быть новыми, ранее не бывшими в эксплуатации.
	3. Автомобили должны быть 2018 года изготовления.
	4. Автомобили должны соответствовать Коду по Общероссийскому классификатору ОК - 034-2014 (КПЕС 2008) ОКПД 2 29.10.59.390, поименованному в перечне медицинских товаров, реализация которых на территории Российской Федерации и ввоз которых на территорию Российской Федерации и иные территории, находящиеся под ее юрисдикцией, не подлежат обложению (освобождаются от обложения) налогом на добавленную стоимость, утвержденного Постановлением Правительства Российской Федерации от 30.09.2015 года № 1042.
	5. Поставляемые автомобили должны соответствовать "ГОСТ 33997-2016. Межгосударственный стандарт. Колесные транспортные средства. Требования к безопасности в эксплуатации и методы проверки" в части:

*«4.1.1 Действие рабочей и запасной тормозных систем при торможении должно быть адекватным воздействию на орган управления тормозной системы.*

*4.2.1 Изменение усилия при повороте рулевого колеса должно быть плавным во всем диапазоне угла его поворота.*

*4.3.5 Внешние световые приборы КТС должны быть работоспособны.*

*4.4.1 КТС должно быть укомплектовано стеклами, предусмотренными изготовителем.*

*4.5.1 КТС должны быть укомплектованы шинами согласно эксплуатационной документации изготовителя КТС.*

*4.7.1 Места для сидения в КТС, конструкция которых предусматривает наличие ремней безопасности, должны быть ими оборудованы в соответствии с требованиями нормативных правовых актов, действовавших на момент выпуска КТС в обращение.*

*4.10.1 Показания сигнализаторов бортовых (встроенных) средств контроля и диагностирования на КТС, оснащенных такими средствами, должны соответствовать работоспособному состоянию КТС. Бортовые средства контроля и диагностирования должны быть комплектны и сохранны, их видимые повреждения не допускаются.*

*4.12.1 Идентификационный номер, нанесенный на КТС, должен соответствовать указанному в регистрационных документах на это КТС.»*

* 1. Автомобили должны быть оборудованы в соответствии с п. 15 Приложения №3 "ТР ТС 018/2011. Технический регламент Таможенного союза. О безопасности колесных транспортных средств" утвержденного Решением Комиссии Таможенного союза от 09.12.2011 N 877
	2. Автомобили, должны быть предназначены для лиц с ограниченными физическими возможностями, с различными нарушениями функций (правой ноги; левой ноги, обеих ног) и по требованию Заказчика должны быть оборудованы специальными средствами управления (адаптированными органами управления).
	3. Специальные средства управления (адаптированные органы управления) на автомобили должны быть изготовлены и установлены промышленным способом.
	4. Специальные средства управления (адаптированные органы управления) должны иметь сертификат соответствия или сертифицированы в составе автомобиля.
	5. Автомобили должны соответствовать требованиям, предусмотренным постановлением Правительства Российской Федерации от 14.07.2014 № 656 «Об установлении запрета на допуск отдельных товаров машиностроения, происходящих из иностранных государств, для целей осуществления закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд».
	6. Комплект документов на автомобили должны находиться внутри автомобиля. Автомобили должны быть заправлены бензином, предусмотренным в одобрении типа транспортного средства, в объеме не менее 5 литров.
1. **Документы, подтверждающие соответствие автомобилей установленным требованиям:**
	1. Одобрение типа транспортного средства, выданное в соответствии с требованиями ТР ТС 018/2011.
	2. Сертификат соответствия на устройство ручного управления автомобилями категории М1 (для лиц с ограниченными физическими возможностями с различными уровнями поражений (правой ноги; левой ноги; обеих ног).
2. **Документы, передаваемые вместе с автомобилем:**

• гарантийный талон на автомобиль;

• паспорт транспортного средства с отметкой таможенного органа об уплате утилизационного сбора (или об основании неуплаты утилизационного сбора) в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 30.08.2012 года № 870 «Об утилизационном сборе колесных транспортных средств»;

• сервисная книжка;

• руководство по эксплуатации автомобиля;

• договор между Заказчиком (страховщиком), Поставщиком и Получателем (застрахованное лицо) о приобретении Получателем (застрахованным лицом) автомобиля и оплате его стоимости Заказчиком (страховщиком);

• копия одобрения типа транспортного средства;

• копия сертификата соответствия на устройство ручного управления автомобилями категории М1 (для лиц с ограниченными физическими возможностями с различными уровнями поражений (левой ноги; правой ноги; обеих ног);

• другие документы, в которых определены условия гарантии и перечень сервисных центров, которые имеют право осуществлять гарантийное обслуживание автомобилей

1. **Требования к количеству Товара.**

Количество поставляемых автомобилей – 16 шт.

1. **Требования к сроку и объему предоставления гарантий на товар:**
	1. Гарантия на Товар должен составлять не менее 36 месяцев или не менее 100 000 км (сто тысяч) пробега (в зависимости от того, что наступит раньше), с момента передачи его Заказчику.
	2. В соответствии с Сервисной книжкой на Товар, а также на отдельные его комплектующие изделия и элементы может устанавливаться гарантия в пределах 12 (двенадцати) месяцев вне зависимости от пробега.
	3. Условия и порядок гарантийного обслуживания Товара указаны в Сервисной книжке, выдаваемой Получателю при фактической передачи Товара.
	4. Дата передачи Товара Получателю указывается в регистрационной карточке Сервисной книжки. Гарантийное обслуживание не осуществляется при отсутствии в Сервисной книжке штампа о продаже и подписи уполномоченного представителя Поставщика.
	5. Гарантия утрачивает силу в случае нарушения Получателем условий эксплуатации Товара, указанных в инструкции по его эксплуатации, а также при несоблюдении Получателем требований, содержащихся в Сервисной книжке.
	6. Недостатки, обнаруженные в Товаре, подлежат устранению Поставщиком либо иным официальным дилером в течение 30 (тридцати) рабочих дней с даты предъявления Получателем соответствующего письменного требования и передачи Товара Поставщику, либо иному официальному дилеру для выполнения работ, если более продолжительный срок устранения недостатков не будет связан с заказом и доставкой необходимых для гарантийного ремонта запасных частей и иных комплектующих. В этом случае срок устранения недостатков продлевается на срок доставки заказанных запасных частей и иных комплектующих Поставщику, либо иному официальному дилеру, в который обратился Получатель для выполнения работ.
	7. Срок службы товара должен составлять не менее 7 (семи) лет.
2. **Технические требования к автомобилям. Комплектация.**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование товара  | Функциональные и технические характеристики товара | Начальнаямаксимальная цена за шт., руб. | Количество, шт. | Срок гарантии,мес, км | Срок службы, мес. |
| Легковой автомобиль с АКПП | 1. Категория транспортного средства - М12. Количество дверей- не менее 43. Экологический класс - не менее 54. Колесная формула/ведущие колеса - 4 х 2 / передние5. Расположение двигателя - переднее поперечное 6. Количество мест спереди/сзади - не менее 2/37. Рабочий объем, см 3 – не более 16008. Топливо - Бензин с октановым числом не менее 929. Коробка передач (тип) - автоматическая (допускается роботизированная) | 511957,14 | 10 | не менее 36 месяцев или не менее 100 000 км (в зависимости от того, что наступит раньше) | Не менее 7 лет |
| Легковой автомобиль с МКПП | 1. Категория транспортного средства - М12. Количество дверей- не менее 43. Экологический класс - не менее 54. Колесная формула/ведущие колеса - 4 х 2 / передние5. Расположение двигателя - переднее поперечное 6. Количество мест спереди/сзади - не менее 2/37. Рабочий объем, см 3 - не более 16008. Топливо - Бензин с октановым числом не менее 929. Коробка передач (тип) -механическая | 479628,57 | 6 | не менее 36 месяцев или не менее 100 000 км (в зависимости от того, что наступит раньше) | Не менее 7 лет |

**Итого: Количество товара: 16 шт.**

**Начальная (максимальная) цена контракта: 7 997 342 руб. 82 коп.**

1. **Сроки поставки:** срок поставки товара - с даты заключения контракта Сторонами по 31 августа 2018 года.

Место доставки товара: Российская Федерация, Кировская область, склад Поставщика (Представителя Поставщика) в г. Кирове