Техническое задание

для проведения конкурсного отбора организаций на поставку металлических стеллажей и боковых стенок для нужд Государственного учреждения – Иркутского регионального отделения Фонда социального страхования Российской Федерации

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование, размеры, мм | Количество, шт | Средняя цена, руб | НМЦК, руб. |
| Металлический стеллаж 1200\*300\*2500 | 2 | 8904,00 | 17808,00 |
| Металлический стеллаж 1200\*400\*2500 | 3 | 9444,67 | 28334,01 |
| Металлический стеллаж 1000\*700\*2500 | 51 | 10471,33 | 534037,83 |
| Металлический стеллаж 1000\*600\*2500 | 19 | 9408,00 | 178752,00 |
| Металлический стеллаж 1000\*400\*2500 | 16 | 8395,33 | 134325,28 |
| Металлический стеллаж 1000\*300\*2500 | 29 | 7522,67 | 218157,43 |
| Металлический стеллаж 700\*600\*2500 | 39 | 8692,00 | 338988,00 |
| Металлический стеллаж 700\*400\*2500 | 90 | 8479,67 | 763170,30 |
| Итого: | 249 |  | 2213572,85 |
| Боковая стенка 2000\*700 | 24 | 2010,00 | 48240,00 |
| Боковая стенка 2000\*600 | 32 | 1830,00 | 58560,00 |
| Боковая стенка 2000\*400 | 44 | 1515,00 | 66660,00 |
| Боковая стенка 2000\*300 | 14 | 1231,33 | 17238,62 |
| Итого: | 114 |  | 190698,62 |
| ВСЕГО: |  |  | 2404271,47 |

 Цена включает в себя расходы по доставке, подъему на 4 этаж, монтажу стеллажей и боковых стенок.

Место поставки: г. Иркутск, ул. Советская, 109Б.

Технические характеристики:

Металлические стойки стеллажа должны быть изготовлены из высокопрочной стали специальной марки, иметь дополнительные ребра жесткости. Стойка должна выдерживать распределенную нагрузку на секцию до 750 кг. Стеллаж должен состоять из 4 стоек и 7 полок. Стеллаж собирается на зацепы. Каждая стойка комплектуется пластиковым подпятником. Боковая стенка является дополнительным элементом металлического быстро-сборного стеллажа. Она монтируется вдоль боковой плоскости стеллажа с одной или обеих сторон и препятствует падению складируемых на полку предметов. Металлические стеллажи и боковые стенки быть окрашены полимерной (порошковой) краской светло-серого цвета.

Стеллажи должны соответствовать ГОСТ Р 56356-2015 «Стеллажи металлические для архивов. Технические условия». Металлические поверхности стеллажей, боковых стенок, фурнитуры должны иметь защитное и/или защитно-декоративное покрытие в соответствии с ГОСТ ГОСТ 9.032-74 «Единая система защиты от коррозии и старения. Покрытия лакокрасочные. Группы, технические требования и обозначения», ГОСТ 9.301-86 «Единая система защиты от коррозии и старения. Покрытия металлические и неметаллические неорганические. Общие требования», ГОСТ 9.303-84 «Единая система защиты от коррозии и старения. Покрытия металлические и неметаллические неорганические. Общие требования к выбору».