**Техническое задание**

Выполнение работ по изготовлению инвалидам и отдельным категориям

граждан из числа ветеранов туторов в количестве 490 штук.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Наименование и описание тутора по функциональной классификации** | **Количество штук** | **Цена за единицу изделия, рублей** | **Общая стоимость, рублей** |
| Тутор на лучезапястный сустав, поддерживающий, фиксирующий, корригирующий, изготавливается из термопласта высокотемпературного или слоистого пластика, крепление шнуровкой или застежкой ворсовой «Контакт», изготовление по слепку, назначение - постоянное, специальное. | 60 |  |  |
| Тутор на локтевой сустав обеспечивать надёжную фиксацию локтевого сустава и возможностью движений в лучезапястном и плечевом суставах, изготавливается из термопласта высокотемпературного или слоистого пластика, крепление шнуровкой или застежкой ворсовой «Контакт», изготовление по слепку, назначение - постоянное, специальное. | 60 |  |  |
| Тутор на всю руку, поддерживающий, фиксирующий, корригирующий, изготавливается из термопласта высокотемпературного или слоистого пластика, крепление шнуровкой или застежкой ворсовой «Контакт», изготовление по слепку, назначение - постоянное, специальное. | 30 |  |  |
| Тутор на голеностопный сустав, поддерживающий, фиксирующий, корригирующий, изготавливается из термопласта высокотемпературного или слоистого пластика, крепление шнуровкой или застежкой ворсовой «Контакт», изготовление по слепку, назначение - постоянное, специальное. | 150 |  |  |
| Тутор на коленный сустав (с захватом голени и бедра) поддерживающий, фиксирующий, корригирующий, изготавливается в виде гильзы, охватывающей нижнюю конечность до средней трети бедра и средней трети голени, из термопласта высокотемпературного или слоистого пластика, крепление шнуровкой или застежкой ворсовой «Контакт», изготовление по слепку, назначение - постоянное, специальное. | 120 |  |  |
| Тутор на всю ногу, поддерживающий, фиксирующий, корригирующий, изготавливается из термопласта высокотемпературного или слоистого пластика, крепление шнуровкой или застежкой ворсовой «Контакт», изготовление по слепку, назначение - постоянное, специальное. | 70 |  |  |
| **ИТОГО:** | **490** |  | |

**Требования к качеству работ**

Выполняемые работы по изготовлению инвалидам и отдельным категориям граждан из числа ветеранов туторов должны быть направлены на обеспечение механической фиксации, разгрузки, компенсации поврежденных или реконструированных суставов, костей, сумочно-связочного или мышечно-связочного аппарата и других функций организма.

Работы по изготовлению инвалидам и отдельным категориям граждан из числа ветеранов туторов выполняются в соответствии с назначениями медико-социальной экспертизы, а также врача. При выполнении работ по изготовлению инвалидам и отдельным категориям граждан из числа ветеранов туторов должен быть осуществлен контроль при примерке и обеспечении указанными средствами реабилитации. Инвалиды и ветераны не должны испытывать болей, избыточного давления, вызывающего нарушения кровообращения.

**Требования к техническим и функциональным характеристикам работ**

Выполняемые работы по изготовлению инвалидам и отдельным категориям граждан из числа ветеранов туторов должны включать комплекс медицинских, технических и социальных мероприятий, проводимых с инвалидами, ветеранами, имеющих нарушения опорно-двигательного аппарата травматологического, ортопедического, неврологического и иного характера заболеваний, а также других дефектов организма и обеспечивать лечение, восстановление, утраченных функций организма и компенсацию неустранимых анатомических дефектов и деформаций.

Туторы должны отвечать требованиям Национальных стандартов Российской Федерации: ГОСТ Р 52878-2007 «Туторы на верхние и нижние конечности. Технические требования и методы испытаний», ГОСТ ISO 10993-1-2011 «Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 1. Оценка и исследования», ГОСТ ISO 10993-5-2011 «Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 5. Исследования на цитотоксичность: методы in vitro», ГОСТ ISO 10993-10-2011 «Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 10. Исследования раздражающего и сенсибилизирующего действия», ГОСТ Р 51632-2014 «Технические средства реабилитации людей с ограничениями жезнедеятельности. Общие технические требования и методы испытаний».

**Требования к безопасности работ**

Материалы, применяемые Исполнителем для изготовления туторов, должны соответствовать требованиям действующих стандартов и технических условий в соответствии с ГОСТ Р 52770-2016 «Изделия медицинские. Требования безопасности. Методы санитарно-химических и токсикологических испытаний».

**Требования к результатам работ**

Работы по изготовлению инвалидам и отдельным категориям граждан из числа ветеранов туторов следует считать эффективно исполненными, если у инвалида и ветерана сохранены условия для предупреждения развития деформации и (или) благоприятного течения болезни.

Работы должны быть выполнены с надлежащим качеством и в установленные сроки.

**Требования к сроку и (или) объему предоставления гарантий качества выполнения работ**

Гарантийный срок устанавливается в соответствии с техническими условиями производителя и составляет для туторов для детей не менее 4 месяцев, туторов для взрослых не менее 7 месяцев после подписания Акта сдачи–приемки работ Получателем.

В период гарантийного срока Исполнитель производит ремонт или замену туторов за счет собственных средств.

**Место, условия и сроки (периоды) выполнения работ**

- ведение журнала телефонных звонков инвалидам из реестра получателей протезно-ортопедических изделий с пометкой о времени звонка, результате;

- ведение аудиозаписи телефонных разговоров с инвалидами по вопросам изготовления протезно-ортопедических изделий;

- предоставление Заказчику в рамках подтверждения исполнения государственного контракта журнала телефонных звонков;

- отражение в акте передачи инвалидам протезно-ортопедических изделий реквизитов документа, удостоверяющего личность получателя;

- информирование инвалидов о дате, времени и месте изготовления протезно-ортопедических изделий.

**Сроки (периоды) выполнения работ**: с даты подписания Контракта до 01 ноября 2018 года – должно быть изготовлено 50% изделий, а до 05 декабря 2018 года – 100%. Выполнять работы по настоящему Контракту в период не более 30 дней с даты обращения инвалида, ветерана к Исполнителю с направлением, выданным Заказчиком.

Выполнение работ должно быть осуществлено: Российская Федерация, Приморский край, по заказам инвалидов, ветеранов при наличии направлений, выданных Заказчиком.