**Наименование и описание объекта закупки и условия контракта (функциональные, технические и качественные характеристики, эксплуатационные характеристики объекта закупки — *при необходимости*, требования к гарантийному сроку выполненных работ и иные показатели, связанные с определением соответствия выполняемых работ потребностям Заказчика):**

**Наименование объекта закупки (предмет государственного контракта):** выполнение работ по изготовлению и обеспечению инвалидов, в том числе детей-инвалидов ортезами в 2018 году (далее также – работы, ортезы, Получатели, Изделия).

**Описание объекта закупки:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование работ | Функциональные и технические характеристики | Объем выполня-  емых работ, шт. | Гарантия на выполненные работы, день/мес.\* |
| 1 | Выполнение работ по изготовлению и обеспечению бандажом ортопедическим поддерживающим или фиксирующим БН3-40 | Изготовление по индивидуальным обмерам, на область живота; поддерживающий, фиксирующий. Материал: ткань АСТ-100 хлопчатобумажная техническая или ткань эластичная; планшетки бандажные; застежка на петли и пуговицы, шнурки и блочки, ленту велькро. Назначение – лечебно-профилактическое. | 2 | не менее 40 дней |
| 2 | Выполнение работ по изготовлению и обеспечению корсетом полужесткой фиксации КРО-14, КРО- 14У (взрослый, детский) | Выполнение работ по изготовлению и обеспечению корсетом полужесткой фиксации текстильным (Ленинградского типа или Ленинградского типа с реклинирующей системой); изготовление по индивидуальным обмерам, на грудной и поясничный отделы позвоночника; фиксирующий. Материал: ткань АСТ-100 хлопчатобумажная техническая; планшетки металлические; застежка на шнурки и блочки. Назначение-лечебно-профилактическое. | 60 | Не менее 40 дней |
| 3 | Выполнение работ по изготовлению и обеспечению аппаратом на коленный сустав  АН4-19 (взрослый). | Изготовление по индивидуальным обмерам, фиксирующий, корригирующий, разгружающий; из эластичного материала; шины аппаратные. Крепление на ленту велькро. Назначение – лечебно-профилактическое. | 6 | не менее 40 дней |
| 4 | Выполнение работ по изготовлению и обеспечению аппаратом на всю ногу  АН8-01 (взрослый) | Изготовление по индивидуальному слепку; фиксирующий, корригирующий, разгружающий. Материал гильз голени и бедра: кожа – юфть шорно-седельная. Материал подкладки: кожа для протезов лайка или кожподклад. Металлические шины с коленным шарниром, с замком или без замка. Металлическая стелька. Крепление на шнурки или блочки, или ремни, или пряжки (капка штрипка). Назначение - лечебно-профилактическое. | 6 | не менее 7 месяцев |
| 5 | Выполнение работ по изготовлению и обеспечению реклинатором-корректором осанки КР1М-24 (взрослый, детский) | Корсет-реклинатор на грудной и поясничный отделы позвоночника; корригирующий; из эластичного материала; планшетки корсетные, бандажные; крепление лентой велькро. Назначение - лечебно-профилактическое.  Размер с 0 по 6 определяется по результатам примерки Получателем. | 14 | не менее 6 месяцев |
| 6 | Выполнение работ по изготовлению и обеспечению тутором на лучезапястный сустав ТРО-25 (взрослый, детский) | Выполнение работ по изготовлению и обеспечению тутором на лучезапястный сустав; изготовление по индивидуальному слепку, тутор фиксирующий из термопласта. Материал: полиэтилен высокого давления; крепление на ленту велькро. Назначение – лечебно-профилактическое. | 2 | Не менее 6 месяцев |
| 7 | Выполнение работ по изготовлению и обеспечению тутором на локтевой сустав ТР4-11 (взрослый, детский) | Выполнение работ по изготовлению и обеспечению тутором на локтевой сустав; изготовление по индивидуальному слепку, фиксирующий. Материал: полиэтилен высокого давления; крепление на ленту велькро. Назначение – лечебно-профилактическое. | 2 | Не менее 6 месяцев |
| 8 | Выполнение работ по изготовлению и обеспечению тутором на всю руку ТР8-16 (взрослый, детский) | Выполнение работ по изготовлению и обеспечению тутором на всю руку; изготовление по индивидуальному слепку, фиксирующий. Материал: полиэтилен высокого давления; крепление на ленту велькро. Назначение – лечебно-профилактическое. | 4 | Не менее 6 месяцев |
| 9 | Выполнение работ по изготовлению и обеспечению тутором на голеностопный сустав ТН0-11 (взрослый, детский) | Выполнение работ по изготовлению и обеспечению тутором полиэтиленовым на голеностопный сустав; изготовление по индивидуальному слепку; фиксирующий, корригирующий. Материал: полиэтилен высокого или низкого давления; крепление на ленту велькро. Назначение – лечебно-профилактическое. | 30 | Не менее 6 месяцев |
| 10 | Выполнение работ по изготовлению и обеспечению тутором на всю ногу ТН8-02 (взрослый, детский) | Выполнение работ по изготовлению и обеспечению тутором на всю ногу; изготовление по индивидуальному слепку; фиксирующий, корригирующий. Материал: полиэтилен высокого или низкого давления; крепление на ленту велькро. Назначение – лечебно-профилактическое. | 24 | Не менее 6 месяцев |
| 11 | Выполнение работ по изготовлению и обеспечению тутором на коленный сустав ТН4-02 (взрослый, детский) | Выполнение работ по изготовлению и обеспечению тутором на коленный сустав с захватом голени и бедра; изготовление по индивидуальному слепку; фиксирующий, корригирующий. Материал: полиэтилен высокого или низкого давления; крепление на ленту велькро. Назначение – лечебно-профилактическое, детский. | 18 | Не менее 6 месяцев |
| **ИТОГО** | |  | **168** |  |

\* Гарантия на выполненные работы устанавливается с даты подписания акта сдачи-приемки изделия (-ий).

**Требования к качеству, к техническим характеристикам работ, к их безопасности и иным показателям, связанным с определением соответствия выполняемых работ потребностям заказчика:** выполнение работ по изготовлению и обеспечению Получателей ортезами должны включать комплекс медицинских, технических и социальных мероприятий, проводимых с Получателями, имеющими нарушения опорно-двигательного аппарата травматологического, ортопедического, неврологического и иного характера заболеваний, а также других дефектов организма и обеспечивать лечение, восстановление, и компенсацию утраченных функций организма и неустранимых анатомических дефектов и деформаций.

Изготовленные изделия должны соответствовать: ГОСТ Р ИСО 9999-2014 «Вспомогательные средства для людей с ограничениями жизнедеятельности. Классификация и терминология», ГОСТ ISO 10993-1-2011 «Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 1. Оценка и исследования», ГОСТ ISO 10993-5-2011 «Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 5. Исследования на цитотоксичность: методы in vitro», ГОСТ ISO 10993-10-2011. «Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 10. Исследования раздражающего и сенсибилизирующего действия», ГОСТ Р 52770-2007. «Изделия медицинские. Требования безопасности. Методы санитарно-химических и токсикологических испытаний», ГОСТ Р 51632-2014 «Технические средства реабилитации людей с ограничениями жизнедеятельности. Общие технические требования и методы испытаний», ГОСТ Р 52878-2007 «Туторы на верхние и нижние конечности. Технические требования и методы испытаний», ГОСТ Р ИСО 22523-2007 «Протезы конечностей и ортезы наружные. Требования и методы испытаний», ГОСТ 31509-2012 «Изделия медицинские эластичные фиксирующие и компрессионные. Общие технические требования. Методы испытаний», межгосударственному стандарту ГОСТ 29097-2015 «Изделия корсетные. Общие технические условия».

Разработка, производство, сертификация, эксплуатация, ремонт, снятие с производства протезно-ортопедических изделий должны отвечать требованиям ГОСТ Р 15.111-2015 «Система разработки и постановки продукции на производство. Технические средства реабилитации инвалидов»

**Требования к результатам работ:** выполнение работ по изготовлению и обеспечению Получателей Изделиями следует считать эффективно исполненными, если у Получателей созданы условия для предупреждения развития деформации или благоприятного течения болезни. Работы по обеспечению ортезами должны быть выполнены с надлежащим качеством и в установленные сроки.

**Требования к гарантийному сроку на результаты выполняемых работ:** определяются с даты подписания акта сдачи-приемки Изделия, если в период гарантийного срока будет выявлено, что Изделие (-ия) не соответствует требованиям контракта, Подрядчик обязан за свой счет в срок, установленный Законом РФ от 07.02.1992 г. № 2300-1 «О защите прав потребителей» со дня поступления соответствующего уведомления от Заказчика или Получателя (законного представителя) отремонтировать, или заменить Изделие Изделием, соответствующим требованиям контракта без дополнительных затрат со стороны Заказчика или Получателя (законного представителя).

Изделия должны иметь установленный производителем срок службы с момента передачи его Получателю не менее срока пользования Изделиями, утвержденного Приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 13.02.2018 № 85н «Об утверждении Сроков пользования техническими средствами реабилитации, протезами и протезно-ортопедическими изделиями до их замены».

**Порядок и условия выполнения работ:**

- выполнение работ по изготовлению и обеспечению инвалидов, в том числе детей-инвалидов ортезами не более 30 (тридцати) дней, а в декабре не более 10 (десяти) дней, с даты обращения Получателя (законного представителя) к Подрядчику;

- работы выполняются по адресу Подрядчика.

**Место выполнения работ:** Российская Федерация Дальневосточный Федеральный округ, по месту нахождения Подрядчика.

**Срок выполнения работ:** со дня заключения государственного контракта и по 10.12.2018 г.