Материалы, применяемые для изготовления кресел-колясок, не должны содержать ядовитых (токсичных) компонентов, а также воздействовать на цвет поверхности (пола, одежды, кожи пользователя), с которым контактируют те или иные детали кресла-коляски при его нормальной эксплуатации.

Металлические части кресла-коляски должны быть изготовлены из коррозийно-стойких материалов или иметь защитные или защитно-декоративные покрытия.

Наружные поверхности кресла-коляски должны быть устойчивы к воздействию растворов моющих средств, применяемых при дезинфекции.

На поставляемый товар должны иметься действующие регистрационные удостоверения, выданные Федеральной службой по надзору в сфере здравоохранения и социального развития (приложить копии регистрационных удостоверений к заявке участника размещения заказа), сертификаты соответствия (выданные до вступления в силу постановления Правительства Российской Федерации от 01.12.2009 № 982), либо декларации о соответствии (выданные после вступления в силу постановления Правительства Российской Федерации от 01.12.2009 № 982), если регистрация и подтверждение соответствия предусмотрены действующим законодательством.

Поставляемый товар должен быть новым товаром (товаром, который не был в употреблении, в ремонте, в том числе, который не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства).

Кресла – коляски должны соответствовать:

ГОСТ Р 50444-92 «Приборы, аппараты и оборудование медицинское»,

ГОСТ Р 51083-2015 «Кресла-коляски. Общие технические условия».

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование объекта закупки | Описание объекта закупки | Объем закупки (шт.) |
| 1 | Кресло – коляска с ручным приводом с дополнительной фиксацией (поддержкой) головы и тела, в том числе для больных ДЦП прогулочная | Кресло-коляска предназначена для передвижения детей-инвалидов с ДЦП, в условиях улицы с помощью сопровождающего лица.  Сидение должно быть установлено на прогулочное шасси.  Кресла-коляски должны поставляться в двух типоразмерах. Количество кресел-колясок каждого типоразмера уточняется в соответствии с заявкой.  Кресло-коляска имеет следующие регулировки:  - угла наклона сиденья;  - угла наклона спинки;  - угла наклона подножек;  - глубины сиденья;  - ширины сидения в диапазоне от 30 до 32 см (включительно)¹;  - ширины сидения в диапазоне от 38 до 40 см (включительно)¹;  - подножки по высоте;  - боковые упоры для тела;  - подголовник по высоте;  - спинки по высоте.  Техническое оснащение:  - задние колеса – пневматические;  - передние колеса – самоориентирующиеся с фиксацией движения;  - держатели для ног;  - жилет;  - подголовник с боковыми упорами для головы;  - абдуктор;  - поясничный валик;  - передний поручень,  - крыша от дождя и солнца,  - корзина для мелочей или сумка.  В комплект кресла-коляски должно входить: набор инструмента, насос, инструкция на русском языке, гарантийный талон. | 31 |