Поставщик должен поставлять кресла-коляски с ручным приводом с дополнительной фиксацией (поддержкой) головы и тела, в том числе для больных ДЦП комнатные и прогулочные (далее - Изделие), (для инвалидов и детей-инвалидов) (далее – Получатели) в соответствии с требованиями, предъявляемыми в настоящем техническом задании, в период действия государственного контракта.

**Срок поставки:** со дня, следующего за днем заключения государственного контракта, до 01.12.2018 включительно.

**1. Поставляемые Изделия должны отвечать следующим требованиям:**

1.1. При использовании Изделий по назначению не должно создаваться угрозы для жизни и здоровья потребителя, окружающей среды, а также использование Изделий не должно причинять вред имуществу потребителя при его эксплуатации (Закон РФ от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей»).

1.2. Поставляемые Изделие должны соответствовать следующим стандартам:

- ГОСТ Р ИСО 7176-15-2007 «Кресла-коляски. Часть 15. Требования к документации и маркировке для обеспечения доступности информации»;

- ГОСТ Р ИСО 7176-5-2010 «Кресла-коляски. Часть 5. Определение размеров, массы и площади для маневрирования»;

- ГОСТ Р 50602-93 «Кресла-коляски. Максимальные габаритные размеры»;

- ГОСТ Р ИСО 7176-7-2015 «Кресла-коляски. Методы измерения параметров и размеров сиденья и колеса»;

- ГОСТ Р 51083-2015 «Кресла-коляски. Общие технические условия (за исключением п.16)»

1.3. Изделия должны быть новыми. Изделия должны быть свободными от прав третьих лиц.

1.4. Изделия должны отвечать следующим требованиям [[1]](#footnote-1):

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование Изделия** | **Наименование характеристики** | **Показатель характеристики** | **ГОСТ, технический регламент/****обоснование использования** **(в том числе его характеристика)** | **Количество****Изделий** |
| 1 | Кресло-коляска с ручным приводом с дополнительной фиксацией (поддержкой) головы и тела, в том числе для больных ДЦП, прогулочная (для инвалидов и детей инвалидов) | Ручка для сопровождающего лица | наличие | ГОСТ Р ИСО 7176-26-2011 пп.4.2.3, 4.4.19, особенности заболевания | **1** |
| Складная рама | наличие | ГОСТ Р ИСО 7176-26-2011 п.4.1.14, обеспечивает компактное хранение и транспортировку кресла-коляски, Методические рекомендации по установлению медицинских показаний и противопоказаний при назначении специалистами МСЭ ТСР инвалида и методика их рационального подбора (далее – методические рекомендации)¹ |
| Спинка с регулируемым углом наклона | наличие | Индивидуальная программа реабилитации или абилитации инвалида (далее-ИПР/ИПРА) |
| Сиденье с регулируемым углом наклона | наличие | ИПРА |
| Подножка, с регулируемым углом наклона | наличие | ИПРА |
| Подножка, регулируемая по высоте | наличие | ИПРА |
| Опора стопы регулируемая | наличие | ИПРА |
| Эффективная ширина сиденья | 350 мм | Антропометрические данные Получателя |
| Боковые упоры для головы | наличие | ИПРА |
| Боковые упоры для тела | наличие | ИПРА |
| Валик для сохранения зазора между ногами | наличие | ИПРА |
| Держатели для ног | наличие | ИПРА |
| Предохранительный пояс | наличие | ИПРА |
| Стояночные тормоза | наличие | ГОСТ Р ИСО 7176-26-2011, п.4.4.16, ГОСТ Р 51083-2015п. 8.8.1 |
| Паспорт изделия и инструкция для пользователя должны быть на русском языке | наличие | ГОСТ Р ИСО 7176-15-2007, п.3.7, 3.9ГОСТ Р 51083-2015, п.15.1 |
| 2 | Кресло-коляска с ручным приводом с дополнительной фиксацией (поддержкой) головы и тела, в том числе для больных ДЦП, комнатная (для инвалидов и детей инвалидов) | Ручка для сопровождающего лица | наличие | ГОСТ Р ИСО 7176-26-2011 пп.4.2.3, 4.4.19, особенности заболевания | **1** |
| Спинка с регулируемым углом наклона | наличие | ИПРА |
| Сиденье с регулируемым углом наклона | наличие | ИПРА |
| Сиденье, регулируемое по высоте | наличие | ИПРА |
| Подножка, с регулируемым углом наклона | наличие | ИПРА |
| Подножка, регулируемая по высоте | наличие | ИПРА |
| Опора стопы регулируемая | наличие | ИПРА |
| Эффективная ширина сиденья | не менее 300 мм (включительно)не более 310 мм (включительно) | Антропометрические данные Получателя |
| Боковые упоры для головы | наличие | ИПРА |
| Боковые упоры для тела | наличие | ИПРА |
| Валик для сохранения зазора между ногами | наличие | ИПРА |
| Держатели для ног | наличие | ИПРА |
| Приставной столик | наличие | ИПРА |
| Предохранительный пояс | наличие | ИПРА |
| Стояночные тормоза | наличие | ГОСТ Р ИСО 7176-26-2011, п.4.4.16, ГОСТ Р 51083-2015п. 8.8.1 |
| Паспорт изделия и инструкция для пользователя должны быть на русском языке | наличие | ГОСТ Р ИСО 7176-15-2007, п.3.7, 3.9ГОСТ Р 51083-2015, п.15.1 |
| 3 | Кресло-коляска с ручным приводом с дополнительной фиксацией (поддержкой) головы и тела, в том числе для больных ДЦП, прогулочная (для инвалидов и детей инвалидов) | Ручка для сопровождающего лица | наличие | ГОСТ Р ИСО 7176-26-2011 пп.4.2.3, 4.4.19, особенности заболевания | **1** |
| Складная рама | наличие | ГОСТ Р ИСО 7176-26-2011 п.4.1.14, обеспечивает компактное хранение и транспортировку кресла-коляски, методические рекомендации |
| Спинка с регулируемым углом наклона  | наличие | ИПРА |
| Сиденье с углом наклона | наличие | ИПРА |
| Подлокотники | наличие | ИПРА |
| Подножка, регулирующаяся по высоте | наличие | ИПРА |
| Эффективная глубина сиденья | 400 мм | ИПРА |
| Эффективная ширина сиденья | 400 мм | ИПРА |
| Возможность использования получателем с ростом 152 см | наличие | Антропометрические данные Получателя |
| Подголовник | наличие | ИПРА |
| Валик для сохранения зазора между ногами  | наличие | ИПРА |
| Держатели для ног  | наличие | ИПРА |
| Предохранительный пояс | наличие | ИПРА |
| Стояночные тормоза | наличие | ГОСТ Р ИСО 7176-26-2011, п.4.4.16, ГОСТ Р 51083-2015п. 8.8.1 |
| Паспорт изделия и инструкция для пользователя должны быть на русском языке | наличие | ГОСТ Р ИСО 7176-15-2007, п.3.7, 3.9ГОСТ Р 51083-2015, п.15.1 |
| 4 | Кресло-коляска с ручным приводом с дополнительной фиксацией (поддержкой) головы и тела, в том числе для больных ДЦП, комнатная (для инвалидов и детей инвалидов) | Ручка для сопровождающего лица | наличие | ГОСТ Р ИСО 7176-26-2011 пп.4.2.3, 4.4.19, особенности заболевания | **1** |
| Спинка, регулируемая по высоте | наличие | ИПРА |
| Спинка с регулируемым углом наклона  | наличие | ИПРА |
| Спинка откидная | наличие | ИПРА |
| Сиденье с регулируемым углом наклона | наличие | ИПРА |
| Подлокотники, регулируемые по высоте | наличие | ИПРА |
| Подножки съёмные | наличие | ИПРА |
| Подножки, с регулируемым углом наклона | наличие | ИПРА |
| Подножки, регулируемые по высоте | наличие | ИПРА |
| Высота спинки  | 45 см | ИПРА |
| Эффективная ширина сиденья | 34 см | ИПРА |
| Эффективная глубина сиденья | 43 см | ИПРА |
| Возможность использования получателем с ростом 152 см | наличие | Антропометрические данные Получателя |
| Подголовник | наличие | ИПРА |
| Боковые упоры для тела | наличие | ИПРА |
| Подушка на сиденье | наличие | ИПРА |
| Подушка на спинку | наличие | ИПРА |
| Валик для сохранения зазора между ногами  | наличие | ИПРА |
| Подставка под икры | наличие | ИПРА |
| Держатели для ног  | наличие | ИПРА |
| Приставной столик | наличие | ИПРА |
| Предохранительный пояс | наличие | ИПРА |
| Стояночные тормоза | наличие | ГОСТ Р ИСО 7176-26-2011, п.4.4.16, ГОСТ Р 51083-2015п. 8.8.1 |
| Паспорт изделия и инструкция для пользователя должны быть на русском языке | наличие | ГОСТ Р ИСО 7176-15-2007, п.3.7, 3.9ГОСТ Р 51083-2015, п.15.1 |  |
| 5 | Кресло-коляска с ручным приводом с дополнительной фиксацией (поддержкой) головы и тела, в том числе для больных ДЦП, прогулочная (для инвалидов и детей инвалидов) | Ручка для сопровождающего лица | наличие | ГОСТ Р ИСО 7176-26-2011 пп.4.2.3, 4.4.19, особенности заболевания | **1** |
| Складная рама | наличие | ГОСТ Р ИСО 7176-26-2011 п.4.1.14, обеспечивает компактное хранение и транспортировку кресла-коляски, методические рекомендации |
| Спинка с регулируемым углом наклона  | наличие | ИПРА |
| Сиденье с регулируемым углом наклона | наличие | ИПРА |
| Подножка, с регулируемым углом наклона | наличие | ИПРА |
| Подножка, регулируемая по высоте | наличие | ИПРА |
| Опора стопы регулируемая | наличие | ИПРА |
| Опора стопы откидная | наличие | ИПРА |
| Эффективная ширина сиденья | не менее 250 мм (включительно)не более 270мм (включительно) | Антропометрические данные Получателя |
| Возможность использования получателем с ростом 97-100 см | наличие | Антропометрические данные Получателя |
| Боковые упоры для головы | наличие | ИПРА |
| Боковые упоры для тела | наличие | ИПРА |
| Валик для сохранения зазора между ногами  | наличие | ИПРА |
| Держатели для ног  | наличие | ИПРА |
| Предохранительный пояс | наличие | ИПРА |
| Стояночные тормоза | наличие | ГОСТ Р ИСО 7176-26-2011, п.4.4.16, ГОСТ Р 51083-2015п. 8.8.1 |
| Паспорт изделия и инструкция для пользователя должны быть на русском языке | наличие | ГОСТ Р ИСО 7176-15-2007, п.3.7, 3.9ГОСТ Р 51083-2015, п.15.1 |
| 6 | Кресло-коляска с ручным приводом с дополнительной фиксацией (поддержкой) головы и тела, в том числе для больных ДЦП, комнатная (для инвалидов и детей инвалидов) | Ручка для сопровождающего лица | наличие | ГОСТ Р ИСО 7176-26-2011 пп.4.2.3, 4.4.19, особенности заболевания | **1** |
| Спинка с регулируемым углом наклона  | наличие | ИПРА |
| Сиденье с регулируемым углом наклона | наличие | ИПРА |
| Сиденье, регулируемое по высоте | наличие | ИПРА |
| Подножка, с регулируемым углом наклона | наличие | ИПРА |
| Подножка, регулируемая по высоте | наличие | ИПРА |
| Опора стопы регулируемая | наличие | ИПРА |
| Эффективная ширина сиденья | не менее 230 мм (включительно)не более 250 мм (включительно) | Антропометрические данные Получателя |
| Возможность использования получателем с ростом 97-100 см | наличие | Антропометрические данные Получателя |
| Боковые упоры для головы | наличие | ИПРА |
| Боковые упоры для тела | наличие | ИПРА |
| Валик для сохранения зазора между ногами  | наличие | ИПРА |
| Держатели для ног  | наличие | ИПРА |
| Приставной столик | наличие | ИПРА |
| Предохранительный пояс | наличие | ИПРА |
| Стояночные тормоза | наличие | ГОСТ Р ИСО 7176-26-2011, п.4.4.16, ГОСТ Р 51083-2015п. 8.8.1 |
| Паспорт изделия и инструкция для пользователя должны быть на русском языке | наличие | ГОСТ Р ИСО 7176-15-2007, п.3.7, 3.9ГОСТ Р 51083-2015, п.15.1 |
| 7 | Кресло-коляска с ручным приводом с дополнительной фиксацией (поддержкой) головы и тела, в том числе для больных ДЦП, прогулочная (для инвалидов и детей инвалидов) | Ручка для сопровождающего лица | наличие | ГОСТ Р ИСО 7176-26-2011 пп.4.2.3, 4.4.19, особенности заболевания | **1** |
| Складная рама | наличие | ГОСТ Р ИСО 7176-26-2011 п.4.1.14, обеспечивает компактное хранение и транспортировку кресла-коляски, методические рекомендации |
| Спинка с регулируемым углом наклона  | наличие | ИПРА |
| Сиденье с регулируемым углом наклона | наличие | ИПРА |
| Подножки, с регулируемым углом наклона | наличие | ИПРА |
| Подножки, регулируемая по высоте | наличие | ИПРА |
| Опора стопы регулируемая | наличие | ИПРА |
| Опора стопы откидная | наличие | ИПРА |
| Эффективная ширина сиденья | не менее 310 мм (включительно)не более 320мм (включительно) | Антропометрические данные Получателя |
| Возможность использования получателем с ростом 95 см | наличие | Антропометрические данные Получателя |
| Боковые упоры для головы | наличие | ИПРА |
| Боковые упоры для тела | наличие | ИПРА |
| Валик для сохранения зазора между ногами  | наличие | ИПРА |
| Держатели для ног  | наличие | ИПРА |
| Предохранительный пояс | наличие | ИПРА |
| Стояночные тормоза | наличие | ГОСТ Р ИСО 7176-26-2011, п.4.4.16, ГОСТ Р 51083-2015п. 8.8.1 |
| Паспорт изделия и инструкция для пользователя должны быть на русском языке | наличие | ГОСТ Р ИСО 7176-15-2007, п.3.7, 3.9ГОСТ Р 51083-2015, п.15.1 |
| 8 | Кресло-коляска с ручным приводом с дополнительной фиксацией (поддержкой) головы и тела, в том числе для больных ДЦП, комнатная (для инвалидов и детей инвалидов) | Ручка для сопровождающего лица | наличие | ГОСТ Р ИСО 7176-26-2011 пп.4.2.3, 4.4.19, особенности заболевания | **1** |
| Спинка с регулируемым углом наклона  | наличие | ИПРА |
| Сиденье с регулируемым углом наклона | наличие | ИПРА |
| Сиденье, регулируемое по высоте | наличие | ИПРА |
| Подножки, с регулируемым углом наклона | наличие | ИПРА |
| Подножки, регулируемые по высоте | наличие | ИПРА |
| Опора стопы регулируемая | наличие | ИПРА |
| Опора стопы откидная | наличие | ИПРА |
| Эффективная ширина сиденья | не менее 280 мм (включительно)не более 300 мм (включительно) | Антропометрические данные Получателя |
| Возможность использования получателем с ростом 95 см | наличие | Антропометрические данные Получателя |
| Боковые упоры для головы | наличие | ИПРА |
| Боковые упоры для тела | наличие | ИПРА |
| Валик для сохранения зазора между ногами  | наличие | ИПРА |
| Держатели для ног  | наличие | ИПРА |
| Приставной столик | наличие | ИПРА |
| Предохранительный пояс | наличие | ИПРА |
| Стояночные тормоза | наличие | ГОСТ Р ИСО 7176-26-2011, п.4.4.16, ГОСТ Р 51083-2015п. 8.8.1 |
| Паспорт изделия и инструкция для пользователя должны быть на русском языке | наличие | ГОСТ Р ИСО 7176-15-2007, п.3.7, 3.9ГОСТ Р 51083-2015, п.15.1 |
| 9 | Кресло-коляска с ручным приводом с дополнительной фиксацией (поддержкой) головы и тела, в том числе для больных ДЦП, прогулочная (для инвалидов и детей инвалидов) | Ручка для сопровождающего лица | наличие | ГОСТ Р ИСО 7176-26-2011 пп.4.2.3, 4.4.19, особенности заболевания | **1** |
| Складная рама | наличие | ГОСТ Р ИСО 7176-26-2011 п.4.1.14, обеспечивает компактное хранение и транспортировку кресла-коляски, методические рекомендации |
| Спинка с регулируемым углом наклона  | наличие | ИПРА |
| Сиденье с регулируемым углом наклона | наличие | ИПРА |
| Подножка, с регулируемым углом наклона | наличие | ИПРА |
| Подножка, регулируемая по высоте | наличие | ИПРА |
| Опора стопы регулируемая | наличие | ИПРА |
| Опора стопы откидная | наличие | ИПРА |
| Эффективная ширина сиденья | не менее 300 мм (включительно)не более 310 мм (включительно) | Антропометрические данные Получателя |
| Опора для головы регулируемая | наличие | стр.128¹, ГОСТ Р ИСО 7176-26-2011, п.4.7.14 |
| Боковые упоры для тела | наличие | ИПРА |
| Валик для сохранения зазора между ногами  | наличие | ИПРА |
| Держатели для ног  | наличие | ИПРА |
| Предохранительный пояс | наличие | ИПРА |
| Стояночные тормоза | наличие | ГОСТ Р ИСО 7176-26-2011, п.4.4.16, ГОСТ Р 51083-2015п. 8.8.1 |
| Паспорт изделия и инструкция для пользователя должны быть на русском языке | наличие | ГОСТ Р ИСО 7176-15-2007, п.3.7, 3.9ГОСТ Р 51083-2015, п.15.1 |
| 10 | Кресло-коляска с ручным приводом с дополнительной фиксацией (поддержкой) головы и тела, в том числе для больных ДЦП, комнатная (для инвалидов и детей инвалидов) | Ручка для сопровождающего лица | наличие | ГОСТ Р ИСО 7176-26-2011 пп.4.2.3, 4.4.19, особенности заболевания | **1** |
| Спинка с регулируемым углом наклона  | наличие | ИПРА |
| Сиденье с регулируемым углом наклона | наличие | ИПРА |
| Сиденье, регулируемое по высоте | наличие | ИПРА |
| Подножка, с регулируемым углом наклона | наличие | ИПРА |
| Подножка, регулируемая по высоте | наличие | ИПРА |
| Опора стопы регулируемая | наличие | ИПРА |
| Эффективная ширина сиденья | не менее 280 мм (включительно)не более 290 мм (включительно) | Антропометрические данные Получателя |
| Опора для головы регулируемая | наличие | стр.128¹, ГОСТ Р ИСО 7176-26-2011, п.4.7.14 |
| Боковые упоры для тела | наличие | ИПРА |
| Валик для сохранения зазора между ногами  | наличие | ИПРА |
| Держатели для ног  | наличие | ИПРА |
| Приставной столик | наличие | ИПРА |
| Предохранительный пояс | наличие | ИПРА |
| Стояночные тормоза | наличие | ГОСТ Р ИСО 7176-26-2011, п.4.4.16, ГОСТ Р 51083-2015п. 8.8.1 |
| Паспорт изделия и инструкция для пользователя должны быть на русском языке | наличие | ГОСТ Р ИСО 7176-15-2007, п.3.7, 3.9ГОСТ Р 51083-2015, п.15.1 |
|  | ИТОГО: | 10 |

1.5. Упаковка Изделия должна обеспечивать защиту Изделия от повреждений, порчи (изнашивания) или загрязнения во время хранения и транспортирования к месту использования по назначению (п. 4.11.5 ГОСТ Р 51632-2014 «Технические средства реабилитации людей с ограничениями жизнедеятельности. Общие технические требования и методы испытаний»).

1.6. Гарантийный ремонт Изделия осуществляется Поставщиком в период гарантийного срока.

Гарантийная замена Изделия и доставка Изделия после гарантийного ремонта производится Поставщиком по месту жительства Получателя либо по адресу пункта приема, указанного в гарантийном талоне. Гарантия Поставщика – не менее 12 месяцев с момента получения Изделия Получателем. Срок выполнения гарантийного ремонта, либо замены изделия со дня обращения получателя не должен превышать 15 рабочих дней. Обеспечение возможности ремонта, устранения недостатков изделия осуществляется в соответствии с Законом Российской Федерации от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей». В случае невозможности осуществления ремонта Изделий в период гарантийного срока Поставщик должен осуществить замену такого Изделия. В связи с тем, что передача Изделий осуществляется непосредственно Получателю, Поставщик должен вместе с Изделием передать Получателю гарантийный талон или иной документ, содержащий сведения, необходимые для обращения к Поставщику по вопросам гарантийного ремонта (замены) Изделия, а также содержащий адрес и режим работы пункта приема Получателей.

Прием Получателей по вопросам, касающимся выдачи и гарантийного ремонта Изделий, осуществляется Поставщиком по месту нахождения организованного Поставщиком пункта приема на территории Санкт-Петербурга.

**2. Поставщик обязан:**

2.1. Поставлять Изделия для Получателей. Изделия должны иметь действующие регистрационные удостоверения, выданные Федеральной службой по надзору в сфере здравоохранения (ранее - Федеральной службой по надзору в сфере здравоохранения и социального развития), декларации о соответствии, оформленные в соответствии с законодательством Российской Федерации. В случае если ранее (в соответствии с нормативно-правовыми актами Российской Федерации) Изделия подлежали обязательной сертификации, допускается поставка Изделий, имеющих действующие сертификаты соответствия. В случае окончания срока действия указанных документов до полного исполнения обязательств по государственному контракту Поставщик в установленные законодательством Российской Федерации сроки обязан обеспечить их продление либо получение новых.

2.2. Осуществлять поставку путем передачи Изделий Получателям или их представителям при представлении ими паспорта и направления (по форме, утвержденной приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 21.08.2008 № 439н), выдаваемого Заказчиком, подписанного уполномоченным на дату выдачи направления лицом Заказчика.

Сведения (фамилия, имя, отчество) о лицах, уполномоченных на подписание направлений, передаются Заказчиком в письменной форме в срок не позднее одного рабочего дня со дня, следующего за днем заключения государственного контракта.

Изменения сведений о лицах, уполномоченных на подписание направлений, передаются Заказчиком в письменной форме в срок не позднее одного рабочего дня со дня возникновения изменений.

В случае если от имени Получателя действует его представитель, то предъявляется документ, удостоверяющий личность представителя, и соответствующий документ, подтверждающий полномочия представителя (при этом требовать документ (копию документа), удостоверяющего личность Получателя (инвалида) не допускается).

Указанные документы, предоставляемые представителем Получателя, должны быть действительными и не утратившими юридическую силу, в том числе по основаниям, предусмотренным статьей 188 Гражданского кодекса Российской Федерации, на момент передачи Изделия представителю Получателя.

2.3. Обеспечить возможность выдачи Изделий со дня, следующего за днем заключения государственного контракта.

2.4. Давать справки Получателям по вопросам, связанным с поставкой Изделий. Для звонков Получателей должен быть выделен телефонный номер, указанный в приложении к государственному контракту.

Звонки с городских номеров Санкт-Петербурга должны быть бесплатными для Получателей, а именно: не допускается взимание дополнительной оплаты телефонных переговоров Получателей в виде предоставления для звонков Получателей телефонного номера оператора сотовой связи, либо телефонного номера, не являющегося номером, обслуживаемым оператором сети местной телефонной связи Санкт-Петербурга; исключается возможность взимания оплаты за звонки Поставщиком.

2.5. Вести аудиозаписи телефонных разговоров с Получателями по вопросам получения Изделий. По требованию Заказчика Исполнитель обязан предоставлять такие аудиозаписи.

Вести журнал телефонных звонков из реестра Получателей Изделий (передается Заказчиком по мере формирования) с пометкой о времени звонка, результате звонка и выборе инвалидами способа, места и времени доставки Изделия.

Предоставлять Заказчику в рамках подтверждения исполнения государственного контракта журнал телефонных звонков.

2.6. При приеме-передаче Изделия осуществить его распаковку, приведение в товарный вид. Провести инструктаж Получателя об условиях и требованиях к эксплуатации Изделия.

2.7. Давать справки Получателям по вопросам, связанным с поставкой Изделий, в часы работы пунктов приема.

**3. Способ поставки:**

3.1. Поставщик передает Изделия Получателям следующими способами:

- по месту нахождения пункта приема, организованного Поставщиком, в день обращения Получателя,

- по месту нахождения Получателя.

Поставщик обязан предоставлять Получателям право выбора способа получения Изделия (по месту жительства Получателя или по месту нахождения пункта приема).

3.2.1. Пункт приема должны быть организован на момент заключения государственного контракта и действовать до выдачи всего предусмотренного контрактом объема Изделий. Не позднее дня, следующего за днем заключения контракта, Поставщик передает Заказчику документы, подтверждающие право Поставщика использовать помещение пункта выдачи. Адрес и график работы пункта должны быть указаны в приложении к государственному контракту.

Максимальное время ожидания Получателей в очереди не должно превышать 15 минут.

3.2.2. Вход в пункт приема должен быть обозначен надписью (например, "Пункт выдачи ТСР для инвалидов"), позволяющей однозначно определить место нахождения указанного пункта.

Проход в пункт приема и передвижение по нему должны быть беспрепятственны для инвалидов (в случае необходимости, пункт приема должен быть оборудован пандусами или иными приспособлениями для облегчения передвижения инвалидов).

3.2.3. В случае выбора Получателем способа получения Изделия по месту нахождения пункта приема, организованного Поставщиком, передача Изделия Получателю осуществляется в день обращения Получателя в пункт приема с направлением. На отрывном талоне направления Поставщик в обязательном порядке проставляет дату обращения Получателя.

3.2.4. Передача Изделий Получателям должна производиться в пункте приема не менее 5 (пяти) дней в неделю, не менее 40 (сорока) часов в неделю, при этом время работы каждого из пунктов должно попадать в интервал с 08:00 до 22:00.

3.3. В случае выбора Получателем способа получения Изделия путем передачи Изделий по месту нахождения Получателя, такая доставка осуществляется Поставщиком в пределах административной границы субъекта, не менее чем с 10:00 до 21:00 с понедельника по пятницу, по предварительной записи по телефону, указанному в приложении к государственному контракту. Такая доставка осуществляется в срок, согласованный с Получателем, но не более 7 дней с даты обращения Получателя.

Поставщик обязан информировать Заказчика о невозможности доставки Изделия Получателю не позднее дня, следующего за днем доставки, согласованным с Получателем.

4. Заказчик вправе произвести выборочную проверку Изделий и соответствия пунктов приема требованиям государственного контракта начиная со дня, следующего за днем заключения контракта.

При проведении выборочной проверки Заказчик вправе осуществлять видеозапись.

В день, следующий за днем заключения контракта, на пунктах приема должно находиться не менее 50% от общего количества товара, предусмотренных контрактом.

1. Показателихарактеристик указаны без учета допустимых отклонений, устанавливаемых производителем. [↑](#footnote-ref-1)