**ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ**

на выполнение работ по обеспечению инвалида в 2018 году протезом нижней конечности

**Описание объекта закупки\***

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование изделия | Описание изделия | Цена за единицу(руб.)  | Кол-во (шт.) | Сумма(руб.) |
| Протез бедра модульный | Формообразующая часть косметической облицовки мягкая полиуретановая модульная (поролон). Косметическая оболочка - чулки перлоновые ортопедические. Приёмная гильза индивидуальная (изготовленная по индивидуальному слепку с культи инвалида). Количество приемных (пробных) гильз - две. Материал приемной постоянной гильзы: литьевой слоистый пластик на основе акриловых смол. Материал пробной (диагностической) гильзы - листовой термопласт. В качестве вкладного элемента - термоформуемый вспененный материал. Крепление за счет формы приемной гильзы, без использования дополнительных элементов. Регулировочно-соединительное устройство соответствует весу инвалида. Стопа углепластиковая с высокой степенью энергосбережения. Коленный модуль одноосный, фазы опоры и переноса регулируются гидравлически, с ручным замком на сгибание, максимальный угол сгибания не менее 170 градусов. Дополнительное функциональное поворотное устройство. Тип протеза по назначению: постоянный. | 1 376 666,00 | 1 | 1 376 666,00 |

***\**** *Использование при описании объекта закупки характеристик, не установленных техническими регламентами, стандартами и иными требованиями, предусмотренными законодательством Российской Федерации о техническом регулировании, является необходимостью, обусловленной характером выполняемых работ, потребностями инвалидов.*