Техническое задание

Поставка инвалидам и отдельным категориям граждан из числа ветеранов сигнализаторов звука цифровых с вибрационной индикацией, световой индикацией и световибрационной индикацией в количестве 124 штук.

**Требования к качеству, техническим и функциональным характеристикам Товара:**

Сигнализатор (индикатор) звука предназначен для оповещения инвалидов с потерей слуха и сочетанной патологией о наличии звукового сигнала.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование** | **Описание функциональных и технических характеристик** | **Количество (шт)** | **Стоимость единицы Товара (руб)** | **Общая стоимость (руб)** |
| Сигнализатор звука цифровой с вибрационной и световой индикацией | Технические характеристики:  - радиус действия сигнализатора должен быть не менее 30 метров.  - в условиях сложных бытовых помещений не менее 15м.,  - время индикации сигнала не менее 20 сек.  - имеет один стационарный приемник и цифровой наручный приемник со светодиодной индикацией;  - реагирует на сигналы, поступающие от телефона, домофона, дверного звонка, датчика плача ребенка;  - имеет отдельный передатчик «плач ребенка» со встроенным микрофоном;  - имеет функцию часов, календаря, будильника с возможностью подключения выносного виброустройства;  - каждому типу входящего сигнала должен соответствовать определенный тип вибрации;  - связь между передатчиками и приемником беспроводная;  - при поступлении входящих сигналов стационарный приемник должен подавать световые сигналы в форме импульсов (мигание), хорошо различимых в светлое время суток;  - питание передатчика должно осуществляется от элементов питания;  - питание сетевого приемника должно осуществляться от сети переменного тока.  В комплект поставки должны входить: сигнализатор, сетевые адаптеры питания, батарейки, инструкция по эксплуатации на русском языке, паспорт, гарантийный талон, содержащий информацию о месте расположения сервисных центров. | 120 |  |  |
| Сигнализатор звука цифровой со световой индикацией | Технические характеристики:  - радиус действия сигнализатора должен быть не менее 30 метров;  - в условиях сложных бытовых помещений не менее 15м;  - время индикации сигнала не менее 20 сек;  - на сигнализаторе должны быть расположены подсвечиваемые пиктограммы, указывающие на источник входящего сигнала;  - должен состоять из приемника и датчика;  - реагирует на сигналы, поступающие от телефона, домофона, дверного звонка;  - при поступлении входящих сигналов стационарный приемник должен подавать световые сигналы в форме импульсов (мигание), хорошо различимых в светлое время суток;  - питание передатчика должно осуществляется от элементов питания, питание сетевого приемника должно осуществляться от сети переменного тока;  В комплект поставки должны входить: сигнализатор, сетевые адаптеры питания, батарейки, инструкция по эксплуатации на русском языке, паспорт, гарантийный талон, содержащий информацию о месте расположения сервисных центров. | 2 |  |  |
| Сигнализатор звука цифровой с вибрационной индикацией | Технические характеристики:  - радиус действия сигнализатора должен быть не менее 30 метров;  - в условиях сложных бытовых помещений не менее 15м;  - время индикации сигнала не менее 20 сек;  - сигнализатор должен иметь большой дисплей с крупными и яркими цифрами;  - сигнализатор должен иметь выносное вибрационное устройство (подушку);  - сигнализатор должен иметь функцию регулировки громкости сигнала;  - реагирует на сигналы, поступающие от телефона, домофона, дверного звонка;  - каждому типу входящего сигнала должен соответствовать определенный тип вибрации;  - питание передатчика должно осуществляется от элементов питания, питание сетевого приемника должно осуществляться от сети переменного тока;  В комплект поставки должны входить: сигнализатор, сетевые адаптеры питания, батарейки, инструкция по эксплуатации на русском языке, паспорт, гарантийный талон, содержащий информацию о месте расположения сервисных центров. | 2 |  |  |
|  | **Итого:** | **124** |  |  |

**Требования к качеству и безопасности Товара.**

Сигнализаторы звука должны быть изготовлены в соответствии с действующими требованиями Государственного стандарта Российской Федерации ГОСТ Р ИСО 9999-2014 «Вспомогательные средства для людей с ограничениями жизнедеятельности. Классификация и терминология».

Питание сигнализатора должно осуществляться от сети переменного тока 220В, 50Гц и от батареек (аккумуляторов).

Материалы, из которых изготавливаются сигнализаторы звука не должны выделять токсичных веществ при эксплуатации.

Конструкция сигнализатора звука должна обеспечивать пользователю удобство и простоту обращения, самостоятельную установку и регулировку (при необходимости) при подготовке и во время эксплуатации. Материалы наружной поверхности сигнализаторов звука световых и вибрационных должны быть устойчивы к разрешенным к применению стандартным моющим средствам, предназначенным для санитарной обработки реабилитационных бытовых приборов.

Товар не должен выделять при эксплуатации токсичных и агрессивных веществ. Товар должен соответствовать требованиям безопасности для здоровья человека и санитарно-гигиеническим требованиям, предъявляемым к данному товару.

Сигнализаторы должны компенсировать имеющиеся у Получателя функциональные нарушения, степень ограничения жизнедеятельности, а также отвечать медицинским и социальным требованиям:

- безопасность для кожных покровов;

- эстетичность;

- комфортность;

- простота пользования.

Максимально допустимый уровень звуковой мощности и допустимые значения вибрации должны быть установлены стандартами на группы реабилитационных бытовых приборов и (или) техническими условиями на реабилитационные бытовые приборы.

Несущая частота передатчика – частота, разрешенная для использования на территории РФ.

**Требования к маркировке, упаковке, отгрузке Товара:**

Условия транспортирования сигнализаторов звука по ГОСТ 23216-78 «Изделия электротехнические. Хранение, транспортирование, временная противокоррозионная защита, упаковка. Общие требования и методы испытаний».

Упаковка изделий производится в соответствии с ГОСТ 15846-2002 «Продукция, отправляемая в районы Крайнего Севера и приравненные к ним местности. Упаковка, маркировка, транспортирование и хранение».

Каждый сигнализатор звука должен быть упакован в индивидуальную транспортную тару с внутренней влагонепроницаемой бумагой, предохраняющую его от повреждений, порчи или загрязнения во время хранения и транспортировки к месту использования по назначению.

При проведении погрузо - разгрузочных работ не допускается повреждение упаковки Товара.

Упаковка товара должна иметь необходимые маркировки, наклейки, пломбы, а также давать возможность определить количество содержащегося в ней товара (опись, упаковочные ярлыки) в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

На каждом сигнализаторе должна быть маркировка, не нарушающая покрытие и товарный вид, на которой должны быть указаны:

- условное обозначение группы товара, товарную марку (при наличии), обозначение номера товара (при наличии);

- обозначение типа (модели) сигнализатора звука;

- дата изготовления (год, месяц);

- страна-изготовитель.

**Требования к сроку и (или) объему предоставленных гарантий качества товара:**

Гарантийный срок в течение 12 месяцев после подписания Акта сдачи — приемки Товара Получателем.

В период гарантийного срока Поставщик производит замену либо ремонт Товара за счет собственных средств. Срок гарантийного ремонта не должен превышать 20 рабочих дней с даты обращения Получателя.

Обязательно указание в Актах сдачи — приемки Товара адресов специализированных мастерских, в которые следует обращаться для гарантийного ремонта или устранения неисправностей.

Обеспечение возможности ремонта и технического обслуживания, устранения недостатков осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 07.02.1992 г. №2300-1 «О защите прав потребителей».

В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 16 июня 1997 № 720 «Об утверждении перечня товаров длительного пользования, в том числе комплектующих изделий (деталей, узлов, агрегатов), которые по истечении определенного периода могут представлять опасность для жизни, здоровья потребителя, причинять вред его имуществу или окружающей среде и на которые изготовитель обязан устанавливать срок службы, и перечня товаров, которые по истечении срока годности считаются непригодными для использования по назначению». Поставщик обязан указать срок службы Товара, установленный изготовителем, а также ГОСТы в соответствии с которыми он изготовлен.

Срок службы должен быть не менее 5 лет.

**Требования к месту, условиям и срокам (периодам) поставки Товара:**

- предоставление инвалидам права выбора способа получения технического средства реабилитации (по месту жительства, по месту нахождения пунктов выдачи, по месту нахождения поставщика или иное);

- ведение журнала телефонных звонков инвалидам из реестра получателей технических средств реабилитации с пометкой о времени звонка, результате звонка и выборе инвалидом способа и места, времени доставки технического средства реабилитации;

- ведение аудиозаписи телефонных разговоров с инвалидами по вопросам получения технического средства реабилитации;

- предоставление Заказчику в рамках подтверждения исполнения государственного контракта журнала телефонных звонков;

- информирование не позднее дня, следующего за датой доставки (датой окончания периода доставки), указанной в реестре поставки территориального органа Фонда о невозможности предоставления технического средства реабилитации инвалидам;

- отражение в акте передачи инвалидам технического средства реабилитации реквизитов документа, удостоверяющего личность получателя;

- исключение длительного ожидания и обслуживания инвалидов, в случае выбора инвалидами способа получения технического средства реабилитации по месту нахождения пунктов выдачи или по месту нахождения поставщика;

- информирование инвалидов о дате, времени и месте поставки.

**Место  поставки товара:** по месту нахождения Поставщика, либо по месту жительства  (Получателя) инвалида Приморский край (г. Уссурийск, Уссурийский район, Хорольский район, Михайловский район, Октябрьский район, Пограничный район, Ханкайский район, г. Дальнереченск, г. Лесозаводск, Черниговский район, Спасск-Дальний, пгт. Лучегорск, Красноармейский район, Пожарский район, Кировский район, г. Владивосток, г. Артем, г. Большой Камень, п. Славянка, Хасанский район, Надеждинский район, г. Фокино, Находка, г. Партизанск, Партизанский район, Лазовский район, г. Дальнегорск, г. Арсеньев, п. Кавалерово, Тернейский район, Анучинский район, Ольгинский район).

**Поставка товара:** Получателям с даты подписания Контракта до 30 октября 2018 года должно быть поставлено - 50% Товара, а до 30 ноября 2018 года должно быть поставлено - 100% Товара.

**Срок доставки товара:** Срок доставки товара до Получателей с началом течения срока поставки не более 30 дней с даты получения от Заказчика списка Получателей и подписания Акта выборочной проверки, при предъявлении Получателем паспорта и Направления, выдаваемого Заказчиком, либо личного обращения Получателя к Поставщику при представлении им паспорта и направления, выданного Заказчиком.