**Техническое задание**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование объекта закупки | Описание объекта закупки, включая перечень сведений для определения идентичности или однородности товара | Кол-во,(шт.) |
|  1 | Аппарат на нижние конечности и туловище |  Аппарат на нижние конечности и туловище представляет собой ортезную систему, предназначенную для активной реабилитации и передвижения (самостоятельного хождения) больных, страдающих параличом нижних конечностей и туловища. Ортезная система должна обеспечивать принятие положения сидя и стоя без дополнительной помощи других вспомогательных средств. Движущей силой должно являться изменение расположения центра тяжести устройства и находящегося в нем инвалида.В комплект поставки должны входить: замок ремня безопасности, замок жилета, кронштейн в области грудной клетки, боковые подпорки в области плеч, жилет, ремень безопасности, верхний шарнир, держатели для рук, боковые кронштейны, наколенник, стабилизирующий прут сзади, полозья с платформами, нижний шарнир, кронштейны для подстраховки, эксплуатационная документация на русском языке.Аппарат на нижние конечности и туловище должен соответствовать техническим характеристикам и анатомическим особенностям получателя:- рост инвалида: от 155 см до 185 см;- ширина бедер: от 37 см. до 61,5 см;- глубина бедер: от 26 см. до 38 см.- максимальный вес инвалида: не менее 90 кг;- вес изделия не более 28,5 кг. Материалы, из которых изготавливается ортезная система, не должны содержать ядовитых (токсичных) компонентов, а также воздействовать на цвет поверхности (пола, одежды, кожи пользователя), с которым контактируют детали ортезной системы при их нормальной эксплуатации; они должны быть разрешены к применению Минздравом России.Срок предоставления гарантии качества Изделия должен составлять не менее 12 (Двенадцать) месяцев со дня поставки Получателю.В течение гарантийного срока в случае обнаружения Получателем недостатка в изделии, Поставщиком либо уполномоченной производителем организацией (индивидуальным предпринимателем) должны быть обеспечены замена изделия той же модели, либо безвозмездное устранение недостатков изделия (гарантийный ремонт). При этом срок безвозмездного устранения недостатков изделия (гарантийного ремонта) со дня обращения Получателя не должен превышать 20 (Двадцати) рабочих дней. В целях обеспечения возможности использования ортезной системы в течение его срока службы должны осуществляться ремонт и техническое обслуживание изделия. Поставка аппаратов на нижние конечности и туловище должна быть осуществлена по заявкам заказчика с учетом антропометрических данных инвалида. | 14 |
|  2 | Аппарат на нижние конечности и туловище | Аппарат на нижние конечности и туловище представляет собой ортезную систему, предназначенную для активной реабилитации и передвижения (самостоятельного хождения) больных, страдающих параличом нижних конечностей и туловища. Ортезная система должна обеспечивать принятие положения сидя и стоя без дополнительной помощи других вспомогательных средств. Движущей силой должно являться изменение расположения центра тяжести устройства и находящегося в нем инвалида.В комплект поставки должны входить: замок ремня безопасности, замок жилета, кронштейн в области грудной клетки, боковые подпорки в области плеч, жилет, ремень безопасности, верхний шарнир, держатели для рук, боковые кронштейны, наколенник, стабилизирующий прут сзади, полозья с платформами, нижний шарнир, кронштейны для подстраховки, эксплуатационная документация на русском языке.Аппарат на нижние конечности и туловище должен соответствовать техническим характеристикам и анатомическим особенностям получателя:- рост инвалида: от 125 см. до 155 см;- максимальный вес инвалида: не менее 70 кг;- ширина бедер: от 29 см. до 43 см;- глубина бедер: от 23 см. до 34 см;- вес изделия не более 26 кг.Материалы, из которых изготавливается ортезная система, не должны содержать ядовитых (токсичных) компонентов, а также воздействовать на цвет поверхности (пола, одежды, кожи пользователя), с которым контактируют детали ортезной системы при их нормальной эксплуатации; они должны быть разрешены к применению Минздравом России.Срок предоставления гарантии качества Изделия должен составлять не менее 12 (Двенадцать) месяцев со дня поставки Получателю.В течение гарантийного срока в случае обнаружения Получателем недостатка в изделии, Поставщиком либо уполномоченной производителем организацией (индивидуальным предпринимателем) должны быть обеспечены замена изделия той же модели, либо безвозмездное устранение недостатков изделия (гарантийный ремонт). При этом срок безвозмездного устранения недостатков изделия (гарантийного ремонта) со дня обращения Получателя не должен превышать 20 (Двадцати) рабочих дней.В целях обеспечения возможности использования ортезной системы в течение его срока службы должны осуществляться ремонт и техническое обслуживание изделия. Поставка аппаратов на нижние конечности и туловище должна быть осуществлена по заявкам заказчика с учетом антропометрических данных инвалида. | 6 |
|  3 | Аппарат на нижние конечности и туловище | Аппарат на нижние конечности и туловище представляет собой ортезную систему, предназначенную для активной реабилитации и передвижения (самостоятельного хождения) больных, страдающих параличом нижних конечностей и туловища. Ортезная система должна обеспечивать принятие положения сидя и стоя без дополнительной помощи других вспомогательных средств. Движущей силой должно являться изменение расположения центра тяжести устройства и находящегося в нем инвалида.В комплект поставки должны входить: замок ремня безопасности, замок жилета, кронштейн в области грудной клетки, боковые подпорки в области плеч, жилет, ремень безопасности, верхний шарнир, держатели для рук, боковые кронштейны, наколенник, стабилизирующий прут сзади, полозья с платформами, нижний шарнир, кронштейны для подстраховки, эксплуатационная документация на русском языке.Аппарат на нижние конечности и туловище должен соответствовать техническим характеристикам и анатомическим особенностям получателя:- рост инвалида: от 185 см. до 205 см;- ширина бедер: от 37 см. до 61,5см;- глубина бедер: от 29 см. до 41 см;- максимальный вес инвалида: не менее 110 кг.- вес изделия не более 30 кг.Материалы, из которых изготавливается ортезная система, не должны содержать ядовитых (токсичных) компонентов, а также воздействовать на цвет поверхности (пола, одежды, кожи пользователя), с которым контактируют детали ортезной системы при их нормальной эксплуатации; они должны быть разрешены к применению Минздравом России.Срок предоставления гарантии качества Изделия должен составлять не менее 12 (Двенадцать) месяцев со дня поставки Получателю.В течение гарантийного срока в случае обнаружения Получателем недостатка в изделии, Поставщиком либо уполномоченной производителем организацией (индивидуальным предпринимателем) должны быть обеспечены замена изделия той же модели, либо безвозмездное устранение недостатков изделия (гарантийный ремонт). При этом срок безвозмездного устранения недостатков изделия (гарантийного ремонта) со дня обращения Получателя не должен превышать 20 (Двадцати) рабочих дней. В целях обеспечения возможности использования ортезной системы в течение его срока службы должны осуществляться ремонт и техническое обслуживание изделия. Поставка аппаратов на нижние конечности и туловище должна быть осуществлена по заявкам заказчика с учетом антропометрических данных инвалида. | 7 |

Согласно действующему законодательству аппараты на нижние конечности и туловище приобретаются с соблюдением положений приказов Министерства труда и социальной защиты РФ от 13 февраля 2018 г. №86н «Об утверждении классификации технических средств реабилитации(изделий) в рамках федерального перечня реабилитационных мероприятий, технических средств реабилитации и услуг, предоставляемых инвалиду, утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2005 г. №2347-р» и от 28 декабря 2017 г. N 888н "Об утверждении перечня показаний и противопоказаний для обеспечения инвалидов техническими средствами реабилитации"

**Требования к качеству Изделия:**

Аппарат на нижние конечности и туловище, должен соответствовать ГОСТ ISO 10993-1-2011, ГОСТ ISO 10993-5-2011, ГОСТ ISO 10993-10-2011, ГОСТ Р 52770-2016, ГОСТ Р 51632-2014, ГОСТ Р ИСО 22523-2007.

Наличие регистрационного удостоверения на медицинское изделие, оформленного в установленном порядке, обязательно.

**Гарантийный срок эксплуатации**

К каждому Изделию прилагается индивидуальный паспорт на изделие (инструкция по эксплуатации), а также памятка о порядке обеспечения гарантийного ремонта изделия, о чем должна быть составлена соответствующая запись в гарантийном талоне с указанием даты, заверенная подписями Получателя и представителя Поставщика.

Обеспечение возможности ремонта и технического обслуживания, устранения недостатков при обеспечении инвалида данным изделием осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 07.02.1992 г. № 2300-1 «О защите прав потребителей».

**Требования к порядку поставки Изделия:**

-**Место поставки:** г. Курган и Курганская область по месту жительства Получателя или по месту нахождения пунктов выдачи на территории г. Кургане и Курганской области (право выбора способа получения Изделия предоставляется Получателю).

**-Срок поставки Изделия**: не позднее 15.12.2018 года и не позднее 5 рабочих дней со дня получения информации о Получателе, которому Заказчик выдал направление, или в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня получения от Получателя направления Заказчика.

Поставщик обязан на приемку в срок не позднее 30 (тридцати) календарных дней со дня заключения Контракта предоставить изделие.