**Описание объекта закупки**

Выполнение работ по изготовлению ортопедической обуви и вкладных башмачков для обеспечения инвалидов в 2018 году

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование | Сведения о функциональных, технических и качественных характеристиках, эксплуатационных характеристиках Изделий | Объем  (шт.) |
| 1 | Обувь ортопедическая сложная без утепленной подкладки инвалидам (без учета детей-инвалидов) | Обувь должна быть ручного производства, мужская, женская и изготавливаться индивидуально для каждого конкретного инвалида по индивидуальным параметрам с учетом деформации стопы и медицинских показаний: при укорочении нижней конечности; на слоновую стопу; при ампутационных дефектах стоп, при разной длине следа, при отвисающей стопе и других.  Верх обуви из натуральной кожи;  Материал подкладки – кожа подкладочная или обувные текстильные материалы в зависимости от индивидуальных особенностей Получателя;  Материал подошвы - мелкопористая резина. Метод крепления подошвы – клеевой.  Изготовление по индивидуальным ортопедическим колодкам или подгоночным колодкам. | 150 |
| 2 | Обувь ортопедическая сложная на утепленной подкладке инвалидам (без учета детей-инвалидов) | Обувь должна быть ручного производства, мужская, женская и изготавливаться индивидуально для каждого конкретного инвалида по индивидуальным параметрам с учетом деформации стопы и медицинских показаний: при укорочении нижней конечности; на слоновую стопу; при ампутационных дефектах стоп, при разной длине следа, при отвисающей стопе и других.  Верх обуви из натуральной кожи;  Подкладка: мех натуральный или искусственный или прессукно в зависимости от индивидуальных особенностей Получателя;  Материал подошвы - мелкопористая резина. Метод крепления подошвы – клеевой.  Изготовление по индивидуальным ортопедическим колодкам или подгоночным колодкам. | 150 |
| 3 | Вкладной башмачок для взрослых | Вкладной башмачок после ампутации стопы по Шопару в обувь нормальную, индивидуального изготовления. Изготовление должно быть по обмерам. Назначение: для лиц, имеющих врожденные или ампутационные дефекты нижних конечностей, или деформации стоп. | 3 |
| ИТОГО: | | | 303 |

**Требования к качеству результата работ**

Работы по обеспечению Получателей Изделиями следует считать эффективно исполненными, если у Получателя созданы условия для предупреждения развития деформации стоп или благоприятного течения болезни. Работы по обеспечению Получателей Изделиями должны быть выполнены с надлежащим качеством и в установленные сроки.

**Требования к техническим и функциональным характеристикам Изделий**

Изделия -вкладные башмачки должны иметь документ, подтверждающий их соответствие обязательным требованиям - декларацию в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 01.12.2009г. № 982.

Изделия должны быть ручного производства.

При изготовлении сложной ортопедической обуви должно предусматриваться несколько примерок. Изделия должны быть устойчивы к воздействию физиологической жидкости (пота).

Обувь повседневная должна быть устойчива к климатическим воздействиям (колебания температур, атмосферные осадки, вода, пыль).

Синтетические и искусственные материалы, используемые для изготовления наружных деталей низа обуви на утепленной подкладке, должны быть морозостойкими.

Межстелечный слой должен быть устойчив к гигиенической обработке раствором детского мыла в теплой воде до температуры не выше плюс 40° С.

Вкладной башмачок, вкладные корригирующие элементы для ортопедической обуви (в том числе стельки, полустельки) должны быть устойчивы к гигиенической обработке раствором детского мыла в теплой воде до температуры не выше плюс 40° С.

Сложная ортопедическая обувь должна обеспечивать (в зависимости от вида):

- достаточность опороспособности конечности;

- фиксацию стопы в правильном положении при мышечных нарушениях и после исправления деформаций, а также для профилактики прогрессирования деформации;

- компенсацию укорочения конечности.

Вкладной башмачок должен компенсировать ампутационные дефекты стопы.

**Требования к размерам, упаковке и отгрузке Изделий**

Упаковка Изделий должна обеспечивать защиту Изделий от повреждений, порчи (изнашивания) или загрязнения во время хранения и транспортировки.

**Требования к сроку и (или) объему предоставленных гарантий качества Изделий**

Срок гарантии качества Изделия (гарантийный срок) должен быть установлен со дня выдачи Изделия Получателю. На Изделия, приобретенные до наступления сезона, сроки гарантии качества Изделий должны исчисляться с начала соответствующих сезонов и должны составлять:

* *на подошве из пористой резины, полиэфируретана, термоэластопласта – 70 дней.*
* *вкладные башмачки - 40 дней.*

Гарантийный срок носки обуви устанавливается в соответствии с п. 11.2, 11.3 ГОСТа Р 54407-2011 «Обувь ортопедическая. Общие технические условия».

Изделия должны соответствовать ГОСТ Р 54739-2011 «Национальный стандарт Российской Федерации. Изделия обувные ортопедические. Общие технические условия», ГОСТ Р 55638-2013 «Услуги по изготовлению ортопедической обуви. Требования безопасности».

Срок службы Изделий должен быть не менее сроков пользования, установленных в соответствии с Приказом Минтруда России от 13.02.2018 г. № 85н «Об утверждении сроков пользования техническими средствами реабилитации, протезами и протезно-ортопедическими изделиями до их замены»:

- Обувь ортопедическая сложная без утепленной подкладки, обувь ортопедическая сложная на утепленной подкладке - не менее 6 месяцев;

- Вкладной башмачок - не менее 6 месяцев.