**Техническое задание**

**Наименование и описание объекта электронного аукциона:** ***Поставка легковых автомобилей в 2018 году, оборудованных средствами управления для застрахованных лиц, получивших повреждение здоровья вследствие несчастных случаев на производстве (для субъектов малого предпринимательства и социально-ориентированных некоммерческих организаций)***

Требования к условиям поставки:

* 1. Автомобили должны соответствовать требованиям Технического регламента Таможенного союза «О безопасности колесных транспортных средств», утвержденного решением комиссии Таможенного союза от 09.12.2011 № 877 (далее - ТР ТС 018/2011).
  2. Соответствие автомобилей и их компонентов ТР ТС 018/2011 должно быть подтверждено маркировкой единым знаком обращения продукции на рынке.
  3. Автомобили должны соответствовать требованиям, предусмотренным постановлением Правительства Российской Федерации от 14.07.2014 № 656 «Об установлении запрета на допуск отдельных товаров машиностроения, происходящих из иностранных государств, для целей осуществления закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд».
  4. Автомобили должны быть легковыми.
  5. Автомобили должны быть новыми, ранее не бывшими в эксплуатации.
  6. Автомобили должны быть 2018 года изготовления.
  7. Автомобили, должны быть предназначены для лиц с ограниченными физическими возможностями, с нарушениями функций (обеих ног, левой ноги, правой ноги) по требованию Заказчика должны быть оборудованы специальными средствами управления (адаптированными органами управления).
  8. Специальные средства управления (адаптированные органы управления) на автомобили должны быть изготовлены и установлены промышленным способом.
  9. Специальные средства управления (адаптированные органы управления) должны иметь сертификат соответствия или сертифицированы в составе автомобиля.
  10. Комплект документов на автомобили должны находиться внутри автомобиля. Автомобили должны быть заправлены бензином, предусмотренным в одобрении типа транспортного средства, в объеме не менее 5 литров.

2.Требования к документам, подтверждающим соответствие автомобилей установленным требованиям:

2.1.Одобрение типа транспортного средства, выданное в соответствии с требованиями ТР ТС 018/2011.

2.2.Сертификат соответствия на устройство ручного управления автомобилями категории М1 (для лиц с ограниченными физическими возможностями с уровням поражений (обеих ног, левой ноги, правой ноги).

3. Автомобиль должен соответствовать требованиям следующих ГОСТов: ГОСТ Р ИСО 4000-1-2005, ГОСТ Р 50182-92 (ИСО 4131-79), ГОСТ 31333-2006 (ИОС 7188:94), ГОСТ 21015-88, ГОСТ Р 41.13-Н-99 (правила ЕЭК ООН N 13-Н), ГОСТ Р 52031-2003, ГОСТ Р 52853-2007, ГОСТ 4.396-88, ГОСТ Р 52032-2003, ГОСТ Р 55520-2013.

3.Документы, передаваемые вместе с автомобилем:

3.1.гарантийный талон на автомобиль;

3.2.паспорт транспортного средства с отметкой таможенного органа об уплате утилизационного сбора (или об основании неуплаты утилизационного сбора) в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 30.08.2012 года № 870 «Об утилизационном сборе колесных транспортных средств»;

3.3.сервисная книжка;

3.4.руководство по эксплуатации автомобиля;

3.5.договор между Заказчиком (страховщиком), Поставщиком и Получателем (застрахованное лицо) о приобретении Получателем (застрахованным лицом) автомобиля и оплате его стоимости Заказчиком (страховщиком);

3.6.копия одобрения типа транспортного средства;

3.7.копия сертификата соответствия на устройство ручного управления автомобилями категории М1 (для лиц с ограниченными физическими возможностями с уровням поражений (без обеих ног, без правой ноги, без левой ноги);

3.8.другие документы, в которых определены условия гарантии и перечень сервисных центров, которые имеют право осуществлять гарантийное обслуживание автомобилей;

3.9.Комплекты документов для регистрации в органах ГИБДД.

1. Требования к количеству Товара:

Количество поставляемых автомобилей – 5 штук:

в том числе для застрахованных лиц, получивших повреждение здоровья вследствие несчастных случаев на производстве со следующим уровнем поражения:

- без обеих ног - 2 шт.

- без правой ноги - 1 шт.

- без левой ноги - 2 шт.

1. Требования к техническим характеристикам товара:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № **п/п** | **Технические характеристики автомобиля** | **Значение** |
| 1 | Категория транспортного средства | М1 |
| 2 | Код ОКПД2 | 29.10.59.390 |
| 3 | Экологический класс | не менее 5 |
| 4 | Колесная формула/ведущие колеса | 4 х 2 / передние |
| 5 | Схема компоновки транспортного средства | переднеприводная |
| 6 | Тип кузова/количество дверей | Седан (хэтчбек) /не менее 4 |
| 7 | Количество мест спереди/сзади | Не менее 2/3 |
| 8 | Габаритные размеры, мм  Длина  Ширина  Высота | Не менее 4260  Не менее 1700  Не менее 1500 |
| 9 | База, мм | Не менее 2476 |
| 10 | Колея передних/ задних колес, мм | Не менее 1430/1414 |
| 11 | Двигатель (тип) | Четырехтактный, бензиновый |
| 12 | Количество и расположение цилиндров | Не менее 4, рядное |
| 13 | Рабочий объем, см3 | Не менее 1596 |
| 14 | Максимальная мощность, кВт/об.мин | Не менее 60/5100 |
| 15 | Максимальный крутящий момент, Нм (мин-1) | Не менее 140/3800 |
| 16 | Топливо | Бензиновый с октановым числом не менее 92 |
| 17 | Система питания | Впрыск топлива с электронным управлением |
| 18 | Трансмиссия | автоматическая |
| 19 | Коробка передач (тип) | с автоматическим управлением |
| 20 | Подвеска:  передняя  задняя | независимая, типа Макферсон, пружинная, со стабилизатором поперечной устойчивости.  полузависимая, рычажная, пружинная с гидравлическими амортизаторами. |
| 21 | Рулевое управление (тип) | «шестерня-рейка» |
| 22 | Тормозные системы:  Рабочая (тип)  запасная (тип)  стояночная (тип) | гидравлический двухконтурный привод с диагональным разделением на контуры, с вакуумным усилителем; тормозные механизмы передних колес – дисковые, задних-барабанные  дисковые, вентилируемые  барабанные  Каждый контур рабочей тормозной системы  Механический (тросовый) привод тормозных механизмов задних колес |
| 23 | Подушки безопасности | Не менее 1 у водителя |
| 24 | Инструмент водителя: домкрат, ключ комбинированный колесный | наличие |
| 25 | Единый ключ зажигания и замков дверей | наличие |
| 26 | Габаритный огонь, совмещенный с дневным ходовым огнем | наличие |
| 27 | Плафон освещения багажного отделения | наличие |
| 28 | Оборудование автомобиля | В соответствии с пунктом 15 Приложения №3 к ТР ТС 018/2011 |

1. Требования к сроку и объему предоставления гарантий на товар:
   1. Гарантия на Товар должен составлять не менее 36 месяцев или не менее 100 000 км (сто тысяч) пробега (в зависимости от того, что наступит раньше), с момента передачи его застрахованному лицу.
   2. В соответствии с Сервисной книжкой на Товар, а также на отдельные его комплектующие изделия и элементы может устанавливаться гарантия в пределах 12 (двенадцати) месяцев вне зависимости от пробега.
   3. Гарантия на дополнительное оборудование, устанавливаемое Поставщиком и передаваемое вместе с Товаром, должна составлять не менее 6 (шести) месяцев, если иное не указано Поставщиком или изготовителем дополнительного оборудования в передаваемых Заказчику документах на такое оборудование.
   4. Условия и порядок гарантийного обслуживания Товара указаны в Сервисной книжке, выдаваемой при фактической передачи Товара.
   5. Дата передачи Товара указывается в регистрационной карточке Сервисной книжки. Гарантийное обслуживание не осуществляется при отсутствии в Сервисной книжке штампа о продаже и подписи уполномоченного представителя Поставщика.
   6. Гарантия утрачивает силу в случае нарушения условий эксплуатации Товара, указанных в инструкции по его эксплуатации, а также при несоблюдении требований, содержащихся в Сервисной книжке.
   7. Недостатки, обнаруженные в Товаре, подлежат устранению Поставщиком либо иным официальным дилером в течение 30 (тридцати) рабочих дней с даты предъявления Получателем соответствующего письменного требования и передачи Товара Поставщику, либо иному официальному дилеру для выполнения работ, если более продолжительный срок устранения недостатков не будет связан с заказом и доставкой необходимых для гарантийного ремонта запасных частей и иных комплектующих. В этом случае срок устранения недостатков продлевается на срок доставки заказанных запасных частей и иных комплектующих Поставщику, либо иному официальному дилеру, в который обратился Получатель для выполнения работ.
   8. Условия перевозки Товара должны полностью обеспечивать полную его сохранность от всякого рода повреждений при транспортировке.