**Объект закупки:**

«Поставка легковых автомобилей для пострадавших на производстве»

1. Требования к условиям поставки:

1.1. Весь товар необходимого вида.

1.2. Весь товар новый, ранее не бывшим в эксплуатации.

1.3. Качество, маркировка и комплектность поставляемого товара соответствует государственным стандартам (ГОСТ) и техническим условиям (ТУ), действующим на территории Российской Федерации.

1.4 Товар изготовлен промышленным способом.

2. Требования к документам, подтверждающим соответствие товара установленным требованиям:

соответствие ГОСТам, другим стандартам, принятым в данной области;

3. Документы, передаваемые вместе с товаром:

3.1. гарантийный талон на автомобиль;

3.2. паспорт транспортного средства с отметкой таможенного органа об уплате утилизационного сбора (или об основании неуплаты утилизационного сбора) в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 30.08.2012 года № 870 «Об утилизационном сборе колесных транспортных средств»;

3.3. сервисная книжка;

3.4. руководство по эксплуатации автомобиля;

3.5. договор между Заказчиком (страховщиком), Поставщиком и Получателем (застрахованное лицо) о приобретении Получателем (застрахованным лицом) автомобиля и оплате его стоимости Заказчиком (страховщиком);

3.6. одобрение типа транспортного средства с указанием на оборудование транспортного средства адаптированными органами управления (устройствами ручного управления автомобилями категории М1 для лиц с ограниченными физическими возможностями с нарушением функций левой ноги, правой ноги, обеих ног) или одобрение типа транспортного средства;

3.7. копии сертификатов о соответствии товара требованиям ТР ТС 018/2011, указанных в одобрении типа транспортного средства (при наличии).

3.8. копия сертификата соответствия на устройство ручного управления автомобилями категории М1 (для лиц с ограниченными физическими возможностями с поражением левой ноги, правой ноги, обеих ног);

3.9. документы необходимые для регистрации документов в ГИБДД;

3.10. другие документы, в которых определены условия гарантии и перечень сервисных центров, которые имеют право осуществлять гарантийное обслуживание автомобилей.

4. Требования к количеству поставляемого Товара **–5**шт.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Наименование Товара** | **Характеристики товара с минимальными и максимальными показателями** | **Характеристики товара, предлагаемого Поставщиком с конкретными показателями** | **Количество**  **Товара, шт.** |
| Легковой автомобиль  с ручным управлением «для управления без левой ноги» | Легковой автомобиль с ручным управлением «для управления без левой ноги» имеет:  - Категория транспортного средства: М1;  - Экологический стандарт: не ниже Евро-5  - Колесная формула/ведущие колеса: 4х2 передние;  - Тип кузова: цельнометаллический, несущий;  - Количество мест спереди/сзади: 2/3;  - Коробка передач: Механическая;  - Тип двигателя: Бензиновый  - Расположение двигателя: переднее поперечное;  - Количество цилиндров: не менее 4-х  - Объем двигателя, см3, не менее: 1596; - Расход топлива в смешанном цикле, л/100 км: не более 7,7  - Емкость топливного бака: не менее 50 л  - Система питания: распределенный впрыск топлива с электронным управлением  - Антиблокировочная система торможения (АВS): наличие  - Оборудование транспортного средства:  адаптированные органы управления для водителей – пострадавших на производстве (застрахованных лиц, получивших повреждение здоровья вследствие несчастных случаев на производстве, с патологиями нижних конечностей): ручное управление «для управления без левой ноги»  - Масса в снаряженном состоянии/полная, кг:  - минимальный показатель 1075;  - максимальный показатель 1160. | Легковые автомобили с ручным управлением «для управления без левой ноги» имеют:  - Категория транспортного средства: М1  - Экологический стандарт: \_\_\_\_ <\*>,  - Колесная формула/ведущие колеса: 4х2 передние  - Тип кузова: цельнометаллический, несущий  - Количество мест спереди/сзади: 2/3  - Коробка передач: Механическая  - Тип двигателя: Бензиновый  - Расположение двигателя: переднее поперечное  - Количество цилиндров: \_\_\_\_ <\*>,  - Объем двигателя, см3: \_\_\_\_\_ <\*>;  - Расход топлива в смешанном цикле, л/100 км: \_\_ <\*>,  - Емкость топливного бака: \_\_\_\_\_ <\*>,  - Система питания: распределенный впрыск топлива с электронным управлением  - Антиблокировочная система торможения (АВS): наличие  - Оборудование транспортного средства:  адаптированные органы управления для водителей – пострадавших на производстве (застрахованных лиц, получивших повреждение здоровья вследствие несчастных случаев на производстве, с патологиями нижних конечностей): ручное управление «для управления без левой ноги».  Масса в снаряженном состоянии/полная, кг: \_\_\_ <\*>. | **2** |
| Легковой автомобиль с ручным управлением «для управления без правой ноги» | Легковой автомобиль с ручным управлением «для управления без правой ноги» имеет:  - Категория транспортного средства: М1;  - Экологический стандарт: не ниже Евро-5  - Колесная формула/ведущие колеса: 4х2 передние;  - Тип кузова: цельнометаллический, несущий;  - Количество мест спереди/сзади: 2/3;  - Коробка передач: Механическая;  - Тип двигателя: Бензиновый  - Расположение двигателя: переднее поперечное;  - Количество цилиндров: не менее 4-х  - Объем двигателя, см3, не менее: 1596;  - Расход топлива в смешанном цикле, л/100 км: не более 7,7  - Емкость топливного бака: не менее 50 л  - Система питания: распределенный впрыск топлива с электронным управлением  - Антиблокировочная система торможения (АВS): наличие  - Оборудование транспортного средства:  адаптированные органы управления для водителей – пострадавших на производстве (застрахованных лиц, получивших повреждение здоровья вследствие несчастных случаев на производстве, с патологиями нижних конечностей): ручное управление «для управления без правой ноги»  - Масса в снаряженном состоянии/полная, кг:  минимальный показатель 1075; максимальный показатель 1160. | Легковые автомобили с ручным управлением «для управления без правой ноги» имеют:  - Категория транспортного средства: М1  - Экологический стандарт: \_\_\_\_ <\*>,  - Колесная формула/ведущие колеса: 4х2 передние  - Тип кузова: цельнометаллический, несущий  - Количество мест спереди/сзади: 2/3  - Коробка передач: Механическая  - Тип двигателя: Бензиновый  - Расположение двигателя: переднее поперечное  - Количество цилиндров: \_\_\_\_\_ <\*>,  - Объем двигателя, см3, \_\_\_\_\_ <\*>;  - Расход топлива в смешанном цикле, л/100 км: \_\_ <\*>,  - Емкость топливного бака: \_\_\_\_\_ <\*>,  - Система питания: распределенный впрыск топлива с электронным управлением  - Антиблокировочная система торможения (АВS): наличие  - Оборудование транспортного средства: адаптированные органы управления для водителей – пострадавших на производстве (застрахованных лиц, получивших повреждение здоровья вследствие несчастных случаев на производстве, с патологиями нижних конечностей): ручное управление «для управления без правой ноги».  Масса в снаряженном состоянии/полная, кг: \_\_\_\_ <\*>. | **1** |
| Легковой автомобиль с ручным управлением «для управления без обеих ног» | Легковой автомобиль с ручным управлением «для управления без обеих ног» имеет:  - Категория транспортного средства: М1;  - Экологический стандарт: не ниже Евро-5  - Колесная формула/ведущие колеса: 4х2 передние;  - Тип кузова:  Цельнометаллический, несущий;  - Количество мест спереди/сзади: 2/3;  - Коробка передач: Механическая;  - Тип двигателя: Бензиновый  - Расположение двигателя:  переднее поперечное;  - Количество цилиндров: не менее 4-х  - Объем двигателя, см3, не менее: 1596;  - Расход топлива в смешанном цикле, л/100 км: не более 7,7  - Емкость топливного бака:  не менее 50 л  - Система питания: распределенный впрыск топлива с электронным управлением  - Антиблокировочная система торможения (АВS): наличие  - Оборудование транспортного средства:  адаптированные органы управления для водителей – пострадавших на производстве (застрахованных лиц, получивших повреждение здоровья вследствие несчастных случаев на производстве, с патологиями нижних конечностей): ручное управление «для управления без обеих ног»  - Масса в снаряженном состоянии/полная, кг:  минимальный показатель 1075; - максимальный показатель 1160. | Легковые автомобили с ручным управлением «для управления без обеих ног» имеют:  - Категория транспортного средства: М1  - Экологический стандарт: \_\_\_\_ <\*>,  - Колесная формула/ведущие колеса: 4х2 передние  - Тип кузова: цельнометаллический, несущий  - Количество мест спереди/сзади: 2/3  - Коробка передач: Механическая  - Тип двигателя: Бензиновый  - Расположение двигателя: переднее поперечное  - Количество цилиндров: \_\_\_\_\_ <\*>,  - Объем двигателя, см3, \_\_\_\_\_ <\*>;  - Расход топлива в смешанном цикле, л/100 км: \_\_ <\*>,  - Емкость топливного бака: \_\_\_\_\_ <\*>,  - Система питания: распределенный впрыск топлива с электронным управлением  - Антиблокировочная система торможения (АВS): наличие  - Оборудование транспортного средства: адаптированные  органы управления для водителей – пострадавших на производстве (застрахованных лиц, получивших повреждение здоровья вследствие несчастных случаев на производстве, с патологиями нижних конечностей): ручное управление «для управления без обеих ног».  Масса в снаряженном состоянии/полная, кг: \_\_\_\_\_ <\*>. | **2** |
| ***ИТОГО:*** |  | | **5** |

***<\*> - Заполняется участником аукциона***

**Требования к функциональным характеристикам**

Легковые автомобили – транспортные средства, предназначенные для компенсации ограничений в передвижении лиц, пострадавших от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний.

**Требования к качественным характеристикам**

Автомобили соответствуют требованиям Технического регламента Таможенного союза «О безопасности колесных транспортных средств», утвержденного решением комиссии Таможенного союза от 09.12.2011 № 877 (далее – ТР ТС 018/2011), в том числе дополнительным требованиям к транспортным средствам категории М1, предназначенным для лиц с ограниченными физическими возможностями в соответствии с пунктом 15 Приложения №3 к ТР ТС 018/2011

Соответствие автомобилей и их компонентов ТР ТС 018/2011 подтверждено маркировкой единым знаком обращения продукции на рынке.

**Требование к состоянию Товара**

1. Поставляемый товар, все материалы новые (не бывшие в употреблении, ремонте, в том числе не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства.
2. Автомобили соответствуют требованиям, предусмотренным постановлением Правительства Российской Федерации от 14.07.2014 № 656 «Об установлении запрета на допуск отдельных товаров машиностроения, происходящих из иностранных государств, для целей осуществления закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд».
3. Автомобили с адаптированными органами управления, предназначенные для лиц с ограниченными физическими возможностями, с нарушениями функций левой ноги, правой ноги, обеих ног, оборудованы специальными средствами управления – ручным управлением «для управления без левой ноги», «для управления без правой ноги», «для управления без обеих ног».
4. Специальные средства управления (адаптированные органы управления) имеют сертификат соответствия или сертифицированы в составе автомобиля.
5. Комплект документов на автомобили находится внутри автомобиля. Автомобили заправлены бензином, предусмотренным в одобрении типа транспортного средства, в объеме не менее 5 литров.
6. Требование к размерам, упаковке, хранению товара:

- Хранение осуществляется в соответствии с требованиями, предъявляемыми к данной категории товара.

- Транспортировка осуществляется транспортом, обеспечивающим защиту товара от климатических воздействий, в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на данном виде транспорта.

7. Срок эксплуатации автомобилей составляет не менее 7 лет.

**Требование к месту доставки товара**

Российская Федерация, Томская область

Передача легковых автомобилей получателям осуществляется со складов Поставщика (представителя Поставщика, действующего на основании доверенности) в г. Томске, при представлении Получателями (их доверенными лицами) паспорта и Направления, выдаваемого Заказчиком.

**Требования к сроку и (или) объему предоставления гарантий выполнения работ**

Гарантийный срок товара, работы, услуги составляет:

Гарантия на автомобиль составляет 36 месяцев или 100 000 (сто тысяч) км. пробега (в зависимости от того, какое условие наступит раньше), с момента передачи его Заказчику.

В соответствии с Сервисной книжкой на Товар, а также на отдельные его комплектующие изделия и элементы может устанавливаться гарантия в пределах 12 (двенадцати) месяцев вне зависимости от пробега.

Гарантия на дополнительное оборудование, устанавливаемое Поставщиком и передаваемое им по заявке Заказчика вместе с Товаром, составляет не менее 6 (шести) месяцев, если иное не указано Поставщиком или изготовителем дополнительного оборудования в передаваемых Заказчику документах на такое оборудование.

Условия и порядок гарантийного обслуживания Товара указаны в Сервисной книжке, выдаваемой Заказчику при фактической передаче Товара.

Дата передачи Товара Заказчику указывается в регистрационной карточке Сервисной книжке. Гарантийное обслуживание не осуществляется при отсутствии в Сервисной книжке штампа о продаже и подписи уполномоченного представителя Поставщика.

Гарантия утрачивает силу в случае нарушения Заказчиком условий эксплуатации Товара, указанных в инструкции по его эксплуатации, а также при несоблюдении Заказчиком требований, содержащихся в Сервисной книжке.

**Требования к гарантийному обслуживанию товара**

Обеспечение возможности ремонта и технического обслуживания, устранения недостатков при обеспечении инвалидов осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей».

Обязательно наличие гарантийных талонов, дающих право на бесплатный ремонт изделия во время гарантийного срока.

Обязательно указание адресов специализированных мастерских, в которые следует обращаться для гарантийного ремонта изделия или устранения неисправностей.

Недостатки, обнаруженные в Товаре, подлежат устранению Поставщиком либо иным официальным дилером в течение 30 (тридцати) рабочих дней с даты предъявления Получателем соответствующего письменного требования и передачи Товара Поставщику, либо иному официальному дилеру для выполнения работ, если более продолжительный срок устранения недостатков не будет связан с заказом и доставкой необходимых для гарантийного ремонта запасных частей и иных комплектующих. В этом случае срок устранения недостатков продлевается на срок доставки заказанных запасных частей и иных комплектующих Поставщику, либо иному официальному дилеру, в который обратился Получатель для выполнения работ.

Расходы за проезд Получателей, а также сопровождающих лиц, для замены или ремонта Товара до истечения его гарантийного срока, возмещаются за счет средств Поставщика.

**Требования к документам, подтверждающим соответствие товаров, работ, услуг**

- Сертификаты о соответствии товара требованиям ТР ТС 018/2011, указанные в одобрении типа транспортного средства (при наличии).

- Одобрение типа транспортного средства, выданное в соответствии с требованиями ТР ТС 018/2011.

- Сертификат соответствия на устройство ручного управления автомобилями категории М1 (для лиц с ограниченными физическими возможностями с различными уровнями поражений (левой ноги, правой ноги, обеих ног).