**Описание объекта закупки**

**1. Способ определения поставщика:** аукцион в электронной форме.

1. **Предмет государственного контракта на** **поставку технических средств реабилитации инвалидам в 2018 году.:** **Кресло-коляска с ручным приводом комнатная, в том числе для детей-инвалидов.**

**Количество: 35 изделий, начальная максимальная цена 1 147 766,43 рубля**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Наименование изделия, функциональные характеристики и технические требования** | **Кол-во (шт.)** |  |
| Кресло-коляска с ручным приводом базовая комнатная для взрослых.  Основные технические характеристики: Складывание по вертикальной или горизонтальной оси, вес не более 19,5 кг, ширина до 61см., грузоподъемность не менее 100кг., ширина сидения до 48см.  Оснащение:  - подлокотники съемные или откидные,  - подножки съемные или откидные, регулируемые по высоте,  - рукоятки (ручки) для толкания,  - цельнолитые шины.  - ремни крепления,  - устройство против опрокидывания,  - быстросъемные задние колеса и т.д.  Гарантийный срок эксплуатации должен быть не менее одного года с момента ввода в эксплуатацию. Срок гарантийного ремонта со дня обращения инвалида не должен превышать 20 рабочих дней.  Обязательно наличие гарантийных талонов, дающих право на бесплатный ремонт изделия во время гарантийного срока пользования.  Обязательно указание адресов специализированных мастерских, в которые следует обращаться для гарантийного ремонта изделия или устранения неисправностей.  Должно соответствовать ГОСТу Р 51632-2014 «Технические средства реабилитации людей с ограничениями жизнедеятельности»,  ГОСТу Р 51083-2015 «Кресла-коляски. Общие технические условия»,  ГОСТу Р 7176-8-2015 «Кресла-коляски. Технические требования и методы испытаний на статическую, ударную и усталостную прочность», ГОСТу Р 52770-2007 «Изделия медицинские. Требования безопасности. Методы санитарно-химических и токсикологических испытаний». ГОСТу Р ИСО7176-16-2015 «Кресла-коляски. Стойкость к возгоранию устройств поддержания положения тела. ГОСТу Р ИСО 7176-15-2007 «Кресло-коляски. Часть 15. Требования к документации и маркировке для обеспечения доступности информации». Необходимым условием при выдачи таких изделий пользователям является обязательного включение в инструкцию по использованию (по эксплуатации) и технике безопасности изделия раздела с предупреждениями, о возможности воспламенения использованного в конструкции материала и соответствующих запретах при пользовании изделиями (курения и пр. воздействий, которые могут привести к возгоранию материалов конструкции).  Обязательно представление сертификатов соответствия, регистрационных удостоверений. | 35 |  |