**Техническое задание**

Протез бедра модульный

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование товара | Технические характеристики | Кол-во, шт. |
| **1** | **Протез бедра модульный с внешним источником энергии** | **Протез бедра модульный с внешним источником энергии изготовляется по индивидуальному слепку с культи застрахованного лица, материал приемной гильзы – литьевой слоистый пластик на основе акриловых смол.**В состав протеза бедра модульного должен входить гидравлический одноосный коленный шарнир с электронной системой управления, обеспечивающий безопасную физиологическую ходьбу по любой поверхности, с функцией автоматической подстройки коленного шарнира под скорость и условия ходьбы застрахованного лица (C-Leg фирмы Otto Bock).Стопа протеза должна быть карбоновая, энергосберегающая, 2-3 степени уровня активности.Крепление полимерным чехлом с замковым устройством.Максимальная нагрузка регулировочного соединительного устройства (РСУ) не менее 100 кг.Максимальная нагрузка полуфабрикатов не более 125 кг.Протез должен быть снабжен поворотным механизмом (поворотным РСУ).Косметическая облицовка модульная.Тип протеза постоянный. | 1 |
|  | **ИТОГО** |  | **1** |

**Место выполнения работ: осуществляется по месту нахождения исполнителя в г. Курске, а при необходимости обслуживания застрахованного лица на дому (осуществление замеров, примерка, подгонка протеза) исполнитель должен осуществить выезд бригады по месту фактического проживания застрахованного лица (в пределах Курской области) или, по согласованию с застрахованным лицом, выдача изделия осуществляется по месту нахождения исполнителя в городе Курске.**

**Срок выполнения работ:** с момента заключения государственного контракта по **30 ноября 2018г.**

Исполнитель должен выполнить работы в срок не позднее 30 календарных дней с момента получения направления, выданного застрахованному лицу заказчиком.

**Срок предоставления гарантии качества. Комплектующие, используемые при выполнении работ по изготовлению изделия, должны быть новыми, не бывшими ранее в употреблении и (или) в ремонте. Гарантийный срок на готовое изделие должен быть не менее 12 месяцев с момента передачи изделия застрахованному лицу.**