**ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ**

1. **Объект закупки:**

Выполнение работ по изготовлению протезов верхних конечностей, предназначенных для обеспечения в 2018 году застрахованных лиц, пострадавших в результате несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний.

1. **Наименование, характеристики и количество Изделий**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование | Характеристики | Кол-во, шт. |
| 1 | Протез пальца косметический | Протез пальца косметический должен иметь максимально готовую заготовку из силикона, подбираемую индивидуально по размеру, цвету и топографии сохранившейся фаланги. | 1 |
| 2 | Протез кисти косметический (постоянный) | Протез кисти косметический (постоянный) при частичной ампутации кисти или пальцев должен иметь: - косметическую оболочку кисти из силикона;Крепление должно быть молнией или шнуровкой или может быть без крепления. | 1 |
| 3 | Протез кисти рабочий (постоянный) | Протез кисти рабочий (постоянный) должен иметь: - приемную гильзу из литьевого слоистого пластика на основе акриловых смол, изготовленную индивидуально по слепку с культи инвалида;- унифицированный приемник для насадок; - набор специальных насадок (по выбору). | 1 |
| 4 | Протез предплечья косметический (постоянный) | Протез предплечья косметический (постоянный) должен иметь:- составную приемную гильзу, изготовленную индивидуально по слепку с культи инвалида, из литьевого слоистого пластика на основе акриловых смол;- силиконовый чехол;- косметическую кисть со сменной косметической полимерной оболочкой.Крепление должно быть за счет замка силиконового чехла. | 1 |
| 5 | Протез предплечья косметический (постоянный) с акриловыми ногтями | Протез предплечья косметический (постоянный)должен иметь:- приемную гильзу (неспадающую), изготовленную индивидуально по слепку с культи инвалида, из литьевого слоистого пластика на основе акриловых смол;- формообразующую кисти из пластизоля;- силиконовую кисть со специальным скользящим покрытием, с акриловыми ногтями. | 1 |
| 6 | Протез предплечья косметический с силиконовым чехлом (постоянный) | Протез предплечья косметический с силиконовым чехлом (постоянный) должен иметь:- составную приемную гильзу, изготовленную индивидуально по слепку с культи инвалида, из литьевого слоистого пластика на основе акриловых смол;- силиконовый чехол;- косметическую кисть со сменной косметической полимерной оболочкой.Крепление должно быть за счет замка силиконового чехла. | 1 |
| 7 | Протез предплечья тяговый (активный) (постоянный) | Протез предплечья тяговый (активный) (постоянный)должен иметь:- приемную гильзу, изготовленную индивидуально по слепку с культи инвалида, из литьевого слоистого пластика на основе акриловых смол;- активную кисть с силиконовой косметической оболочкой, - ротацию в кистевом шарнире.Крепление должно быть за счет бандажа. | 1 |
| 8 | Протез плеча пластмассовый тяговый (постоянный) | Протез плеча пластмассовый тяговый (постоянный)должен иметь:- приемную гильзу, изготовленную индивидуально по слепку с культи инвалида, из литьевого слоистого пластика на основе акриловых смол;- кисть пластмассовую активную с косметической оболочкой из силикона;- пассивную ротацию кисти и плеча;- фиксацию локтя в 4-х положениях;- узел локоть-предплечье пластмассовый; Управление движениями кисти и локтевого шарнира должно осуществляется за счет пальцевой и локтевой тяг. | 1 |
| 9 | Протез плеча рабочий (постоянный) | Протез плеча рабочий (постоянный) должен иметь: - приемную гильзу из литьевого слоистого пластика на основе акриловых смол, изготовленную индивидуально по слепку с культи инвалида;- унифицированный приемник для насадок; - набор специальных насадок (по выбору). | 1 |
| 10 | Протез плеча функционально-косметический(постоянный) | Протез плеча функционально-косметический(постоянный) должен иметь:- приемную гильзу, изготовленную индивидуально по слепку с культи инвалида, из литьевого слоистого пластика на основе акриловых смол;- узел локоть-предплечье каркасного типа с фиксацией локтя в 5 положениях;- косметическую облицовку узла локоть-предплечье из вспененного материала;- кисть из медицинского пластиката с косметической оболочкой из силикона.Крепление должно быть при помощи тянки. | 1 |
| 11 | Протез плеча косметический(постоянный) | Протез плеча косметический (постоянный) должен иметь:- составную приемную гильзу, изготовленную индивидуально по слепку с культи инвалида, из литьевого слоистого пластика на основе акриловых смол;- кисть косметическая со сменной косметической полимерной оболочкой;- узел локоть-предплечье эндоскелетного типа со ступенчатой фиксацией;- пассивную ротацию плеча и предплечья;- силиконовый чехол.Крепление должно быть за счет замка силиконового чехла. | 1 |
| 12 | Протез плеча с миотоническим управлением, унифицированный (постоянный) | Протез плеча с миотоническим управлением, унифицированный (постоянный) должен иметь:- приемную гильзу, изготовленную индивидуально по слепку с культи инвалида, из литьевого слоистого пластика на основе акриловых смол;- кисть с электроприводом с косметической оболочкой из силикона;- мышечную ротацию;- узел локоть-предплечье пластмассовый;Крепление должно быть за счет бандажа. | 2 |
|  |  |  |  13 |

|  |
| --- |
| 1. **Цель закупки**
 |
| Обеспечение в 2018 году протезами верхних конечностей (с внешним источником энергии и для купания) (далее – Изделие) застрахованных лиц, пострадавших в результате несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний (далее – Получатель) в соответствии Федеральным законом 24.07.1998 № 125-ФЗ «Об обязательном социальном страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний» и Положением об оплате дополнительных расходов на медицинскую, социальную и профессиональную реабилитацию застрахованных лиц, получивших повреждение здоровья вследствие несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от 15.05.2006 № 286. |
| 1. **Условия оплаты**
 |
| Оплата осуществляется филиалом Заказчика по факту передачи Изделия Получателю на основании счета в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента подписания обеими сторонами акта о приемке выполненных работ (услуг) на основании счета. |
| 1. **Место поставки**
 |
| Передача Изделий Получателям осуществляется в г. Москве по адресу исполнителя или по месту проживания Получателя в случае невозможности, по состоянию здоровья, его приезда по адресу исполнителя. |
| 1. **Срок выполнения работ**
 |
| В течение 30 (тридцати) рабочих дней с момента предоставления поставщику направления по форме, утвержденной приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 21.08.2008 № 439н (далее - Направление на изготовление Изделия). |
| 1. **Условия выполнения работ**
 |
| Выполнение работ по изготовлению Изделий должно осуществляться после предоставления Получателем следующих документов:- паспорта Получателя;- Направления на изготовление Изделия;Выполнение работ включает:- индивидуальное изготовление Изделий;- передачу Изделий Получателям;- замену Изделий в случаях, установленных государственным контрактом;- сервисное обслуживание и ремонт Изделий в период гарантийного срока эксплуатации Изделий за счет исполнителя; - консультативно-практическую помощь по использованию Изделий, в т.ч. обучение правилам эксплуатации Изделий.Изготовление протезов должно проводиться индивидуально, с учетом анатомических дефектов конечностей, при этом необходимо максимально учитывать физическое состояние каждого застрахованного, его индивидуальные особенности, психологический статус, профессиональную и частную жизнь, индивидуальный уровень двигательной активности и иные значимые для целей реабилитации аспекты.Узлы протезов должны быть стойкими к воздействию физиологических растворов (пота, мочи). Металлические узлы протезов должны быть изготовлены из коррозийно-стойких материалов или защищены от коррозии специальными покрытиями. Материал приемных гильз, контактирующий с телом человека, должен быть разрешен к применению Федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим нормативно-правовое регулирование в сфере здравоохранения |
| 1. **Требования по объему, сроку гарантий качества и безопасности**
 |
| Материал для выполнения работ должен быть новым (не должен быть в употреблении, ремонте, не должен быть восстановлен, должна быть исключена замена составных частей товара или восстановление их потребительских свойств).Приемные гильзы не должны вызывать потертостей, сдавливания, ущемления и наплывов мягких тканей, нарушений кровообращения и болевых ощущений при пользовании изделием.Гарантийный ремонт на Изделия должен составлять не менее 36 месяцев с момента их выдачи Получателю.При обращении Получателя за услугами по гарантийному ремонту Изделия, исполнителем должны быть выполнены следующие обязательства:- прием Получателя специалистами медико-технической комиссии протезно-ортопедического предприятия для диагностики состояния опорно-двигательного аппарата, определения характера и степени поломки (деформации, износа) Изделия с оформлением в тот же день соответствующего заключения и заказа-наряда на ремонт Изделия; - определение объема необходимого гарантийного ремонта и сроков такого ремонта. При этом проведение несложного ремонта осуществляется на месте, либо в течение 1-3 дней с даты оформления заказа-наряда;- в случае невозможности (по медицинским показаниям) прибытия застрахованного на протезно-ортопедическое предприятие, специалисты предприятия осуществляют выезд по месту жительства Получателя (не позднее чем в 10-дневный срок с даты его обращения) для определения характера и степени поломки (деформации, износа) Изделия, а также проведения несложного ремонта;- консультирование по пользованию отремонтированным Изделием. Исполнитель в течение срока предоставления гарантий качества обязан произвести замену: - креплений (кожаных/текстильных) каждый раз в случае обращения получателя по истечению 6 (шести) месяцев с момента подписания акта приемки Изделия Получателем (если предусмотрено изготовление протезов, снабженных такими креплениями); Исполнитель одновременно с протезом должен передать Получателю:- набор средств для ухода за культей и протезом;- документ, информирующий о гарантийных обязательствах исполнителя на изготовленные Изделия.Исполнитель обеспечивает соблюдение требований технических регламентов, техники безопасности в процессе оказания указанных услуг и несет ответственность за их соответствие с требованиями охраны труда, правил промышленной безопасности, промсанитарии, пожарной безопасности, санитарно-эпидемиологической безопасности, экологической безопасности и иных норм и правил Российской Федерации.В соответствии с единым перечнем продукции, подтверждение соответствия которой осуществляется в форме принятия декларации о соответствии, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 01.12.2009 № 982, Изделия подлежат подтверждению соответствия в форме принятия декларации о соответствии.Изделия, передаваемые Получателю должны быть надлежащего качества и соответствовать требованиям Национальных стандартов Российской Федерации:- ГОСТ Р 52770-2007 «Изделия медицинские. Требования безопасности. Методы санитарно-химических и токсикологических испытаний»;-ГОСТ Р 51632-2014 «Технические средства реабилитации людей с ограничением жизнедеятельности. Общие технические требования и методы испытания»;-ГОСТ Р ISO 22523-2007 «Протезы конечностей и ортезы наружные. Требования и методы испытаний»;- ГОСТ Р ISO 10993-1-2011 «Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 1.Оценка и исследования»;- ГОСТ Р ISO 10993-5-2011 Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 5. Исследования на цитотоксичность: методы in vitro.»- ГОСТ Р ISO 10993-10-2011 Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 10.Исследования раздражающего и сенсибилизирующего действия».- ГОСТ Р 56138-2014 «Протезы верхних конечностей. Технические требования»; . - ГОСТ Р 50267.0-92 «Изделия медицинские электрические. Часть 1.Общие требования безопасности»; - ГОСТ Р МЭК 60601-1-2-2014 «Изделия медицинские электрические. Часть 1-2. Общие требования безопасности с учетом основных функциональных характеристик. Параллельный стандарт. Электромагнитная совместимость. Требования и испытания. |
| 1. **Требования по передаче заказчику документов по результатам выполненных работ**
 |
| В результате выполненных работ исполнитель предоставляет Заказчику, следующие документы:- отрывные талоны к Направлениям на изготовление Изделий; - акты приемки Изделий Получателем. |