Техническое задание

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Наименование изделия** | **Описание технических и функциональных характеристик** | **Кол-во** |
| **Телевизор с телетекстом для приема программ со скрытыми субтитрами** | Жидкокристаллический дисплей | есть | 200 |
|  | формат экрана | не менее 16:9 |
|  | диагональ телевизора | не менее 54 см и не более 66 см |
|  | разрешение экрана  | 1920х1080 (FullHD) |
|  | поддержка телевизионных стандартов | PAL, SECAM |
|  | вход | Антенный, USB, HDMI |
|  | частота развертки | От 50 Гц |
|  | экранное меню | на русском языке |
|  | мощность | не менее 2 Вт |
|  | прогрессивная развертка | есть |
|  | таймер сна | есть |
|  | Функция приема цифрового эфирного телевидения (DVB-T2); | есть |
|  | Телетекст соответствует требованиям ГОСТ Р 50861-96, по умолчанию работает с кириллицей (принимает сигналы на русском языке), имеет функцию двойной высоты субтитров | память не менее 10 страниц |
|  | Количество принимаемых каналов  | не менее 30 |
|  | В комплект поставки должны входить: 1) телевизор; 2) пульт дистан­ционного управления;3)инструкция по эксплуатации на русском языке.  |  |

Телевизор с телетекстом для приема программ со скрытыми субтитрами предназначен для приема телесигнала, несущего информацию о телевизионном изображении для инвалидов с нарушением слуховых функций.

Телевизоры представлены в Национальном стандарте РФ ГОСТ РИСО 9999-2014 «Вспомогательные средства для людей с ограничениями жизнедеятельности. Классификация и терминология».

**Требования к качеству товара.**

Корпус телевизоров не должен иметь деформаций и повреждений. Изображение и воспроизведение цвета должны быть четкими и естественными. Телевизоры с телетекстом в процессе эксплуатации должны быть стойкими, прочными и устойчивыми к воздействию механических и климатических факторов, а также иметь предельно допустимые уровни выходных сигналов, влияющих на реабилитационное воздействие (уровни яркости, контрастности и т.п.), возникающие при переходных процессах включения и выключения телевизоров и при работе в условиях одной неисправностей.

Телевизоры с телетекстом должны обеспечивать беспрепятственный доступ инвалидов с нарушениями слуха к информации в виде субтитров, передаваемых на -странице 888 системы «Телетекст» (в соответствии с п.4.9.6.ГОСТ Р 50861-96 «Система телетекст. Основные параметры. Методы измерений»)

 Телевизор с телетекстом для приема программ со скрытыми субтитрами должен соответствовать техническим регламентам Таможенного союза ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования» (ТР ТС - 004 - 2011) и (или) ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств» (ТР ТС - 020 - 2011).

**Требования к маркировке**

Маркировка технического средства должна быть разборчивой, легко читаемой и нанесена на техническое средство в доступном для осмотра без разборки с применением инструмента месте. Маркировка должна содержать Наименование и (или) обозначение товара (тип, марка, модель-при наличии), основные параметры и характеристики, наименование и (или) товарный знак изготовителя, наименование страны, где изготовлено техническое средство (участником электронного аукциона должна быть указана информация о наличии необходимых Заказчику сведений о маркировке товара)

**Требования к размерам, упаковке и отгрузке товара.**

Телевизор должен быть упакован в индивидуальную упаковку, предохраняющую его от повреждений и загрязнения при транспортировке и хранении.

Транспортирование - любым видом крытого транспорта в соответствии с правилами перевозки грузов, действующим на данном виде транспорта.

**Сроки предоставляемой гарантии качества.**

 Поставщик должен гарантировать, что Товар, поставляемый является новым, и не будет иметь дефектов, связанных с разработкой, материалами или качеством изготовления, либо проявляющихся в результате действия или упущения Поставщика при нормальном использовании в обычных условиях. телевизоры должны иметь установленный производителем гарантийный срок эксплуатации не менее 12 месяцев с даты подписания Акта о приемке Товара Получателем. Установленный производителем гарантийный срок эксплуатации на телевизоры не распространяется на случаи нарушения Получателем товара условий и требований к эксплуатации товара.

**Требования к гарантийному ремонту.** Обязательно наличие гарантийных талонов, дающих право на бесплатный ремонт товара во время гарантийного срока пользования с обязательным указание адресов мастерских, в которые следует обращаться для гарантийного ремонта товара или устранения неисправностей.

Срок гарантийного ремонта со дня обращения Получателя не должен превышать 10 дней.

Ремонт телевизоров с текстом должен осуществляться в соответствии с Федеральным законом от 07.02.1992г. №2300-1 «О защите прав потребителей».

**Дополнительные условия.**

При поставке товара необходимо наличие регистрационного удостоверения и документа, подтверждающего соответствие товара (декларацию о соответствии продукции либо сертификат соответствия), или иных документов, свидетельствующих о качестве и безопасности товара, являющихся условием, в случае, если на поставляемый Товар в соответствии с законодательством Российской Федерации необходимо наличие указанных документов при передаче товара.

 **Количество**: 200 (двести) штук.

1. **Срок поставки товара:** Товар поставляетсяв полном объеме в пункт выдачи товара в г. Курске в течение 10 (десять) рабочих дней со дня заключения государственного контракта. Получателям товар поставляется в течение 20 календарных дней с даты получения реестра получателей, но не позднее 15 ноября 2018 года.

**Место поставки товара:** товар поставляется получателю по месту его фактического проживания (в пределах Курской области) или по согласованию с инвалидом выдается ему по месту нахождения пункта выдачи.