**Часть 3. Техническое задание**

**на выполнение в 2018 году работ по изготовлению сложной ортопедической обуви для обеспечения инвалидов и отдельных категорий граждан из ветеранов.**

Комплекс медицинских, технических и организационных мероприятий должен быть направлен на полное или частичное восстановление опорно-двигательных функций получателей с помощью ортопедической обуви, имеющую специальную форму и конструкцию и изготавливаемую для получателей с деформациями, дефектами, функциональной недостаточностью стоп с целью компенсации утраченных функций нижних конечностей.

Исполнитель должен:

оказывать Получателю консультативно-практическую помощь по использованию Изделий,

обеспечить максимальное время ожидания Получателей в очереди при приеме, примерке и выдачи изделия не более 30 минут.

Осуществлять выполнение комплекса работ при наличии соответствующей медицинской лицензии по профилю: организации здравоохранения и общественному здоровью, травматологии и ортопедии, согласно Перечню работ (услуг), составляющих медицинскую деятельность, утвержденному Постановлением Правительства Российской Федерации № 291 от 16.04.2015 «О лицензировании медицинской деятельности (за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими организациями и другими организациями, входящими в частную систему здравоохранения, на территории инновационного центра «Сколково»)» у Исполнителя, осуществляющего подбор протезно-ортопедических изделий, является обязательным условием (Федеральный закон от 04.05.2011 № 99-ФЗ).

**Требования к качеству работ, техническим характеристикам материалов, используемых при выполнении работ**

Ортопедическая обувь должна обеспечивать:

1. достаточность опороспособности конечности,
2. удержание стопы в корригированном положении для обеспечения функционально благоприятных условий для ее роста и развития у детей,
3. фиксацию стопы в правильном положении при мышечных нарушениях и после исправления деформаций, а также для профилактики прогрессирования деформации,
4. компенсацию укорочения конечности.

Ортопедическая обувь должна быть ручного либо полумеханического производства. При изготовлении ортопедической обуви предусматривается не более 2 –х примерок.

# Выполняемые работы должны соответствовать ГОСТ Р 55638-2013 «Услуги по изготовлению ортопедической обуви. Требования безопасности», изготавливаемая обувь должна соответствовать требованиям ГОСТ Р 54407-2011 «Обувь ортопедическая. Общие технические условия», ГОСТ 939-88 «Кожа для верха обуви. Технические условия», ГОСТ 940-81 «Кожа для подкладки обуви. Технические условия», ГОСТ 3717-84 «Замша», ГОСТ 19196-93 «Ткани обувные», ГОСТ 29277-92 «Кожа для низа обуви. Технические условия», ГОСТ 1903-78 «Кожа для низа обуви. Воротки и полы», ГОСТ 9705-78 «Кожа лаковая обувная. Технические условия», ГОСТ 12632-79 «Пластины и детали резиновые пористые для низа обуви. Общие технические условия», ГОСТ 28755-90 «Мех искусственный тканепрошивной. Общие технические условия», ГОСТ 4661-76 «Овчина меховая выделанная. Технические условия», прочность крепления, деформация задника и подноска должны соответствовать ГОСТ 21463-87 «Обувь. Нормы прочности» и гибкость обуви - ГОСТ 14226-80 «Обувь. Нормы гибкости».

1. Материалы, применяемые для изготовления Изделий не должны содержать ядовитых (токсичных) компонентов, воздействовать на цвет поверхности, с которой контактируют те или иные детали изделия при его нормальной эксплуатации; Изделия не имеют дефектов, связанных с материалами или качеством изготовления, либо проявляющихся в результате действия или упущения Исполнителя при нормальном использовании в обычных условиях.
2. Материалы (сырье), применяемые для изготовления Изделий соответствуют единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к Изделиям, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), имеют государственную регистрацию и внесены в Реестр свидетельств о государственной регистрации и разрешены для производства, реализации и использования на территории Российской Федерации. Изготовленные Изделия должны иметь действующие декларации о соответствии, оформленные в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Если ссылочный стандарт отменен без замены, то положение, в котором дана ссылка на него, рекомендуется применять в части, не затрагивающей эту ссылку.

Изделие должно быть новым (изделием, которое не было в употреблении, в ремонте, в том числе, которое не было восстановлено, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства). Изделия не должны выделять при эксплуатации токсичных и агрессивных веществ. Обувь должна быть устойчива к воздействию физиологической жидкости (пота). Обувь должна быть устойчива к климатическим воздействиям (колебания температур, атмосферные осадки, вода, пыль).

В готовой обуви не допускаются:

- отдушистость, воротистость, сильно выраженная жилистость, стяжка лицевой поверхности на носках и союзках, кроме деталей из эластичных кож,

- роговины и кнутовины на носках и союзках,

- механические повреждения,

- отставание верха и подкладки от задника,

- местная неприклейка подошв,

- плохое формование пяточной и носочной частей обуви,

- деформация верха,

- складки внутри обуви,

- расщелины между деталями низа,

- осыпание красителя,

- бугры, вмятины, складки.

Изделия должны быть предназначены для применения при температуре внешней среды в диапазоне значений от минус 20 °С до плюс 40 °С. Изделия, кроме изделий с покрытием из натуральной кожи, должны быть устойчивы к гигиенической обработке раствором детского мыла и растворами нейтральных моющих средств в воде при температуре выше 38 °С. Металлические детали должны быть изготовлены из коррозионностойких материалов или защищены от коррозии покрытиями. Боковые поверхности соединенных деталей изделий не должны быть неровно обрезаны. Выступы деталей и неровности не допускаются.

Обувь, изготавливаемая инвалиду определяется индивидуально исходя из особенностей и индивидуальной потребности инвалида материалами в соответствии с техническими параметрами Изделия указанного в техническом задании.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименованиеизделия | Единица измерения | Технические характеристики | Кол-во Изделия |
| 1 | Обувь ортопедическая сложная без утепленной подкладки | полупара | Обувь должна изготавливаться по индивидуальным медицинским заказам по слепкам, индивидуальным колодкам, индивидуально подбираются различные виды конструкций, определяемых врачом протезистом – ортопедом исполнителя с учетом медицинских показаний и эстетических потребностей пациентов. В процессе изготовления ортопедической обуви должно быть предусмотрено не менее 2-х примерок. Обувь должна быть изготовлена на низком, среднем каблуках. Основные применяемые материалы при изготовлении ортопедической обуви без утепленной подкладки по потребности инвалида должны быть:для верха обуви:- замша толщиной не менее 0,7 мм – не более 1,5 мм,- лаковая кожа толщиной: тонкая не менее 0,7 – 0,9\* мм, средняя не менее 0,9 - 1,1\* мм,толстая не менее 1,1 – 1,3\* мм.Подкладка обуви:- кожподклад толщиной не менее 0,6 мм -1,5\* мм.- обувные текстильные материалы со стойкостью к истиранию не менее 1700 циклов.Метод крепления подошвы:- клеевой,- рантовой,- рантово-клеевой,- рантово-прошивной,- доппельно-литьевой,- литьевой,- строчечно-литьевой,- строчечно-клеевой,- иной.Межстелечные слои должны быть:- натуральная кожа,- пробковый агломерат, - пористые материалы. Материалы для фиксации и крепления обуви могут быть:- шнурки,- пряжки,- крючки,- «молния»,- липучка,- башмачная резина,- иное. | 2600 |
| 2 | Обувь ортопедическая сложная на утепленной подкладке | полупара | Обувь должна изготавливаться по индивидуальным медицинским заказам по слепкам, индивидуальным колодкам, индивидуально должны подбираться различные виды конструкций, определяемых врачом протезистом – ортопедом исполнителя с учетом медицинских показаний и эстетических потребностей пациентов. В процессе изготовления ортопедической обуви должно быть предусмотрено не менее 2-х примерок.Обувь должна быть изготовлена на низком, среднем каблуках. Основные применяемые материалы при изготовлении ортопедической обуви на утепленной подкладке по потребности инвалида должны быть:для верха обуви:- замша толщиной не менее 0,7 мм – 1,5\* мм,- лаковая кожа толщиной: тонкая не менее 0,7 – 0,9\* мм, средняя не менее 0,9 - 1,1\* мм,толстая не менее 1,1 – 1,3\* мм.Подкладка обуви может быть:- мех искусственный, натуральный (в зависимости от медицинских показаний).Для низа обуви:- воротки толщиной не более 4,5 мм,Метод крепления подошвы должен быть:- клеевой,- рантовой,- рантово-клеевой,- рантово-прошивной,- доппельно-литьевой,- литьевой,- строчечно-литьевой,- иной.Межстелечные слои должны быть:- натуральная кожа, - пробковый агломерат, - пористые материалы.Материалы для фиксации и крепления обуви должны быть:- шнурки,- пряжки,- крючки,- «молния»,- липучка,- башмачная резина,- иное. | 2600 |

**Требования к результатам работ**

Период обеспечения изделием Получателя – в соответствии со сроками изготовления каждого типа изделия, согласно Техническому заданию и в соответствии с графиком обеспечения изделиями.

Работы по обеспечению получателей ортопедической обувью следует считать эффективно исполненными, если у получателя полностью или частично восстановлена опорная и двигательная функции конечности, созданы условия для предупреждения развития деформации или благоприятного течения болезни. Работы по обеспечению получателей ортопедической обувью должны выполняться с надлежащим качеством и в установленные сроки. Изготовленное изделие должно передаваться Исполнителем непосредственно Получателю, либо, в случае если от имени Получателя действует его представитель, то представителю при предъявлении документа, удостоверяющего личность представителя, и соответствующего документа, подтверждающего полномочия представителя.

**Требования к упаковке.**

# Упаковка ортопедической обуви должна обеспечивать защиту от повреждений, порчи (изнашивания), загрязнения во время хранения и транспортировки к месту использования по назначению на основании ГОСТа 7296-81 «Обувь. Маркировка, упаковка, транспортирование и хранение».