**Техническое задание**

На выполнение работ по изготовлению туторов на верхние и нижние конечности для инвалидов в 2018 году

Исполнитель должен выполнять работы в соответствии с требованиями, предъявляемыми в настоящем техническом задании, в период действия государственного контракта.

**Срок выполнения работ:** со дня, следующего за днем заключения государственного контракта, до 11.12.2018 включительно.

**Сроки завершения работы:** до 11.12.2018 включительно.

1. В рамках выполнения работ Исполнитель обязан:

1.1. Осуществлять изготовление инвалидам (далее – Получатели) туторов на верхние и нижние конечности (далее – Изделия). Изготовленные Изделия должны иметь действующие декларации о соответствии, оформленные в соответствии с законодательством Российской Федерации.

В случае, если ранее (в соответствии с нормативно-правовыми актами Российской Федерации) изделие подлежало обязательной сертификации, допускается изготовление изделия, имеющего действующий сертификат соответствия.

В случае окончания срока действия указанных документов до полного исполнения обязательств по контракту Исполнитель в установленные законодательством Российской Федерации сроки обязан обеспечить их продление либо получение новых.

1.2. Осуществлять прием Получателей или их представителей при представлении ими паспорта и направления (по форме, утвержденной приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации № 439н от 21.08.2008), подписанного уполномоченным на дату выдачи направления лицом Заказчика.

Сведения (фамилия, имя, отчество) о лицах, уполномоченных на подписание направлений, передаются Заказчиком в письменной форме в срок не позднее одного рабочего дня со дня, следующего за днем заключения государственного контракта.

Изменения сведений о лицах, уполномоченных на подписание направлений, передаются Заказчиком в письменной форме в срок не позднее одного рабочего дня со дня возникновения изменений.

В случае, если от имени Получателя действует его представитель, то предъявляется документ, удостоверяющий личность представителя, и соответствующий документ, подтверждающий полномочия представителя, при этом требовать документ (копию документа), удостоверяющего личность Получателя (инвалида), не допускается.

Указанные документы, предоставляемые представителем Получателя, должны быть действительными и не утратившими юридическую силу, в том числе по основаниям, предусмотренным статьей 188 Гражданского кодекса Российской Федерации, на момент передачи Изделия представителю Получателя.

1.3. Выполнять работы по изготовлению Изделий по индивидуальным размерам Получателей и в зависимости от вида имеющейся патологии, выдачу Изделий, обучение пользованию Изделиями в срок не более 30 (тридцати) рабочих дней со дня обращения Получателя.

1.4. Осуществлять гарантийный ремонт Изделий за счет собственных средств в период гарантийного срока на Изделия. Гарантийный срок на Изделия составляет не менее 12 месяцев с момента получения Изделия Получателем.

Срок выполнения гарантийного ремонта не должен превышать 15 рабочих дней со дня обращения Получателя.

Обеспечение возможности ремонта, устранения недостатков при выполнении работ по изготовлению Изделий осуществляется в соответствии с Законом РФ от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей».

В связи с тем, что передача Изделий осуществляется непосредственно Получателю, Исполнитель должен вместе с Изделием передать Получателю гарантийный талон или иной документ, содержащий сведения, необходимые для обращения к Исполнителю по вопросам гарантийного ремонта (замены) Изделия, а также содержащий адрес (адреса) и режим работы пункта (пунктов) приема.

1.5. Осуществлять прием Получателей по вопросам, касающимся изготовления и выдачи Изделий, гарантийного ремонта Изделий, по месту нахождения пункта (пунктов) приема, расположенного на территории Санкт-Петербурга, организованного Исполнителем на момент заключения государственного контракта. Количество пунктов приема - не менее 1 (одного).

Пункт должен обеспечивать прием Получателей не менее 5 (пяти) дней в неделю, не менее 40 часов в неделю, при этом, время работы пункта (пунктов) должно попадать в интервал с 08:00 до 22:00. Проход в пункт (пункты) приема и передвижение по ним должны быть беспрепятственны для инвалидов, в случае необходимости, пункт (пункты) приема должны быть оборудованы пандусами для облегчения передвижения инвалидов. Пункт (пункты) приема должны иметь туалетные комнаты, оборудованные для посещения инвалидами, со свободным доступом Получателей. Адреса и график работы пунктов должны быть указаны в приложении к государственному контракту. Максимальное время ожидания Получателей в очереди не должно превышать 15 минут.

Давать справки Получателям по вопросам, связанным с изготовлением Изделий. Для звонков Получателей должен быть выделен телефонный номер, указанный в приложении к государственному контракту. Звонки с городских номеров Санкт-Петербурга должны быть бесплатными для Получателей (не допускается взимание дополнительной оплаты телефонных переговоров Получателей в виде предоставления для звонков Получателей телефонного номера оператора сотовой связи; телефонного номера, не являющегося номером, обслуживаемым оператором сети местной телефонной связи Санкт-Петербурга; исключается возможность взимания оплаты за звонки Исполнителем).

Предоставлять Получателям право выбора способа получения Изделий (по месту жительства, по месту нахождения пункта (пунктов) выдачи).

Вести журнал телефонных звонков из реестра Получателей Изделий (передается Заказчиком по мере формирования) с пометкой о времени звонка, результате звонка и выборе инвалидами способа, места и времени доставки Изделия.

Вести аудиозапись телефонных разговоров с Получателями по вопросам получения Изделий.

Предоставлять Заказчику в рамках подтверждения исполнения государственного контракта журнал телефонных звонков.

2. Изготавливать для Получателей Изделия, удовлетворяющие следующим требованиям:

2.1. При использовании Изделий по назначению не должно создаваться угрозы для жизни и здоровья потребителя, окружающей среды, а также использование Изделий не должно причинять вред имуществу потребителя при его эксплуатации (Закон Российской Федерации от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей»).

2.2. Изделия должны быть в упаковке, обеспечивающей защиту от воздействия механических и климатических факторов (п.4.11.5 ГОСТ Р 51632-2014 «Технические средства реабилитации людей с ограничениями жизнедеятельности. Общие технические требования и методы испытаний»).

2.3. Изделия должны быть новыми. Изделия должны быть свободными от прав третьих лиц.

2.4. Изделия должны отвечать следующим требованиям[[1]](#footnote-1):

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование Изделия | Характеристика Изделия | Наименование используемого товара | Показатель характеристики используемого товара | ГОСТ, технический регламент/обоснование использования (в том числе его характеристика) | Кол-во  Изделий (шт.) |
| 1. | Тутор на лучезапястный сустав | Ортопедическое изделие, предназначенное для жёсткой фиксации лучезапястного сустава и частичной разгрузки в приданном положении коррекции. Изготавливается по индивидуальным размерам получателя. | жёсткая гильза | наличие | Методические рекомендации по установлению медицинских показаний при назначении специалистами медико-социальной экспертизы технических средств реабилитации инвалида и методика их рационального подбора (Издание второе переработанное и дополненное) (далее- Методические рекомендации) | 60 |
| элементы крепления | наличие |
| 2. | Тутор на предплечье | Ортопедическое изделие, предназначенное для жёсткой фиксации предплечья и частичной разгрузки в приданном положении коррекции. Изготавливается по индивидуальным размерам получателя. | жёсткая гильза | наличие | Методические рекомендации | 3 |
| элементы крепления | наличие |
| 3. | Тутор на плечевой сустав | Ортопедическое изделие, предназначенное для жёсткой фиксации плечевого сустава и частичной разгрузки в приданном положении коррекции. Изготавливается по индивидуальным размерам получателя. | жёсткая гильза | наличие | Методические рекомендации | 7 |
| элементы крепления | наличие |
| 4. | Тутор на локтевой сустав | Ортопедическое изделие, предназначенное для жёсткой фиксации локтевого сустава и частичной разгрузки в приданном положении коррекции. Изготавливается по индивидуальным размерам получателя. | жёсткая гильза | наличие | Методические рекомендации | 16 |
| элементы крепления | наличие |
| 5. | Тутор на всю руку | Ортопедическое изделие, предназначенное для жёсткой фиксации всей верхней конечности и частичной разгрузки в приданном положении коррекции. Изготавливается по индивидуальным размерам получателя. | жёсткая гильза | наличие | Методические рекомендации | 50 |
| элементы крепления | наличие |
| 6. | Тутор на голеностопный сустав | Ортопедическое изделие, предназначенное для жёсткой фиксации голеностопного сустава и частичной разгрузки в приданном положении коррекции. Изготавливается по индивидуальным размерам получателя. | жёсткая гильза | наличие | Методические рекомендации | 180 |
| элементы крепления | наличие |
| 7. | Тутор на коленный сустав | Ортопедическое изделие, предназначенное для жёсткой фиксации коленного сустава и частичной разгрузки в приданном положении коррекции. Изготавливается по индивидуальным размерам получателя. | жёсткая гильза | наличие | Методические рекомендации | 80 |
| элементы крепления | наличие |
| 8. | Тутор косметический на голень | Ортопедическое изделие, предназначенное для жёсткой фиксации нижней конечности и частичной разгрузки в приданном положении коррекции. Изготавливается по индивидуальным размерам получателя. | жёсткая гильза | наличие | Методические рекомендации | 2 |
| элементы крепления | наличие |
| косметическая облицовка | наличие |
| 9. | Тутор на коленный и тазобедренный суставы | Ортопедическое изделие, предназначенное для жёсткой фиксации коленного и тазобедренного суставов и частичной разгрузки в приданном положении коррекции. Изготавливается по индивидуальным размерам получателя. | жёсткая гильза | наличие | Методические рекомендации | 5 |
| элементы крепления | наличие |
| 10. | Тутор на тазобедренный сустав | Ортопедическое изделие, предназначенное для жёсткой фиксации тазобедренного сустава и частичной разгрузки в приданном положении коррекции. Изготавливается по индивидуальным размерам получателя. | жёсткая гильза | наличие | Методические рекомендации | 16 |
| элементы крепления | наличие |
| 11. | Тутор на всю ногу | Ортопедическое изделие, предназначенное для жёсткой фиксации нижней конечности и частичной разгрузки в приданном положении коррекции. Изготавливается по индивидуальным размерам получателя. | жёсткая гильза | наличие | Методические рекомендации | 136 |
| элементы крепления | наличие |
| Итого: | | | | |  | 555 |

1. Показателихарактеристик указаны без учета допустимых отклонений, устанавливаемых производителем. [↑](#footnote-ref-1)