**Техническое задание**

Протез бедра модульный

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование товара | Технические характеристики | Кол-во, шт. |
| **1** | **Протез бедра модульный с внешним источником энергии** | **Протез бедра модульный с внешним источником энергии изготовляется по индивидуальному слепку с культи застрахованного лица, материал приемной гильзы – литьевой слоистый пластик на основе акриловых смол.**  В состав протеза бедра модульного должен входить гидравлический одноосный коленный шарнир с электронной системой управления, обеспечивающий безопасную физиологическую ходьбу по любой поверхности, с функцией автоматической подстройки коленного шарнира под скорость и условия ходьбы застрахованного лица (C-Leg фирмы Otto Bock).  Стопа протеза должна быть карбоновая, энергосберегающая, 2-3 степени уровня активности.  Крепление полимерным чехлом с замковым устройством.  Максимальная нагрузка регулировочного соединительного устройства (РСУ) не менее 100 кг.  Максимальная нагрузка полуфабрикатов не более 125 кг.  Протез должен быть снабжен поворотным механизмом (поворотным РСУ).  Косметическая облицовка модульная.  Тип протеза постоянный. | 1 |
|  | **ИТОГО** |  | **1** |

**Место выполнения работ: осуществляется по месту нахождения исполнителя в г. Курске, а при необходимости обслуживания застрахованного лица на дому (осуществление замеров, примерка, подгонка протеза) исполнитель должен осуществить выезд бригады по месту фактического проживания застрахованного лица (в пределах Курской области) или, по согласованию с застрахованным лицом, выдача изделия осуществляется по месту нахождения исполнителя в городе Курске.**

**Срок выполнения работ:** с момента заключения государственного контракта по **30 ноября 2018г.**

Исполнитель должен выполнить работы в срок не позднее 30 календарных дней с момента получения направления, выданного застрахованному лицу заказчиком.

**Срок предоставления гарантии качества. Комплектующие, используемые при выполнении работ по изготовлению изделия, должны быть новыми, не бывшими ранее в употреблении и (или) в ремонте. Гарантийный срок на готовое изделие должен быть не менее 12 месяцев с момента передачи изделия застрахованному лицу.**