##### Техническое задание

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п.п | Наименование | Описание | Количество, шт. |
| 1 | 8-09-23 Корсет полужесткой фиксации | Корсет изготавливается по индивидуальным меркам пациента из воздухопроницаемой текстильной ткани. Крепление индивидуально регулируется с помощью застежки спереди. Количество ребер жесткости сзади должно быть четным и равно 4шт, 6шт, 8шт. При необходимости могут устанавливаться дополнительные ребра жесткости спереди в количестве не менее 2шт. Количество лент усиления должно быть также не менее 2шт. Конструкция корсета должна обеспечивать необходимую плотность прилегания к туловищу. Высота корсета сзади должна составлять от 25 см до 45 см, спереди - от 23 см до 35 см. При необходимости корсет снабжается съемными чулкодержателями и подбедренниками. | 20 |
| 2 | 8-09-23 Корсет полужесткой фиксации | Корсет полужесткой фиксации максимальной готовности из эластичной ленты с индивидуальной регулировкой по размеру пациента. Корсет должен быть усилен ребрами жесткости (от 4шт до 7шт), иметь фиксирующие ленты усиления. На фиксирующую ленту может крепится пелот из термоформуемого материала. Высота корсета сзади должна быть от 25 см до 45 см, спереди - от 23 см до 35 см (зависит от локализации фиксируемой области позвоночника: на пояснично-крестцовый, грудо-поясничный отделы). | 680 |
| **Итого:** | | | 700 |

Срок выполнения работ – в течение 30 дней с даты принятия Направления от Получателя, но не позднее 14.12.2018 года. Прием заказа на изготовление, снятие мерок и выдача готовых изделий должна быть осуществлена по месту нахождения Исполнителя в г. Красноярске или, при необходимости, по месту жительства инвалида (в зависимости от способности инвалида к передвижению). В процессе выполнения работ, при необходимости, осуществляется примерка и подгонка корсетов. При выдачи готовых изделий по месту нахождения Исполнителя, помещение должно быть оборудовано необходимыми приспособлениями для примерки корсетов (кушетка, одноразовые пеленки и т.п.).

Корсет – вид ортеза для позвоночника; надевается с целью его фиксации, разгрузки и восстановления нарушенных функций. Изделия должны отвечать требованиям Государственного стандарта Российской Федерации ГОСТ Р 51632-2014 «Технические средства реабилитации людей с ограничениями жизнедеятельности. Общие технические требования и методы испытаний», а также соответствовать Республиканскому стандарту РСТ РСФСР 644-80 «Изделия протезно-ортопедические. Общие технические требования», национальному стандарту РФ ГОСТ 29097-2015 «Изделия корсетные. Общие технические условия», национальному стандарту ГОСТ Р 52770-2016 «Изделия медицинские. Требования безопасности. Методы санитарно-химических и токсикологических испытаний», межгосударственного стандарта ГОСТ ISO 10993-2011 «Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий».

Гарантийный срок устанавливается со дня выдачи готового изделия в эксплуатацию.

Гарантия на корсеты полужёсткой фиксации – не менее 6 месяцев. В течение этого срока предприятие – изготовитель должно производить замену или ремонт изделий бесплатно