**Техническое задание**

Автомобили должны соответствовать требованиям Технического регламента Таможенного союза «О безопасности колесных транспортных средств», утвержденного решением комиссии Таможенного союза от 09.12.2011 № 877 (ред. 11.07.2016) (далее - ТР ТС 018/2011).

Соответствие автомобилей и их компонентов ТР ТС 018/2011 должно быть подтверждено маркировкой единым знаком обращения продукции на рынке.

Автомобили должны соответствовать требованиям, предусмотренным постановлением Правительства Российской Федерации от 14.07.2014 № 656 «Об установлении запрета на допуск отдельных товаров машиностроения, происходящих из иностранных государств, для целей осуществления закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

Автомобили должны соответствовать Коду по Общероссийскому классификатору (ОКП) ОК 034-2014, (КПЕС 2008) ОКПД 2 29.10.59.390, поименованному в перечне медицинских товаров, реализация которых на территории Российской Федерации и ввоз которых на территорию Российской Федерации и иные территории, находящиеся под ее юрисдикцией, не подлежат обложению (освобождаются от обложения) налогом на добавленную стоимость, утвержденного Постановлением Правительства Российской Федерации от 30.09.2015 года № 1042 (ред. от 31.12.2016).

Товар должен отвечать требованиям безопасности (безопасность товара для жизни, здоровья, имущества потребителя и окружающей среды), установленным действующим законодательством (Закон РФ от 07.02.1992  №2300-1 «О  защите прав потребителей»).

**Технические характеристики:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Технические характеристики автомобиля с адаптированными органами управления** | **Значение** |
| 1 | Категория транспортного средства | М1 |
| 2 | Экологический класс | не менее 5\* |
| 3 | Колесная формула/ведущие колеса | 4 х 2 / передние. |
| 4 | Схема компоновки транспортного средства | переднеприводная |
| 5 | Расположение двигателя | переднее поперечное |
| 6 | Тип кузова/количество дверей | седан или лифтбек\* / не менее 4\* |
| 7 | Количество мест | 5 |
| 8 | Трансмиссия | Механическая |
| 9 | Тип коробки передач | с механическим или автоматическим управлением |
| 10 | Двигатель (тип) | Четырехтактный, бензиновый |
| 11 | Количество и расположение цилиндров | 4, рядное |
| 12 | Рабочий объем, см 3 | не более 1600\* |
| 13 | Топливо | Неэтилированный бензин с октановым числом не менее 95\* |
| 14 | Оборудование транспортного средства | в соответствии с пунктом 15 Приложения № 3 к ТР ТС 018/2011 |

\* **Показатель, помеченный \* (Звездочкой), требует указания конкретных значений**

**Наименование страны происхождения товара** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (Наименование страны происхождения товара указывается в соответствии с Общероссийским [классификатором](consultantplus://offline/ref=2A7A2978DD2E026AFF18DFFF715B5A9B63C1473409E30241A33EF0CB3DB85C0FC0AB79FC83D3CDD4n25DM) стран мира ОК (МК (ИСО 3166) 004-97) 025-2001.), модель \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ торговую марку \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (при наличии).

Модификация поставляемых автомобилей:

до г. Сыктывкар:

без левой ноги, две здоровые руки (механическая коробка передач) – 1 шт;

без левой ноги, две здоровые руки (автоматическая коробка передач) – 2 шт;

без обеих ног, две здоровые руки (механическая коробка передач) – 1 шт;

без обеих ног, две здоровые руки (автоматическая коробка передач) – 3 шт;

без правой ноги, две здоровые руки (механическая коробка передач) – 2 шт;

без правой ноги, две здоровые руки (автоматическая коробка передач) – 1 шт;

до г. Ухта:

без обеих ног, две здоровые руки (автоматическая коробка передач) – 1 шт;

Автомобили должны быть легковыми.

Автомобили должны быть новыми, ранее не бывшими в эксплуатации, свободным от прав третьих лиц.

Автомобили должны быть 2018 года изготовления.

Автомобили, предназначенные для лиц с ограниченными физическими возможностями, с различными нарушениями функций нижних конечностей, по требованию Заказчика должны быть оборудованы специальными средствами управления (адаптированными органами управления).

Специальные средства управления (адаптированные органы управления) на автомобили должны быть изготовлены и установлены промышленным способом.

Специальные средства управления (адаптированные органы управления) должны иметь сертификат соответствия или сертифицированы в составе автомобиля.

В комплекте с автомобилем должны предоставляться домкрат, баллонный ключ и запасное колесо.

При описании объектов закупки использовались показатели, связанные с необходимостью и спецификой поставки автомобилей на основании представленных программ реабилитации пострадавших и их антропометрических данных.