**Выполнение работ по изготовлению протезов бедра лечебно-тренировочных по индивидуальным замерам для инвалидов Орловской области в 2018 году (п.1)**

**Техническое задание**

Способ определения исполнителя (подрядчика, поставщика): аукцион в электронной форме.

Наименование объекта закупки: **Выполнение работ по изготовлению протезов бедра лечебно-тренировочных по индивидуальным замерам для инвалидов Орловской области в 2018 году.**

Количество выполняемых работ: **30 штук.**

Место выполнения работ: Выполнение работ по изготовлению изделий осуществляется по месту нахождения Исполнителя. Выполнение работ, связанных с проведением комплекса мероприятий (замеры, подгонка, примерка и т. д.), в которых необходимо участие Получателя, осуществляется по месту нахождения Получателя в пределах Орловской области. Выполнение работ должно быть осуществлено по индивидуальным заказам Получателей, при предъявлении ими документа, удостоверяющего личность, и направления, выданного Заказчиком. Выдача готового изделия осуществляется по выбору Получателя: либо по месту жительства Получателя, либо в пункте выдачи в г. Орле, специально оборудованном Исполнителем с учетом требований Заказчика.

Срок выполнения работ: **до 30.06.2018 включительно**.

Сроки действия Контракта: **до 30.07.2018 включительно**.

Источник финансирования: Оплата осуществляется за счет средств федерального бюджета, передаваемых Фонду социального страхования Российской Федерации в пределах лимитов бюджетных обязательств, доведенных региональному отделению.

Начальная (максимальная) цена Контракта: **1 735 142,10 руб.**

Цена Контракта включает в себя: В цену настоящего Контракта включаются все расходы Исполнителя по исполнению настоящего Контракта, в том числе расходы по выполненным с учетом физиологических данных Получателей работам, а также налоги, сборы и иные обязательные платежи.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№****п/п** | **Наименование работы** | **Описание работы** | **Кол-во изделий, изготовляемых при выполнении работ, шт.** | **Стоимость единицы изделия (руб.)** | **Сумма, руб.** |
| 1 | Изготовление протеза бедра лечебно-тренировочного | Протез бедра модульный изготавливается согласно техническим условиям и ГОСТам. Формообразующая часть косметической облицовки: модульная мягкая полиуретановая. Косметическое покрытие облицовки: чулки ортопедические перлоновые или силоновые. Приемная гильза унифицированная или индивидуальная (одна пробная гильза). Материал постоянной гильзы: литьевой слоистый пластик на основе акриловых смол или листовой термопластичный пластик. Допускается применение вкладных гильз из вспененных материалов. Крепление протеза поясное или с использованием бандажа или вакуумное. Регулировочно-соединительные устройства соответствуют весу инвалида. Стопа со сменным пяточным амортизатором, или Стопа шарнирная полиуретановая монолитная, или Стопа бесшарнирная полиуретановая монолитная, или Стопа с голеностопным шарниром, подвижным в сагиттальной плоскости, с двухступенчатой регулируемой пациентом высотой каблука или Стопа со средней степенью энергосбережения. Коленный шарнир с ручным замком одноосный или Коленный шарнир с ручным замком одноосный с голенооткидным устройством или Коленный шарнир полицентрический с «геометрическим замком», с зависимым механическим регулированием фаз сгибания-разгибания или Коленный шарнир полицентрический с «геометрическим замком», с независимым механическим регулированием фаз сгибания-разгибания. Тип протеза: лечебно-тренировочный.Гарантийный срок – для взрослых не менее 7 месяцев, для детей не менее 4 месяцев. Замена приемной гильзы до 3-х раз в год. | 30 | 57838,07 | 1 735 142,10 |
| **ИТОГО:** | **30** | **Х** | **1 735 142,10** |

**Требования, предъявляемые к выполнению работ.**

 Выполнение работ соответствует ГОСТ Р 53870-2010 «Услуги по протезированию нижних конечностей. Состав, содержание и порядок предоставления услуг».

Выполнение работ должно включать:

- комплекс мероприятий (замеры, подгонка, примерка и т. д.), в которых необходимо участие Получателя;

- изготовление протезов;

- выдачу результата работ Получателю.

Протезы (далее – изделия) должны быть изготовлены по индивидуальным меркам каждого Получателя. Выполнение работ по изготовлению изделий должно соответствовать назначениям медико-социальной экспертизы, а также врача. При выполнении работ должен быть осуществлен контроль при примерке и обеспечении Получателей указанными изделиями. Получатели не должны испытывать болей, избыточного давления, обуславливающих нарушения кровообращения.

Выполнение работ должно осуществляться при наличии декларации о соответствии на изделия.

Гарантийный срок устанавливается со дня выдачи готового изделия. Его продолжительность по каждому конкретному виду изделия указана в техническом задании. В течение этого срока предприятие-изготовитель производит замену или ремонт изделия бесплатно.

**Место, условия и сроки выполнения работ**

Выполнение работ по изготовлению изделий осуществляется по месту нахождения Исполнителя.

Выполнение работ, связанных с проведением комплекса мероприятий (замеры, подгонка, примерка и т. д.), в которых необходимо участие Получателя, осуществляется по месту нахождения Получателя.

Выполнение работ должно быть осуществлено по индивидуальным заказам Получателей, при предъявлении ими документа, удостоверяющего личность, и направления, выданного Заказчиком.

Сроки выполнения работ по изготовлению одного изделия: Исполнитель обязан начать выполнять работы не позднее 1 дня с даты получения от Заказчика списка Получателей, которым Заказчиком выданы направления, либо не позднее 1 дня с даты обращения Получателя к Исполнителю с документом, удостоверяющим личность, и направлением, выданным Заказчиком.

Продолжительность по изготовлению одного изделия – не более 33 календарных дней.

Выдача готового изделия осуществляется по выбору Получателя: либо по месту жительства Получателя, либо в пункте выдачи в г. Орле, специально оборудованном Исполнителем с учетом требований Заказчика.

Поставщик обязан организовать в г. Орле пункт выдачи результатов выполненных работ - изготовленных изделий Получателям и обеспечить его бесперебойную работу по графику выдачи изготовленных изделий согласно журналу телефонных звонков Получателям. Пункт выдачи должен иметь туалетную комнату со свободным доступом туда Получателей.