**Техническое задание**

**на поставку технических средств реабилитации, а именно кресел-колясок с ручным приводом с дополнительной фиксацией (поддержкой) головы и тела, в том числе для больных ДЦП комнатных и прогулочных (для инвалидов и детей-инвалидов) для обеспечения инвалидов в 2018 году**

**Требования к качеству товара**

Кресло-коляска - техническое средство реабилитации, предназначенное для передвижения детей в возрасте от двух до пятнадцати лет, больных детским церебральным параличом (далее ДЦП).

На поставляемый Товар должны иметься действующие регистрационные удостоверения, выданные Федеральной службой по надзору в сфере здравоохранения и социального развития, сертификаты соответствия (выданные до вступления в силу постановления Правительства Российской Федерации от 01.12.2009 № 982), либо декларации о соответствии (выданные после вступления в силу постановления Правительства Российской Федерации от 01.12.2009 № 982), если регистрация и подтверждение соответствия предусмотрены действующим законодательством.

**Дополнительные требования к товару:**

1. Товар должен быть необходимой модификации.

2. Товар должен быть новым, ранее не бывшим в эксплуатации.

3. Товар должен быть изготовлен промышленным способом.

**Сроки предоставления гарантий качества кресел-колясок.**

Осуществлять гарантийный ремонт Товаров за счет собственный средств в период гарантийного срока эксплуатации Товаров. Производить прием Товаров, подлежащих гарантийному ремонту в пунктах приема Получателей. Гарантийный срок эксплуатации Товаров должен составлять не менее 24 месяцев после подписания Акта приема-передачи Товара. Срок гарантийного ремонта не должен превышать 20 рабочих дней со дня обращения Получателя. Обеспечение возможности ремонта, устранение недостатков Товаров осуществляется в соответствии с Законом РФ от 07.02.1992 №2300-1 «О защите прав потребителей». В случае невозможности осуществления ремонта Товара в период гарантийного срока эксплуатации Поставщик должен в течение 3 рабочих дней осуществить замену такого Товара.

**Требования к условиям поставки кресел-колясок.**

На кресле-коляске должна быть маркировка, выполнена по ГОСТ Р ИСО (ISO) 7176-15-2007 «Кресла-коляски. Часть 15. Требования к документации и маркировке для обеспечения доступности информации.

Упаковка кресла-коляски должна обеспечивать его защиту от воздействия механических и климатических факторов во время транспортирования, хранения и удобство выполнения погрузочно-разгрузочных работ.

**Требование к месту и срокам поставки кресел-колясок.**

Срок поставки: со дня, следующего за днем заключения государственного контракта **по 31 августа 2018г**

В течение 5 (пяти) рабочих дней со дня заключения Контракта организовать на территории г. Улан-Удэ пункт выдачи товара Получателям и официально сообщить Заказчику адрес организованного пункта. Пункт должен обеспечивать прием Получателей не менее пяти дней, не менее 40 часов в неделю.

В течение 10 (десяти) календарных дней со дня подписания настоящего Контракта представить Заказчику копии деклараций соответствия и регистрационных удостоверений на Товар, заверенные Поставщиком.

В течение 10 (десяти) календарных дней со дня получения Реестра получателей Поставщик обязан предоставить Заказчику график поставки, при этом Поставщик обязан проинформировать Получателя о дате, времени и месте поставки, не позднее, чем за 2 (два) рабочих дня до дня поставки Товара, с предоставлением Получателям права выбора способа получения Товара (по месту жительства Получателя либо по месту нахождения пункта выдачи).

При выборе Получателем способа получения Товара по месту нахождения пунктов выдачи длительность ожидания выдачи Товара и обслуживания Получателя не должна превышать 1 час с момента обращения.

В случае невозможности предоставления Товара инвалиду, Поставщик обязан не позднее дня, следующего за датой доставки информировать Заказчика в письменной форме, с указанием причины.

Поставщик обязан вести журнал телефонных звонков с указанием времени звонка, результата звонка, выбора способа, места и времени доставки Товара, и предоставить Заказчику в подтверждение исполнения Контракта.

Поставка осуществляется в упаковке, обеспечивающей сохранность Товара во время перевозки.

**Требование к объему поставки:**

- количество поставляемого Товара – 40 шт.

**Дополнительные условия.**

Приемка поставляемого Товара осуществляется Заказчиком путем проверки соответствия количества, объема и качества поставляемого Товара требованиям, установленным в Контракте и Техническом задании.

Заказчик совместно с Поставщиком со дня поступления Товара в регион в течении 2 (двух) рабочих дней осуществляет приемку поставляемого Товара и подписывает Акт о приемке поставляемого Товара или направляет Поставщику в письменной форме мотивированный отказ в принятии Товара и подписании Акта о приемке поставляемого Товара с перечнем претензий и сроков их устранения.

Для проверки предоставленных Поставщиком результатов, предусмотренных Контрактом, в части их соответствия условиям Контракта Заказчик обязан провести экспертизу. Экспертиза результатов, предусмотренных контрактом, может проводиться Заказчиком своими силами или к ее проведению могут привлекаться эксперты, экспертные организации

Участник размещения заказа, зарегистрированный за пределами Республики Бурятия, может иметь полномочного соисполнителя на территории РБ.

**Основные технические характеристики и дополнительные опции для кресла-коляски**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование Товара | Наименование характеристик | Показатели характеристик | Количество (шт.) | Цена за единицу (в случае если предусмотрена уплата НДС, цена указывается с учетом НДС) | Общая цена Товаров |
| Кресло-коляска с ручным приводом с дополнительной фиксацией (поддержкой) головы и тела, в том числе для больных ДЦП комнатная (для инвалидов и детей-инвалидов) | Рама складывается | по горизонтальной или вертикальной оси | 20 |  |  |
| Спинка с регулировкой угла наклона, откидная | Наличие |
| Нагрудник или ремни фиксации тела | Наличие |
| Боковые фиксаторы туловища | Наличие |
| Регулируемый по высоте подголовник | Наличие |
| Сиденье с абдуктором | Наличие |
| Предохранительный пояс | Наличие |
| Регулируемая подножка по высоте, по углу наклона | Наличие |
| Передние колеса самоориентирующиеся | Наличие |
| Стояночные тормоза, установленные на задних колесах | Наличие |
| Быстросъемный столик (может быть с антиспастической ручкой) | Наличие |
| Ширина сидения от 270 до 380 мм  количество кресел-колясок в зависимости от ширины сидения определяется в соответствии с заявкой (разнарядкой) Получателя | Наличие |
| Кресло-коляска с ручным приводом с дополнительной фиксацией (поддержкой) головы и тела, в том числе для больных ДЦП прогулочная (для инвалидов и детей-инвалидов) | Рама складывается | по горизонтальной или вертикальной оси | 20 |  |  |
| Спинка с регулировкой угла наклона, откидная | Наличие |
| Нагрудник или ремни фиксации тела | Наличие |
| Боковые фиксаторы туловища | Наличие |
| Регулируемый по высоте подголовник | Наличие |
| Сиденье с абдуктором | Наличие |
| Предохранительный пояс | Наличие |
| Регулируемая подножка по высоте, по углу наклона | Наличие |
| Передние колеса самоориентирующиеся с возможностью фиксации в положении прямо | Наличие |
| Съемное сиденье с возможностью переустановки по и против направления движения | Наличие |
| Стояночные тормоза, установленные на задних колесах | Наличие |
| Ширина сидения от 270 до 380 мм  количество кресел-колясок в зависимости от ширины сидения определяется в соответствии с заявкой (разнарядкой) Получателя | Наличие |
| ИТОГО | | | 40 |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | | | | | |  |  |  |  |
|  | | | | | | | |  |  |  |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | |  |  |  |  |  |
|  | | | | | | | |  |  |  |  |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | | | | | | |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | | | | | |  |  |  |  |
|  | | | | | | | |  |  |  |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |