**1. Наименование объекта закупки:** Поставка автомобилей с адаптированными органами управления, предназначенных для застрахованных лиц с ограниченными физическими возможностями, получивших повреждение здоровья вследствие несчастного случая на производстве и (или) профессионального заболевания, используемых для их реабилитации (далее - автомобили, Товар).

**2. Требования к условиям поставки:**

2.1. Автомобили должны соответствовать требованиям Технического регламента Таможенного союза «О безопасности колесных транспортных средств», утвержденного решением комиссии Таможенного союза от 09.12.2011 № 877 (далее - ТР ТС 018/2011).

2.2. Соответствие автомобилей и их компонентов ТР ТС 018/2011 должно быть подтверждено маркировкой единым знаком обращения продукции на рынке.

2.3. Автомобили должны соответствовать требованиям, предусмотренным постановлением Правительства Российской Федерации от 14.07.2014 № 656 «Об установлении запрета на допуск отдельных товаров машиностроения, происходящих из иностранных государств, для целей осуществления закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд», а также требованиям Постановления Правительства РФ от 30.09.2015 № 1042 «Об утверждении перечня медицинских товаров, реализация которых на территории Российской Федерации и ввоз которых на территорию Российской Федерации и иные территории, находящиеся под ее юрисдикцией, не подлежат обложению (освобождаются от обложения) налогом на добавленную стоимость».

2.4. Автомобили должны соответствовать коду Общероссийского классификатора продукции по видам экономической деятельности (ОКПД 2) ОК 034-2014, поименованному в Перечне медицинских товаров, реализация которых на территории Российской Федерации и ввоз которых на территорию Российской Федерации и иные территории, находящиеся под ее юрисдикцией, не подлежат обложению (освобождаются от обложения) налогом на добавленную стоимость, утвержденному Постановлением Правительства РФ от 30.09.2015 № 1042.

2.5. Автомобили должны соответствовать требованиям государственным стандартам (ГОСТ), действующим на территории Российской Федерации: ГОСТ Р 51709-2001 «Автотранспортные средства. Требования безопасности к техническому состоянию и методы проверки», а также Технического регламента Таможенного союза «О безопасности колесных транспортных средств», утвержденного решением комиссии Таможенного союза от 09.12.2011 № 877 (далее - ТР ТС 018/2011).

2.6. Автомобили должны быть легковыми.

2.7. Автомобили должны быть новыми, ранее не бывшими в эксплуатации.

2.8. Автомобили должны быть 2018 года изготовления.

2.9. Автомобили, предназначенные для лиц с ограниченными физическими возможностями, с различными нарушениями функций (правой ноги; левой ноги; обеих ног) по требованию Заказчика должны быть оборудованы специальными средствами управления (адаптированными органами управления).

2.10. Специальные средства управления (адаптированные органы управления) на автомобили должны быть изготовлены и установлены промышленным способом.

2.11. Специальные средства управления (адаптированные органы управления) должны иметь сертификат соответствия или сертифицированы в составе автомобиля.

2.12. Комплект документов на автомобили должны находиться внутри автомобиля. Автомобили должны быть заправлены бензином, предусмотренным в одобрении типа транспортного средства, в объеме не менее 5 литров.

**3. Требования к документам, подтверждающим соответствие автомобилей установленным требованиям:**

3.1. Одобрение типа транспортного средства, выданное в соответствии с
требованиями ТР ТС 018/2011.

3.2. Сертификат соответствия на устройство ручного управления автомобилями категории М1 (для лиц с ограниченными физическими возможностями с различными уровнями поражений (правой ноги; левой ноги; обеих ног).

**Документы, передаваемые вместе с автомобилем:**

\* гарантийный талон на автомобиль;

\* паспорт транспортного средства с отметкой таможенного органа об уплате утилизационного сбора (или об основании неуплаты утилизационного сбора) в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 26.12.2013 № 1291 «Об утилизационном сборе в отношении колесных транспортных средств (шасси) и прицепов к ним и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации»;

\* сервисная книжка;

\* руководство по эксплуатации автомобиля;

\* договор между Заказчиком (страховщиком), Поставщиком и Получателем (застрахованное лицо) о приобретении Получателем (застрахованным лицом) автомобиля и оплате его стоимости Заказчиком (страховщиком);

\* копия одобрения типа транспортного средства;

\* копия сертификата соответствия на устройство ручного управления автомобилями категории М1 (для лиц с ограниченными физическими возможностями с различными уровнями поражений (правой ноги; левой ноги; обеих ног);

\* другие документы, в которых определены условия гарантии и перечень сервисных центров, которые имеют право осуществлять гарантийное обслуживание автомобилей.

**5. Требования к количеству Товара:**

Количество поставляемых автомобилей – 3 шт., в том числе:

- для лиц с ограниченными физическими возможностями, с нарушениями функций левой ноги — 1 шт.;

- для лиц с ограниченными физическими возможностями, с нарушениями функций правой ноги — 1 шт.;

- для лиц с ограниченными физическими возможностями, с нарушениями функций обеих ног — 1 шт.

**6. Требования к техническим характеристикам товара:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Технические характеристики автомобиля | Значение |
| 1 | Категория автомобиля | М1 |
| 2 | Количество дверей | не менее 4 |
| 3 | Экологический класс | не менее 5 |
| 4 | Колесная формула/ведущие колеса | 4x2 / передние |
| 5 | Схема компоновки автомобиля | переднеприводная |
| 6 | Расположение двигателя | переднее поперечное |
| 7 | Тип двигателя | четырехтактный, бензиновый |
| 8 | Двигатель внутреннего сгорания (рабочий объем), см3 | не более 1600 |
| 9 | Оборудование автомобиля | в соответствии с пунктом 15 и пунктом 16 Приложения № 3 к ТР ТС 018/2011 |
| 10 | Топливо | бензин с октановым числом не менее 95 |
| 11 | Тип коробки передач | Механическая коробка передач |
| 12 | Тип кузова | Седан или хэтчбек |

**7. Условия передачи и приемки автомобиля:**

Передача автомобилей должна осуществляться со складов Поставщика (представителя Поставщика, действующего на основании доверенности) на территории г. Благовещенска Амурской области в соответствии с пунктом 8 настоящего Технического задания, при представлении Получателями (их доверенными лицами) паспорта и Направления, выдаваемого Заказчиком.

**8. Место поставки автомобиля:** город Благовещенск Амурской области.

**9. Порядок формирования цены:**

Цена настоящего Контракта включает в себя все расходы по исполнению контракта на условиях DDP, в т.ч. транспортировка, хранение, предпродажная подготовка, страхование, таможенные пошлины, оформление всех документов, необходимых для поставки автомобилей на учет в ГИБДД, налоги, другие обязательные платежи, которые Поставщик должен выплатить в связи с выполнением обязательств по Контракту в соответствии с законодательством Российской Федерации.

**10. Обязательные условия:**

Заказчик передает Реестр получателей Товара Поставщику для обеспечения застрахованных лиц автомобилями.

При выдаче Товара Получателю Поставщик оформляет следующие документы:

\* Акт приема-передачи Товара Получателем;

\* Договор, который составляется в трех экземплярах и подписывается Заказчиком (страховщиком), Поставщиком и Получателем (застрахованное лицо).

\* Не позднее 5 дней с момента поступления, Поставщик обязан сообщить Заказчику о факте поступления автомобиля на склад Поставщика и обеспечить бесплатное хранение автомобиля не менее чем 14 дней до даты передачи Товара Получателю.

\* Поставка осуществляется на основании направления страховщика. При повторном обеспечении автомобилем срок наступает не чаще 7 (семи) лет с даты обеспечения предыдущим автомобилем.

**11. Срок поставки и выдачи товара:**

11.1. Поставщик осуществляет поставку Товара на территорию Амурской области в срок со дня, следующего за днем заключения контракта, до 16.08.2018 года.

11.2. Выдача Товара Поставщиком (Представителем Поставщика) должна быть произведена в период с 27 августа 2018 года по 30 августа 2018 года.

**12. Требования к сроку и объему предоставления гарантий на товар:**

12.1. Гарантия на Товар должен составлять не менее 36 месяцев или не менее 100 000 км (сто тысяч) пробега (в зависимости от того, что наступит раньше), с момента передачи его Заказчику.

12.2. В соответствии с Сервисной книжкой на Товар, а также на отдельные его комплектующие изделия и элементы может устанавливаться гарантия в пределах 12 (двенадцати) месяцев вне зависимости от пробега.

12.3. Гарантия на дополнительное оборудование, устанавливаемое Поставщиком и передаваемое им по заявке Заказчика вместе с Товаром, должна составлять не менее 6 (шести) месяцев, если иное не указано Поставщиком или изготовителем дополнительного оборудования в передаваемых Заказчику документах на такое оборудование.

12.4. Условия и порядок гарантийного обслуживания Товара указаны в Сервисной книжке, выдаваемой Заказчику при фактической передачи Товара.

**13. Требования к качеству товара:**

13.1. Товар должен быть поставлен к месту выдачи Получателю и передан ему без каких-либо повреждений и дефектов, в том числе полученных во время транспортировки и хранения Товара.

13.2. Качество поставляемого и выдаваемого Товара должно соответствовать государственным стандартам (ГОСТ), действующим на территории Российской Федерации: ГОСТ Р 51709-2001 «Автотранспортные средства. Требования безопасности к техническому состоянию и методы проверки», а также Техническому регламенту Таможенного союза ТР ТС-018-2011 «О безопасности колесных транспортных средств», утвержденному решением Комиссии Таможенного союза от 09.12.2011г. № 877. Соответствие автомобилей и их компонентов ТР ТС 018/2011 должно быть подтверждено маркировкой единым знаком обращения продукции на рынке.

13.3. При поставке некачественного Товара Поставщик обязан заменить его на Товар надлежащего качества в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента получения мотивированного отказа Получателя от подписания Акта сдачи-передачи Товара.