**Требования к условиям поставки:**

Автомобили должны соответствовать требованиям Технического регламента Таможенного союза «О безопасности колесных транспортных средств», утвержденного решением комиссии Таможенного союза от 09.12.2011 № 877 (далее - ТР ТС 018/2011).

Соответствие автомобилей и их компонентов ТР ТС 018/2011 должно быть подтверждено маркировкой единым знаком обращения продукции на рынке.

Автомобили должны соответствовать требованиям, предусмотренным постановлением Правительства Российской Федерации от 14.07.2014 № 656 «Об установлении запрета на допуск отдельных товаров машиностроения, происходящих из иностранных государств, для целей осуществления закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

Автомобили должны соответствовать Коду по Общероссийскому классификатору (ОКПД 2 29.10.22), поименованному в перечне медицинских товаров, реализация которых на территории Российской Федерации и ввоз которых на территорию Российской Федерации и иные территории, находящиеся под ее юрисдикцией, не подлежат обложению (освобождаются от обложения) налогом на добавленную стоимость, утвержденного Постановлением Правительства Российской Федерации от 30.09.2015 года № 1042.

Автомобили должны быть легковыми.

Автомобили должны быть 2018 года изготовления, ранее не бывшими в эксплуатации.

Автомобили должны быть предназначены для застрахованных лиц, получивших повреждение здоровья в результате несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, с различными видами патологий нижних конечностей.

Специальные средства управления (адаптированные органы управления) на автомобили должны быть изготовлены и установлены промышленным способом.

Специальные средства управления (адаптированные органы управления) должны иметь сертификат соответствия или сертифицированы в составе автомобиля.

Комплект документов на автомобили должны находиться внутри автомобиля. Автомобили должны быть заправлены бензином, предусмотренным в одобрении типа транспортного средства, в объеме не менее 5 литров.

**Требования к документам, подтверждающим соответствие автомобилей установленным требованиям:**

Одобрение типа транспортного средства, выданное в соответствии с требованиями ТР ТС 018/2011.

Сертификат соответствия на устройство ручного управления автомобилями категории М1 (для лиц с ограниченными физическими возможностями с патологией нижних конечностей.

**Документы, передаваемые вместе с автомобилем:**

* гарантийный талон на автомобиль;
* паспорт транспортного средства с отметкой таможенного органа об уплате утилизационного сбора (или об основании неуплаты утилизационного сбора) в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 30.08.2012 года № 870 «Об утилизационном сборе колесных транспортных средств»;
* сервисная книжка;
* руководство по эксплуатации автомобиля;
* договор между Заказчиком (страховщиком), Поставщиком и Получателем (застрахованное лицо) о приобретении Получателем (застрахованным лицом) автомобиля и оплате его стоимости Заказчиком (страховщиком);
* копия одобрения типа транспортного средства;
* копия сертификата соответствия на специальные средства управления (адаптированные органы управления) автомобилем для водителей – застрахованных лиц, получивших повреждение здоровья вследствие несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний с патологией нижних конечностей;
* другие документы, в которых определены условия гарантии и перечень сервисных центров, которые имеют право осуществлять гарантийное обслуживание автомобилей.

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА С МЕХАНИЧЕСКОЙ КОРОБКОЙ ПЕРЕДАЧИ

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Технические характеристики автомобиля | Значение |
| 1 | Категория автомобиля | М1 |
| 2 | Тип кузова/количество дверей | седан/хэтчбек/не менее 4 |
| 3 | Экологический класс | не менее 5 |
| 4 | Колесная формула / ведущие колеса | 4 х 2 / передние |
| 5 | Схема компоновки транспортного средства | переднеприводная |
| 6 | Тип двигателя | Четырехтактный, бензиновый |
| 7 | Расположение двигателя | Переднее, поперечное |
| 8 | Двигатель (марка, тип) | Бензиновый, четырехтактный, с искровым зажиганием |
| - количество и расположение цилиндров | 4, рядное |
| - рабочий объем, см3 | не менее 1596 |
| - степень сжатия | не менее 9,8 |
| 9 | Топливо | бензин с октановым числом не менее 95 |
| 10 | Трансмиссия (тип) | Механическая |
| 11 | Сцепление (марка, тип) | сухое, однодисковое, с тросовым приводом |
| 12 | Коробка передач (марка, тип) | Механическая |
| 13 | Оборудование транспортного средства | В соответствии с пунктами 15, 16 Приложения № 3 к ТР ТС 018/2011 |

**Требования к количеству Товара:**

5 автомобилей необходимой модификации

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование транспортного средства | Количество, шт. | Цена за единицу товара (руб.) |
| Автомобили с адаптированными органами управления с механической КПП (без участия в управлении правой ноги) | 2 | 451015,99 |
| Автомобили с адаптированными органами управления с механической КПП (без участия в управлении левой ноги) | 2 | 451015,99 |
| Автомобили с адаптированными органами управления с механической КПП (без участия в управлении обеих ног) | 1 | 451015,99 |