**Раздел IV. Описание объекта закупки.**

1. **Наименование** **объекта закупки** – поставка в 2018 году протезов верхних и нижних конечностей для обеспечения застрахованных лиц, получивших повреждение здоровья вследствие несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний

Количество – 23 шт.

1. **Технические, функциональные, качественные и эксплуатационные характеристики поставляемого товара.**

В ГОСТе Р ИСО 9999-2014 «Вспомогательные средства для людей с ограничениями жизнедеятельности. Классификация и терминология» протезы верхних и нижних конечностей отнесены к классу «Протезы и ортезы», коды, соответственно, 06.18, 06.24.

Технические характеристики, функциональные характеристики (потребительские свойства), качество, безопасность, маркировка, упаковка протезов нижних конечностей должны соответствовать требованиям государственных стандартов и технических условий, предусмотренным для данного вида изделий:

ГОСТ 52770-2016 «Изделия медицинские. Требования безопасности. Методы санитарно-химических и токсикологических испытаний»;

ГОСТ Р 51632-2014 «Технические средства реабилитации людей с ограничениями жизнедеятельности. Общие технические требования и методы испытаний»;

ГОСТ Р 51819-2001 «Протезирование верхних и нижних конечностей. Термины и определения»;

ГОСТ Р ИСО 22523-2007 «Протезы конечностей и ортезы наружные. Требования и методы испытаний»;

Обеспечение получателей протезами верхних конечностей должно содержать комплекс медицинских, технических и социальных мероприятий, проводимых с пациентами, имеющими нарушения и (или) дефекты опорно-двигательного аппарата, в целях восстановления или компенсации ограничений их жизнедеятельности.

Приемная гильза протеза конечности изготавливается по индивидуальным параметрам пациента и предназначается для размещения в нем культи и/или пораженной конечности, обеспечивая взаимодействие человека с протезом конечности. Функциональный узел протеза конечности выполняет заданную функцию и имеет конструктивно-технологическую завершенность.

Изделия должны быть новыми (изделия, которые не были в употреблении, в ремонте, в том числе, которые не были восстановлены, у которых не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства).

В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 16 июня 1997 № 720 «Об утверждении перечня товаров длительного пользования, в том числе комплектующих изделий (деталей, узлов, агрегатов), которые по истечении определенного периода могут представлять опасность для жизни, здоровья потребителя, причинять вред его имуществу или окружающей среде и на которые изготовитель обязан устанавливать срок службы, и перечня товаров, которые по истечении срока годности считаются непригодными для использования по назначению» должен быть установлен срок службы протезов.

Обеспечение получателей протезами следует считать эффективно исполненным, если у получателя полностью и /или частично восстановлена опорная, двигательная или иные функции организма, созданы условия для предупреждения развития деформации и/или благоприятного течения болезни.

Обеспечение получателей протезами должны быть выполнены с надлежащим качеством в установленные сроки.

Количество - 23 шт., включая следующие протезно-ортопедические изделия.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование изделия | Описание функциональных и/или технических характеристик | Кол-во товара, шт. |
| 1 | Протез бедра модульный | Протез бедра модульный. Формообразующая часть косметической облицовки-модульная мягкая полиуретановая. Косметическое покрытие облицовки-чулки ортопедические перлоновые или силоновые, допускается покрытие защитное пленочное. Приемная гильза индивидуальная (одна пробная гильза). Материал постоянной приемной гильзы: слоистый пластик на основе ламинирующей смолы или полиамидной смолы; термопластичный пластик; дерево; металл. Допускается применение вкладных гильз из эластичных термопластов. (для скелетизированной гильзы). Крепление протеза поясное; с использованием бандажа или вакуумное. Регулировочно-соединительные устройства должны соответствовать весу пациента. Стопа модульная шарнирная или стопа псевдошарнирная, или стопа модульная бесшарнирная со средней степенью энергосбережения. Коленный модуль полицентрический с голенооткидным устройством; с механическими или пневматическим типами управления; с регулированием фаз сгибания-разгибания или коленный модульмоноцентрический с голенооткидным устройством и фиксацией сгибания под нагрузкой; с механическим или пневматическими типами управления; с регулированием фаз сгибания-разгибания. Тип протеза по назначению: любой, постоянный, функционально-косметический. Протез укомплектован четырьмя чехлами на культю и запасной косметической оболочкой. Гарантийный срок: не менее 12 месяцев. | 5 |
| 2 | Протез бедра модульный  | Протез бедра модульный без силиконового чехла; взрослый, детский. Формообразующая часть косметической облицовки-модульная мягкая полиуретановая. Косметическое покрытие облицовки- чулки ортопедические перлоновые, допускается покрытие защитное пленочное. Приемная гильза индивидуальная (две пробные гильзы). Материал постоянной приемной гильзы: слоистый пластик на основе ламинирующей смолы; термопластичный пластик. Допускается применение вкладной гильзы из термопластичного пластика. Регулировочно-соединительные устройства должны соответствовать весу пациенту. Стопа модульная бесшарнирная с пружинным элементом или стопа модульная бесшарнирная углепластиковая. Коленный модуль с голенооткидным устройством, с гидравлическим или пневматическим регулированием фаз переноса с демпфером, с возможностью максимального приближения к естественной походке. Тип протеза по назначению: постоянный, функционально-косметический. Протез укомплектован четырьмя чехлами на культю и запасной косметической оболочкой. Гарантийный срок: не менее 12 месяцев. | 1 |
| 3 | Протез кисти косметический при частичной ампутации кисти или вычленении кисти | Протез кисти косметический при частичной ампутации кисти или вычленении кисти; на длинную культю предплечья. Управление протезом отсутствует. Кисть косметическая силиконовая с нейлоновой армирующей сеткой и с несъемной формообразующей арматурой в пальцах или кисть косметическая из медицинского пластизоля с несъемной формообразующей арматурой в пальцах. Приемная гильза отсутствует или гильза индивидуальная одинарная из слоистого пластика н основе ламинирующей смолы, термопластичного пластика. Крепление индивидуальное, подгоночное. Гарантийный срок: не менее 2 месяцев. | 17 |

Товар должен быть новым, свободным от прав третьих лиц.

1. **Требования к гарантийному сроку Товара и его гарантийному обслуживанию.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование изделия | Исчисление срока | Минимальный гарантийный срок |
| Протезы кисти косметические | Со дня выдачи готового изделия в эксплуатацию | Гарантийный срок: не менее 12 месяцев. |
| Протезы кисти рабочие, активные | Со дня выдачи готового изделия в эксплуатацию | Гарантийный срок: не менее 12 месяцев. |
| Протез кисти косметический при частичной ампутации кисти или вычленении кисти | Со дня выдачи готового изделия в эксплуатацию | Гарантийный срок: не менее 2 месяцев. |

* 1. **Объём предоставления гарантии качества товара:**

В течение гарантийного срока исполнителем производится бесплатный ремонт и/или безвозмездная замена изделия, преждевременно вышедшего из строя не по вине потребителя.