### Поставка технических средств реабилитации (кресел-стульев с санитарным оснащением) для обеспечения инвалидов Орловской области в 2018 году.

### Техническое задание

Способ определения исполнителя (подрядчика, поставщика): аукцион в электронной форме.

Наименование объекта закупки: Поставка технических средств реабилитации (**кресел-стульев с санитарным оснащением**) для обеспечения инвалидов Орловской области в 2018 году.

Количество выполняемых работ (поставки товара, оказания услуг): **330 штук**.

Место поставки товара: Поставка товара происходит в г. Орел и Орловскую область, с доставкой по месту жительства получателя или по согласованию с получателем выдается ему по месту нахождения пункта выдачи (в г. Орле).

Срок поставки товара: **по 30.10.2018 г. включительно**

Сроки действия Контракта: **по** **30.11.2018** **г.** **включительно**

 Источник финансирования: Оплата осуществляется за счет средств федерального бюджета, передаваемых Фонду социального страхования Российской Федерации в пределах лимитов бюджетных обязательств, доведенных региональному отделению.

Начальная (максимальная) цена Контракта: **1162487,95 руб**.

Цена Контракта включает в себя все расходы Поставщика по исполнению настоящего Контракта, а также страхование, уплата всех пошлин, налогов и других обязательных платежей, гарантийное сервисное обслуживание, доставка Товара Получателям.

Неучтенные затраты Поставщика по Контракту, связанные с исполнением Контракта, но не включенные в предлагаемую цену Контракта, не подлежат оплате Заказчиком.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование товара** | **Наименование показателя** | **Значение показателя** | **Кол-во,****шт.** | **Цена за ед., руб.**  | **Стоимость, руб.** |
| Кресло – стул с санитарным оснащением активного типа | Назначение | Для использования в душевых и туалетных помещениях, при самообслуживании или уходе за людьми с частичной утратой функций опорно-двигательного аппарата | 35 | 6303,81 | 220633,35 |
| Рама из металлических труб с антикоррозийным покрытием | Наличие |
| Вес кресла-стула  | не более 21 кг |
| Грузоподъемность | не менее 120 кг |
| Ручки для толкания сопровождающим лицом | Наличие |
| Привод | Ручной от обода колеса |
| **Сиденье:** |
| ширина | от не менее 450 мм до не более 500 мм |
| съемное | Наличие |
| санитарное сиденье с нескользящей вставкой | Наличие |
| Спинка | Наличие |
| **Подлокотники** |
| Съемные/откидные/съемные и откидные | Наличие |
| **Подножки:** |
| Съемные/откидные/съемные и откидные | Наличие |
| Съемное пластмассовое судно с крышкой | Наличие |
| **Передние колеса:** |
| самоориентирующиеся | Наличие |
| шины | цельнолитые |
| **Задние колеса:** |
| шины | цельнолитые |
| стояночный тормоз | Наличие |
| Кресло – стул с санитарным оснащением (с колесами) | Назначение | Для обеспечения максимальной степени удобства для использования в помещениях и комнатах личной гигиены с возможностью передвижения сопровождающим лицом | 70 | 4013,63 | 280954,10 |
| Рама из металлических труб с антикоррозийным покрытием | Наличие |
| Вес кресла-стула  | не более 15 кг |
| Грузоподъемность | не менее 120 кг |
| Ручки (ручка) для толкания кресло-стула | Наличие |
| **Подлокотники** |
| Съемные/откидные/съемные и откидные | Наличие |
| **Сиденье:** |
| ширина | от не менее 430 мм до не более 500 мм |
| съемное | Наличие |
| пластмассовое | Наличие |
| Спинка съемная с кнопочной фиксацией | Наличие |
| **Подножки**: |
| Съемные/откидные/съемные и откидные | Наличие |
| **Колеса:** |
| Четыре колеса с цельнолитыми шинами | Наличие |
| задние колеса оснащены стояночными тормозами | Наличие |
| Съемное пластмассовое судно с крышкой | Наличие |
| Изделие со снятым судном позволяет пользоваться стандартным унитазом | Наличие |
| Кресло – стул с санитарным оснащением (без колес) | Назначение | Для обеспечения максимальной степени удобства для использования в помещениях и комнатах личной гигиены | 200 | 2759,41 | 551882,00 |
| Рама из металлических труб с антикоррозийным покрытием | Наличие |
| Вес кресла-стула  | не более 8 кг |
| Грузоподъемность | не менее 120 кг |
| Подлокотники | Наличие |
| **Сиденье:** |
| ширина | от не менее 450 мм до не более 500 мм |
| глубина | не менее 430 мм |
| съемное | Наличие |
| пластмассовое | Наличие |
| Спинка | Наличие |
| Ножки оснащены нескользящими наконечниками | Наличие |
| Регулируемая высота кресло-стула | Наличие |
| Съемное пластмассовое судно с крышкой | Наличие |
| Изделие со снятым судном позволяет пользоваться стандартным унитазом | Наличие |
| Кресло – стул с санитарным оснащением пассивного типа повышенной грузоподъемности (без колес) | Назначение | Для обеспечения максимальной степени удобства для использования в помещениях и комнатах личной гигиены | 25 | 4360,74 | 109018,50 |
| Рама из облегченного, прочного сплава с антикоррозийным покрытием | Наличие |
| Вес кресла-стула  | не более 11 кг |
| Грузоподъемность | не менее 180 кг |
| Ширина в рабочем состоянии | не более 870 мм |
| Регулируемая высота кресло-стула | Наличие |
| Подлокотники | Наличие |
| **Сиденье:** |
| ширина | от не менее 500 мм до не более 620 мм |
| съемное | Наличие |
| Спинка | Наличие |
| Съемное пластмассовое судно с крышкой | Наличие |
| Ножки оснащены нескользящими наконечниками | Наличие |
| **ИТОГО:** | **330** | **Х** | **1162487,95** |

Описание объектов закупки составлено в соответствии с предусмотренными техническими регламентами, принятыми в соответствии с законодательством Российской Федерации о техническом регулировании, документами, разрабатываемыми и применяемыми в национальной системе стандартизации, принятыми в соответствии с законодательством Российской Федерации о стандартизации, а также в соответствии с индивидуальными особенностями получателей, отраженными в индивидуальных программах реабилитации (абилитации), которые соответствуют классификатору, утвержденному Приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 24 мая 2013 г. N 214н "Об утверждении классификации технических средств реабилитации (изделий) в рамках федерального перечня реабилитационных мероприятий, технических средств реабилитации и услуг, предоставляемых инвалиду, утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2005 г. N 2347-р".

Если Заказчиком при составлении описания объекта закупки не используются установленные в соответствии с законодательством Российской Федерации о техническом регулировании, законодательством Российской Федерации о стандартизации показатели, требования, условные обозначения и терминология, то это является необходимостью, обусловленной характером закупаемого товара (работ, услуг), потребностями Заказчика и обычаями делового оборота (в случае использования и/или не использования Заказчиком таких показателей, требований, условных обозначений и терминологии).

**Требования к качеству товара**

Не должно быть обнаружено какой-либо остаточной деформации, которая может ухудшить эксплуатационные свойства кресла-стула и его составных частей. Кресло-стул должен стоять устойчиво на горизонтальной поверхности (без качки). Кресло-стул должен быть оборудован стояночной и, при необходимости, рабочей системами торможения, легко управляемыми пользователем или сопровождающим лицом и обеспечивающими удержание кресла-стула с пользователем в неподвижном состоянии и снижение скорости движения кресла-стула или полную его остановку. Ведущие колеса кресла-стула должны вращаться на горизонтальной оси без заедания при приложении усилия. Поворотные колеса кресла-стула должны быть самоориентирующимися и должны поворачиваться относительно вертикальной оси кронштейна легко, без заеданий. Шины колес должны плотно прилегать к бортам ободьев по всей окружности колеса.

Кресло-стул должен соответствовать требованиям санитарно-эпидемиологической безопасности.

Материалы, применяемые для изготовления не должны содержать ядовитых (токсичных) компонентов, а также воздействовать на цвет поверхности (пол, одежды, кожи пользователя), с которым контактируют те или иные детали кресла-стула при его нормальной эксплуатации.

Поверхность сидения (обтяжка) не должна пропускать органические выделения, быть устойчивой к их воздействию и поддаваться санитарной обработке.

Наружные поверхности должны быть устойчивы к воздействию растворов моющих средств, применяемых при дезинфекции.

Кресла-стулья должны соответствовать требованиям стандартов ГОСТ Р 51632-2014 «Технические средства реабилитации людей с ограничениями жизнедеятельности, общие технические требования и методы испытаний», ГОСТ Р 52770-2016 «Изделия медицинские. Требования безопасности. Методы санитарно-химических и токсикологических испытаний», ГОСТ ИСО 10993-1-2011, ГОСТ ИСО 10993-5-2011, ГОСТ ИСО 10993-10-2011.

Требования к техническим характеристикам товара: указаны в таблице.

**Требования к безопасности товара**

Необходимо наличие декларации о соответствии (выданные после вступления в силу постановления Правительства Российской Федерации от 01.12.2009 № 982) или действующих сертификатов соответствия (выданные до вступления в силу постановления Правительства Российской Федерации от 01.12.2009 № 982), регистрационных удостоверений.

**Требования к результатам поставки товара**

Упаковка кресел-стульев должна обеспечивать их защиту от воздействия механических и климатических факторов во время транспортирования, хранения и удобство выполнения погрузочно-разгрузочных работ.

**Требования к сроку и (или) объему предоставления гарантий товара**

Гарантийный срок эксплуатации должен быть не менее 12 (двенадцати) месяцев.

Обязательно наличие гарантийных талонов, дающих право на бесплатный ремонт изделия во время гарантийного срока пользования.

Обязательно указание адресов специализированных мастерских, в которые следует обращаться для гарантийного ремонта изделия или устранения неисправностей.

**Место, условия и сроки (периоды) поставки товара**

Срок предоставления Товара на проверку Заказчику — Не позднее 5 (пяти) рабочих дней с даты подписания Контракта в пункте поставки Товара Поставщика, находящегося на территории г. Орла, должно находиться 100 (сто) процентов от общего объема Товара для осуществления Заказчиком выборочной проверки на соответствие Товара требованиям, установленным настоящим Контрактом.

Поставщик обязан предоставить Получателям право выбора способа получения Товара (по месту жительства Получателя или по месту нахождения пункта выдачи в г. Орле.)

Место поставки Товара: г. Орел, Орловская область, с доставкой по месту жительства Получателя или по согласованию с Получателем выдается ему по месту нахождения пункта выдачи (в г. Орле).

Поставщик обязан организовать в г. Орле пункт выдачи товара Получателям и обеспечить его бесперебойную работу не менее 40 часов в неделю. Пункт приема должен иметь туалетную комнату со свободным доступом туда Получателей.

Начало поставки - не позднее 15 (пятнадцати) календарных дней с даты заключения Контракта. Срок обеспечения Получателя Товаром не может превышать 30 календарных дней со дня обращения Получателя к Поставщику (соисполнителю).

Окончание поставки – не позднее 30 октября 2018 года включительно.