### Техническое задание

**1. Условия поставки:**

 1.1 Автомобили должны быть легковыми.

 1.2 Автомобили должны быть новыми, ранее не бывшими в эксплуатации.

 1.3 Автомобили должны быть 2018 года изготовления.

 1.4 Автомобили должны соответствовать требованиям Технического регламента Таможенного союза «О безопасности колесных транспортных средств», утвержденного решением комиссии Таможенного союза от 09.12.2011 № 877 (далее - ТР ТС 018/2011).

 1.5 Соответствие автомобилей и их компонентов ТР ТС 018/2011 должно быть подтверждено маркировкой единым знаком обращения продукции на рынке.

 1.6 Автомобили должны соответствовать требованиям, предусмотренным постановлением Правительства Российской Федерации от 14.07.2014 № 656 «Об установлении запрета на допуск отдельных товаров машиностроения, происходящих из иностранных государств, для целей осуществления закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

 1.7 Автомобили должны соответствовать Коду по Общероссийскому классификатору (ОКП) ОК 005-93, поименованному в перечне медицинских товаров, реализация которых на территории Российской Федерации и ввоз которых на территорию Российской Федерации и иные территории, находящиеся под её юрисдикцией, не подлежат обложению (освобождению от обложения) налогом на добавленную стоимость, утвержденного Постановлением Правительства Российской Федерации от 30.09.2015 года № 1042.

 1.8 Автомобили, предназначенные для лиц с ограниченными физическими возможностями, с различными нарушениями функций (правой ноги; левой ноги, обеих ног), должны быть оборудованы специальными средствами управления (адаптированными органами управления).

 1.9 Специальные средства управления (адаптированные органы управления) на автомобили должны быть изготовлены и установлены промышленным способом.

 1.10 Специальные средства управления (адаптированные органы управления) должны иметь сертификат соответствия или сертифицированы в составе автомобиля.

 **2. Требования к документам, подтверждающим соответствие Товара установленным требованиям.**

2.1 Одобрение типа транспортного средства, выданное в соответствии с требованиями ТР ТС 018/2011.

2.2 Сертификат соответствия на устройство ручного управления автомобилями категории М1 (для лиц с ограниченными физическими возможностями с различными уровнями поражений (правой ноги; левой ноги, обеих ног).

 **3. Документы, передаваемые вместе с Товаром.**

- гарантийный талон на автомобиль;

-паспорт транспортного средства с отметкой таможенного органа об уплате утилизационного сбора (или об основании неуплаты утилизационного сбора) в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 30.08.2012 года № 870 «Об утилизационном сборе колесных транспортных средств»;

- сервисная книжка;

- руководство по эксплуатации автомобиля;

-договор между Заказчиком (страховщиком), Поставщиком и Получателем (застрахованным лицом) о приобретении Получателем (застрахованным лицом) автомобиля и оплате его стоимости Заказчиком (страховщиком);

- копия одобрения типа транспортного средства;

- копия сертификата соответствия на устройство ручного управления автомобиля категории М1 (для лиц с ограниченными физическими возможностями с различными уровнями поражений (правой ноги; левой ноги, обеих ног);

- другие документы, в которых определены условия гарантии и перечень сервисных центров, которые имеют право осуществлять гарантийное обслуживание автомобилей.

 **4. Требования к техническим характеристикам товара.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № **п/п** | **Технические характеристики автомобиля** | **Значение** |
| 1 | Категория автомобиля | М1 |
| 2 | Тип кузова/количество дверей | седан или хэтчбек/ не менее 4 |
| 3 | Экологический класс | не менее 4 |
| 4 | Колесная формула/ведущие колеса | 4 х 2/ передние |
| 5 | Схема компоновки автомобиля | переднеприводная |
| 6 | Расположение двигателя | переднее поперечное |
| 7 | Тип двигателя | Четырехтактный, бензиновый |
| 8 | Трансмиссия (тип) | автоматическая |
| 9 | Двигатель внутреннего сгорания (рабочий объем), см3 | не более 1600 |
| 10 | Оборудование автомобиля | в соответствии с Техническим регламентом Таможенного союза «О безопасности колесных транспортных средств», утвержденного решением комиссии Таможенного союза от 09.12.2011 № 877 |
| 11 | Топливо | бензин с октановым числом не менее 95 |

 **5. Требования к сроку и (или) объему предоставленных гарантий качества Товара.**

 5.1 Срок гарантии на поставленный Товар должен составлять не менее 36 месяцев или не менее 100 000 км (сто тысяч) пробега (в зависимости от того, какое условие наступит раньше), с момента передачи его Получателю.

 5.2 В соответствии с Сервисной книжкой на Товар, а также на отдельные его комплектующие изделия и элементы может устанавливаться гарантия в пределах 12 (двенадцати) месяцев вне зависимости от пробега.

 5.3 Гарантия на дополнительное оборудование, устанавливаемое Поставщиком и передаваемое им по заявке Заказчика вместе с Товаром, должна составлять не менее 6 (шести) месяцев, если иное не указано Поставщиком или изготовителем дополнительного оборудования в передаваемых Заказчику документах на такое оборудование.

 5.4 Условия и порядок гарантийного обслуживания Товара указаны в Сервисной книжке, выдаваемой Заказчику при фактической передаче Товара.

 5.5 Дата передачи Товара Заказчику указывается в регистрационной карточке Сервисной книжки. Гарантийное обслуживание не осуществляется при отсутствии в Сервисной книжки штампа о продаже и подписи уполномоченного представителя Поставщика.

 5.6 Гарантия утрачивает силу в случае нарушения Получателем условий эксплуатации Товара, указанных в инструкции по его эксплуатации, а также при несоблюдении Получателем требований, содержащихся в Сервисной книжке.

 5.7 Недостатки, обнаруженные в Товаре, подлежат устранению Поставщиком, либо иным официальным дилером в течение 30 (тридцати) рабочих дней с даты предъявления Получателем соответствующего письменного требования и передачи Товара Поставщику, либо иному официальному дилеру для выполнения работ, если более продолжительный срок устранения недостатков не будет связан с заказом и доставкой необходимых для гарантийного ремонта запасных частей и иных комплектующих. В этом случае срок устранения недостатков продлевается на срок доставки заказанных запасных частей и иных комплектующих Поставщику, либо иному официальному дилеру, в который обратился Получатель для выполнения работ.

 **6. Требования к качеству, упаковке и отгрузке Товара.**

 6.1 Условия перевозки Товара должны полностью обеспечивать полную его сохранность от всякого рода повреждений при транспортировке.

 6.2 Качество и маркировка Товара должны соответствовать требованиям ТР ТС 018/2011.

 6.3 При поставке некачественного Товара Поставщик обязан заменить его на Товар надлежащего качества в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента получения мотивированного отказа Получателя от подписания Акта сдачи-приемки Товара.

 **7. Место, объем и срок (период) поставки.**

 Место поставки товара: Российская Федерация, г. Орел, склад Поставщика (представителя Поставщика, действующего на основании доверенности).

 Количество поставляемых автомобилей — 7 штук, в том числе:

 - для лиц с отсутствием левой нижней конечности или эквивалентным нарушением функции — 3 шт.;

 - для лиц с отсутствием правой нижней конечности или эквивалентным нарушением функции — 1 шт.;

 - для лиц с отсутствием обеих нижних конечностей или эквивалентным нарушением функции — 3 шт.

 Срок поставки товара**:** **–** по 01 августа 2018 г. включительно.

**8.** **Условия передачи и приемки Товара.**

 Передача автомобилей должна осуществляться со склада Поставщика (представителя Поставщика, действующего на основании доверенности) в г. Орёл, при предоставлении Получателями (их доверенными лицами) паспорта и Направления, выдаваемого Заказчиком.