**Техническое задание**

**Поставка технических средств реабилитации (цифровых сигнализаторов звука) для обеспечения инвалидов Орловской области в 2018 году.**

Способ определения исполнителя (подрядчика, поставщика): аукцион в электронной форме.

Наименование объекта закупки: **Поставка технических средств реабилитации (цифровых сигнализаторов звука) для обеспечения инвалидов Орловской области в 2018 году.**

Количество выполняемых работ (поставки товара, оказания услуг):  **350 штук**.

Срок поставки товара: **по 30.10.2018 г. включительно**

Сроки действия Контракта: **по** **30.11.2018** **г.** **включительно**

 Источник финансирования: Оплата осуществляется за счет средств федерального бюджета, передаваемых Фонду социального страхования Российской Федерации в пределах лимитов бюджетных обязательств, доведенных региональному отделению.

Начальная (максимальная) цена Контракта:  **1563428,70руб**.

Цена Контракта включает в себя все расходы Поставщика по исполнению настоящего Контракта, а также страхование, уплата всех пошлин, налогов и других обязательных платежей, гарантийное сервисное обслуживание, доставка Товара Получателям.

Неучтенные затраты Поставщика по Контракту, связанные с исполнением Контракта, но не включенные в предлагаемую цену Контракта, не подлежат оплате Заказчиком.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование товара** | **Наименование показателей** | **Значение показателей** | **Кол-во, шт.** | **Цена, руб.** | **Стоимость,руб.** |
| **Сигнализатор звука цифровой с вибрационной и световой индикацией** *Указать наименование товара и страну происхождения* | Назначение | Информирование людей с нарушением слуха о наличии звуковых сигналов домофона, дверного звонка, телефонного звонка | 170 | 5352,45 | 909916,50 |
| Конструкция | беспроводная между передатчиками и приемником |
| Питание передатчиков и приемника (составных частей устройства)  | от элементов питания и ( или) встроенного аккумулятора, подзаряжаемого от сети через зарядное устройство (сетевой адаптер), и (или) от телефонной сети |
| Комплект поставки  | сигнализатор звука, состоящий из приемника и передатчиков; элементы питания в количестве, необходимом для работы сигнализатора, и (или) аккумулятор(ы) с зарядным устройством (сетевым адаптером), и (или) переходником для подключения к телефонной линии |
| **Индикация:** |  |
|  - индивидуальный тактильный рисунок вибрации для каждого типа сигнала | наличие |  |  |
| - светодиодная индикация приемника | Наличие |
| Радиус устойчивого приема сигнала в условиях прямой видимости | не менее 30 м |  |  |
| Возможность одновременного сочетания вибрации корпуса приемника и световой индикации | наличие  |
| **Приемник:** |
| форма | в виде наручных часов или мобильного приемника |  |
| кнопка сброса сигнала | наличие |
| специальные иконки с пиктограммой для каждого сигнала | наличие |
| **Передатчики сигнала на наручный приемник:** |
|  - дверного звонка, | наличие |  |
|  - домофона, | наличие |
|  - телефона | наличие |
| **Сигнализатор звука цифровой с вибрационной индикацией (часы-будильник с вибрационным сигналом)** *Указать наименование товара и страну происхождения* | Назначение | Информирование людей с нарушением слуха о наличии звуковых сигналов будильника | 60 |    3240,17 | 194410,20 |
| регулировка громкости сигнала  | не менее 95 дБ |
| мощная вибрация при оповещении | наличие |
| ЖК-дисплей | наличие |
| подсветка дисплея | наличие |
| регулировка яркости дисплея | наличие |
| переключение режимов оповещения | наличие |
| индикация включенного будильника | наличие |
| Возможность вибрационной индикации звонка телефона | наличие |
| Комплект поставки | сигнализатор звука; элементы питания в количестве, необходимом для работы сигнализатора, и (или) аккумулятор(ы), и (или) сетевой адаптер |
| **Сигнализатор звука цифровой со световой индикацией** *Указать наименование товара и страну происхождения* | Назначение | Информирование людей с нарушением слуха о наличии звуковых сигналов дверного звонка и телефона. | 120 | 3825,85 | 459102,00 |
| Конструкция | обеспечение связи между индикатором и телефоном, между индикатором и дверным звонком |
| **Индикация:** |
| - светодиодная индикация о поступлении сигнала телефона; | Наличие |  |
|  - светодиодная индикация о поступлении сигнала дверного звонка; | Наличие |
|  - светодиодная индикация поступающих сигналов телефона и дверного звонка осуществляется в разной цветовой гамме (для каждого сигнала отдельный цвет оповещения) | Наличие |
| в комплект поставки входят необходимые элементы питания и (или)сетевой адаптер в зависимости от типа питания устройства (устройств входящих в комплект) | наличие |  |
| Радиус устойчивого приема сигнала: | - в условиях прямой видимости не менее 30м |
| **Передатчики:** |
| - телефонного звонка | наличие |  |
| - дверного звонка | наличие |
|  **ИТОГО: 350** | **Х** | **1563428,70** |

Описание объектов закупки составлено в соответствии с предусмотренными техническими регламентами, принятыми в соответствии с законодательством Российской Федерации о техническом регулировании, документами, разрабатываемыми и применяемыми в национальной системе стандартизации, принятыми в соответствии с законодательством Российской Федерации о стандартизации, а также в соответствии с индивидуальными особенностями получателей, отраженными в индивидуальных программах реабилитации (абилитации), которые соответствуют классификатору, утвержденному Приказом Министерства труда и социальной защиты РФ 13 февраля 2018 г. N 86-н "Об утверждении классификации технических средств реабилитации (изделий) в рамках федерального перечня реабилитационных мероприятий, технических средств реабилитации и услуг, предоставляемых инвалиду, утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2005 г. N 2347-р".

Если Заказчиком при составлении описания объекта закупки не используются установленные в соответствии с законодательством Российской Федерации о техническом регулировании, законодательством Российской Федерации о стандартизации показатели, требования, условные обозначения и терминология, то это является необходимостью, обусловленной характером закупаемого товара (работ, услуг), потребностями Заказчика и обычаями делового оборота (в случае использования и/или не использования Заказчиком таких показателей, требований, условных обозначений и терминологии).

 Сигнализаторы звука цифровые предназначены для оповещения инвалидов с потерей (нарушением) слуха и сочетанной патологией о наличии светового, звукового и информационного сигнала.

**Требования к качеству товара**

 Материалы, из которых изготавливается товар, не должны выделять токсичных веществ при эксплуатации.

 Сигнализаторы звука должны быть упакованы в индивидуальную упаковку, предохраняющую их от повреждений и загрязнения при транспортировке и хранении.

 На каждом сигнализаторе (индикаторе) должен быть нанесен товарный знак, установленный для предприятия-изготовителя и маркировка.

**Требования к безопасности товара.**

 Поставляемый товар должен быть новым товаром (товаром, который не был в употреблении, в ремонте, в том числе, который не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства).

 Сигнализаторы звука соответствуют требованиям ГОСТ Р 51632-2014 – «Технические средства реабилитации людей с ограничениями жизнедеятельности. Общие технические требования и методы испытаний», ГОСТ Р 50444-92 «Приборы, аппараты и оборудование медицинские. Общие технические условия», ГОСТ ISO 10993-1-2011, ГОСТ ISO 10993-5-2011, ГОСТ ISO 10993-10-2011, «Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий», ГОСТ Р 52770-2007 «Изделия медицинские требование безопасности. Методы санитарно-химических и токсикологических испытаний».

 При использовании изделий по назначению не создается угроза для жизни и здоровья потребителя. Конструкция сигнализаторов звука с вибрационной и световой индикацией обеспечивает пользователю удобство и простоту обращения с ними.

Необходимо наличие сертификатов соответствия (выданных до вступления в силу постановления Правительства Российской Федерации от 01.12.2009 № 982) либо деклараций о соответствии (выданных после вступления в силу постановления Правительства Российской Федерации от 01.12.2009 № 982).

**Требования к сроку и (или) объему предоставленных гарантий качества**

Гарантийный срок эксплуатации товара - не менее 12 месяцев со дня ввода в эксплуатацию. Обязательно наличие гарантийных талонов, дающих право на бесплатный ремонт изделия во время гарантийного срока пользования.

Обязательно указание адресов специализированных мастерских, в которые следует обращаться для гарантийного ремонта изделия или устранения неисправностей. Возможность ремонта при обеспечении инвалидов сигнализаторами световыми и вибрационными осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 07.02.1992 г. № 2300-1 «О защите прав потребителей».

**Место, условия и сроки (периоды) поставки товара**

Срок предоставления Товара на проверку Заказчику — Не позднее 5 (пяти) рабочих дней с даты подписания Контракта в пункте поставки Товара Поставщика, находящегося на территории г. Орла, должно находиться 100 (сто) процентов от общего объема Товара для осуществления Заказчиком выборочной проверки на соответствие Товара требованиям, установленным настоящим Контрактом.

Поставщик обязан предоставить Получателям право выбора способа получения Товара (по месту жительства Получателя (в пределах Орловской области) или по месту нахождения пункта выдачи в г. Орле.)

Место поставки Товара: г. Орел, Орловская область, с доставкой по месту жительства Получателя или по согласованию с Получателем выдается ему по месту нахождения пункта выдачи (в г. Орле).

Поставщик обязан организовать в г. Орле пункт выдачи товара Получателям и обеспечить его бесперебойную работу не менее 40 часов в неделю. Пункт приема должен иметь туалетную комнату со свободным доступом туда Получателей.

Начало поставки - не позднее 15 (пятнадцати) календарных дней с даты заключения Контракта. Срок обеспечения Получателя Товаром не может превышать 30 календарных дней со дня обращения Получателя к Поставщику (соисполнителю).

Окончание поставки – не позднее **30 октября 2018 года включительно**.