|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Объект закупки | Кол-во(шт.)  | Средняя цена (руб.) | Сумма |
|  | Выполнение работ для обеспечения инвалидов и отдельных категорий граждан из числа ветеранов ортопедической обувью для взрослых при эквиноварусных деформациях стоп, пяточных стопах, конских стопах, изготовленной из специальных деталей, межстелечных слоев по обмерам и слепкам |
| 1 | Выполнение работ для обеспечения инвалидов и отдельных категорий граждан из числа ветеранов ботинками на сложную деформированную стопу (конскую, эквиноварусную, половарусную, при косолапости). Заготовка верха из хрома с цельной или отрезной союзкой, на кожаной или резиновой микропористой подошве, рантового, рантово-клеевого или клеевого методов крепления. | **12** | 3 452,82 | **41 433,84** |
| 2 | Выполнение работ для обеспечения инвалидов и отдельных категорий граждан из числа ветеранов ботинками на утепленной подкладке на сложную деформированную стопу (конскую, эквиноварусную, половарусную, при косолапости). Заготовка верха из хрома с цельной или отрезной союзкой, на кожаной или резиновой микропористой подошве, рантового, рантово-клеевого или клеевого методов крепления. | **40** | 3 645,48 |  **145 819,20** |
| 3 | Выполнение работ для обеспечения инвалидов и отдельных категорий граждан из числа ветеранов полуботинками на сложную деформированную стопу (конскую, эквиноварусную, половарусную, при косолапости). Заготовка верха из хрома с цельной или отрезной союзкой, на кожаной или резиновой микропористой подошве, рантового, рантово-клеевого или клеевого методов крепления. | **12** | 3 638,95 | **43 667,40** |
| 4 | Выполнение работ для обеспечения инвалидов и отдельных категорий граждан из числа ветеранов туфлями на сложную деформированную стопу (конскую, эквиноварусную, половарусную, при косолапости). Заготовка верха из хрома с цельной или отрезной союзкой, на кожаной или резиновой микропористой подошве, рантового, рантово-клеевого или клеевого методов крепления. | **2** | 3 386,68 | **6 773,36** |
|  | Выполнение работ для обеспечения инвалидов и отдельных категорий граждан из числа ветеранов ортопедической обувью для взрослых при слоновости и акромегалии, изготовленной из специальных деталей, межстелечных слоев по обмерам и слепкам |
| 5 | Выполнение работ для обеспечения инвалидов и отдельных категорий граждан из числа ветеранов ботинками на слоновую стопу. Заготовка верха из хрома с цельной или отрезной союзкой, на кожаной или резиновой микропористой подошве, рантового, рантово-клеевого или клеевого методов крепления. | **12** | 4237,92 | **50 855,04** |
| 6 | Выполнение работ для обеспечения инвалидов и отдельных категорий граждан из числа ветеранов ботинками на утепленной подкладке на слоновую стопу. Заготовка верха из хрома с цельной или отрезной союзкой, на кожаной или резиновой микропористой подошве, рантового, рантово-клеевого или клеевого методов крепления. | **30** | 4400,57 | **132 017,10** |
| 7 | Выполнение работ для обеспечения инвалидов и отдельных категорий граждан из числа ветеранов полуботинками на слоновую стопу. Заготовка верха из хрома с цельной или отрезной союзкой, на кожаной или резиновой микропористой подошве, рантового, рантово-клеевого или клеевого методов крепления. | **12** | 3860,77 | **46 329,24** |
| 8 | Выполнение работ для обеспечения инвалидов и отдельных категорий граждан из числа ветеранов туфлями на слоновую стопу. Заготовка верха из хрома, на кожаной или резиновой микропористой подошве, рантового, рантово-клеевого или клеевого методов крепления, на низком каблуке. | **4** | 3550,46 | **14 201,84** |
|  | Выполнение работ для обеспечения инвалидов и отдельных категорий граждан из числа ветеранов ортопедической обувью для взрослых при укорочении конечности, изготовленной из специальных деталей, межстелечных слоев по обмерам и слепкам |
| 9 | Выполнение работ для обеспечения инвалидов и отдельных категорий граждан из числа ветеранов ботинками на укорочение от 3 см до 6 см. Заготовка верха из хрома с цельной или отрезной союзкой, на кожаной или резиновой микропористой подошве, рантового, рантово-клеевого или клеевого методов крепления. | **10** | 4012,55 | **40 125,50** |
| 10 | Выполнение работ для обеспечения инвалидов и отдельных категорий граждан из числа ветеранов ботинками на утепленной подкладке, на укорочение от 3 до 6 см. Заготовка верха из хрома с цельной или отрезной союзкой, на кожаной или -резиновой микропористой подошве, рантового, рантово-клеевого или клеевого крепления. | **20** | 4081,24 | **81 624,80** |
| 11 | Выполнение работ для обеспечения инвалидов и отдельных категорий граждан из числа ветеранов полуботинками на укорочение от 3 до 6 см. Заготовка верха из хрома с цельной или отрезной союзкой, на кожаной или резиновой микропористой подошве, рантового, рантово-клеевого или клеевого методов крепления. | **10** | 3800,95 | **38 009,50** |
| 12 | Выполнение работ для обеспечения инвалидов и отдельных категорий граждан из числа ветеранов туфлями на укорочение от 3 до 6 см. Заготовка верха из хрома с цельной или отрезной союзкой, на кожаной или резиновой микропористой подошве, рантового, рантово-клеевого или клеевого методов крепления. | **4** | 3520,83 | **14 083,32** |
|  | Выполнение работ для обеспечения инвалидов и отдельных категорий граждан из числа ветеранов ортопедической обувью для взрослых при отвисающих стопах, полном параличе мышц голени, выраженной косолапости, выраженной плоско-вальгусной деформации стопы, изготовленной из специальных деталей, межстелечных слоев по обмерам и слепкам |
| 13 | Выполнение работ для обеспечения инвалидов и отдельных категорий граждан из числа ветеранов ботинками с полукорсетом или жесткими берцами, или высокой боковой поддержкой. Заготовка верха из хрома с цельной или отрезной союзкой, на кожаной или резиновой микропористой подошве, рантового, рантово-клеевого или клеевого методов крепления. | **30** | 4023,81 | **120 714,30** |
| 14 | Выполнение работ для обеспечения инвалидов и отдельных категорий граждан из числа ветеранов ботинками на утепленной подкладке. С полукорсетом или с жесткими берцами или высокой боковой поддержкой. Заготовка верха из хрома с цельной или отрезной союзкой, на кожаной или резиновой подошве, рантового, рантово-клеевого или клеевого методов крепления. | **40** | 4082,12 | **163 284,80** |
| 15 | Выполнение работ для обеспечения инвалидов и отдельных категорий граждан из числа ветеранов туфлями с полукорсетом или жесткими берцами, или высокой боковой поддержкой. Заготовка верха из хрома с цельной или отрезной союзкой, на кожаной или резиновой микропористой подошве, рантового, рантово-клеевого или клеевого методов крепления. | **2** | 3181,21 | **6362,42** |
|  | Выполнение работ для обеспечения инвалидов и отдельных категорий граждан из числа ветеранов ортопедической обувью для взрослых при ампутационных дефектах стоп, изготовленной из специальных деталей, межстелечных слоев по обмерам и слепкам |
| 16 | Выполнение работ для обеспечения инвалидов и отдельных категорий граждан из числа ветеранов ботинками после ампутации по Лисфранку или при разной длине следа. Заготовка верха из хрома с цельной или отрезной союзкой, на кожаной или резиновой микропористой подошве, рантового, рантово-клеевого или клеевого методов крепления. | **8** | 4 523,68 | **36 189,44** |
| 17 | Выполнение работ для обеспечения инвалидов и отдельных категорий граждан из числа ветеранов ботинками на утепленной подкладке после ампутации по Лисфранку или при разной длине следа. Заготовка верха из хрома с цельной или отрезной союзкой, на кожаной или резиновой микропористой подошве, рантового, рантово-клеевого или клеевого методов крепления. | **8** | 4 462,80 | **35 702,40** |
| 18 | Выполнение работ для обеспечения инвалидов и отдельных категорий граждан из числа ветеранов башмачками вкладными (в обувь нормальную) после ампутации переднего отдела стопы. Заготовка верха из хрома, стелька кожаная, передний отдел стопы искусственный. | **10** | 3 360,82 | **33 608,20** |
|  | Выполнение работ для обеспечения инвалидов и отдельных категорий граждан из числа ветеранов ортопедической обувью для взрослых на ортопедические аппараты и протезы, изготовленной из специальных деталей, межстелечных слоев по обмерам с подгонкой колодки |
| 19 | Выполнение работ для обеспечения инвалидов и отдельных категорий граждан из числа ветеранов ботинками обыкновенными на протез. Заготовка верха из хрома с цельной или отрезной союзкой, на кожаной или резиновой микропористой подошве, рантово-клеевого или клеевого методов крепления. | **16** | 2283,41 | **36 534,56** |
| 20 | Выполнение работ для обеспечения инвалидов и отдельных категорий граждан из числа ветеранов ботинками на утепленной подкладке, на протез. Заготовка верха из хрома с цельной или отрезной союзкой, на кожаной или резиновой микропористой подошве, рантового, рантово-клеевого или клеевого методов крепления. | **140** | 3011,59 | **421 622,60** |
| 21 | Выполнение работ для обеспечения инвалидов и отдельных категорий граждан из числа ветеранов ботинками на ортопедический аппарат.Заготовка верха из хрома с цельной или отрезной союзкой, на кожаной или резиновой микропористой подошве, рантового, рантово-клеевого или клеевого методов крепления. | **6** | 3365,94 | **20 195,64** |
| 22 | Выполнение работ для обеспечения инвалидов и отдельных категорий граждан из числа ветеранов ботинками на утепленной подкладке на ортопедический аппарат. Заготовка верха из хрома с цельной или отрезной союзкой, на кожаной или резиновой микропористой подошве, рантового, рантово-клеевого или клеевого методов крепления. | **6** | 3394,32 | **20 365,92** |
| 23 | Выполнение работ для обеспечения инвалидов и отдельных категорий граждан из числа ветеранов полуботинками обыкновенные и на протез. Заготовка верха из хрома с цельной или отрезной союзкой, на кожаной или резиновой микропористой подошве, рантового, рантово-клеевого или клеевого методов крепления. | **120** | 2817,13 | **338 055,60** |
| 24 | Выполнение работ для обеспечения инвалидов и отдельных категорий граждан из числа ветеранов туфлями на протез. Заготовка верха из хрома с цельной или отрезной союзкой, на кожаной или резиновой микропористой подошве, рантового, рантово-клеевого или клеевого методов крепления. | **6** | 2927,20 | **17 563,20** |
|  | Выполнение работ для обеспечения инвалидов и отдельных категорий граждан из числа ветеранов ортопедической обувью для взрослых при плоских стопах, вальгусной деформации стоп, отклонении большого пальца кнаружи и резко выраженных сочетанных деформациях стоп, сгибательной контрактуре пальцев, деформации ногтей, молоткообразных пальцах и резко выраженных сочетанных деформациях стопы, полых стопах и резко выраженных сочетанных деформациях стоп, множественных рубцах подошвенной поверхности стопы, поперечном плоскостопии, пяточных шпорах с дополнительными сопутствующими деформациями, изготовленной из специальных деталей, межстелечных слоев по обмерам с подгонкой колодки |
| 25 | Выполнение работ для обеспечения инвалидов и отдельных категорий граждан из числа ветеранов ботинками с супинатором или пронатором, или с невысокой боковой поддержкой. Заготовка верха из хрома с цельной или отрезной союзкой, на кожаной или резиновой микропористой подошве, рантово-клеевого или клеевого методов крепления. | **20** | 3083,09 | **61 661,80** |
| 26 | Выполнение работ для обеспечения инвалидов и отдельных категорий граждан из числа ветеранов ботинками на утепленной подкладке, с супинатором или пронатором, или невысокой боковой поддержкой. Заготовка верха из хрома с цельной или отрезной союзкой, на кожаной или резиновой микропористой подошве, рантового, рантово-клеевого или клеевого методов крепления. | **140** | 3221,55 | **451 017,00** |
| 27 | Выполнение работ для обеспечения инвалидов и отдельных категорий граждан из числа ветеранов полуботинками с супинатором или пронатором, или с невысокой боковой поддержкой. Заготовка верха из хрома с цельной или отрезной союзкой, на кожаной или резиновой микропористой подошве, рантового, рантово-клеевого или клеевого методов крепления. | **117** | 2960,30 | **346 355,10** |
| 28 | Выполнение работ для обеспечения инвалидов и отдельных категорий граждан из числа ветеранов туфлями с супинатором или пронатором, или с невысокой боковой поддержкой. Заготовка верха из хрома, на кожаной или резиновой микропористой подошве, рантового, рантово-клеевого или клеевого методов крепления, на низком каблуке. | **4** | 2927,89 | **11 711,56** |
|  | Выполнение работ для обеспечения инвалидов и отдельных категорий граждан из числа ветеранов ортопедической обувью для взрослых при сосудистых заболеваниях нижних конечностей, в том числе при сахарном диабете, варикозном расширении вен голени и стопы, изготовленной из специальных деталей, межстелечных слоев по обмерам и слепкам |
| 29 | Выполнение работ для обеспечения инвалидов и отдельных категорий граждан из числа ветеранов ботинками при начальных степенях диабетической патологии стоп. Заготовка верха из хрома с цельной или отрезной союзкой, на кожаной или резиновой микропористой подошве, рантового, рантово-клеевого или клеевого методов крепления. | **8** | 3055,85 | **24 446,80** |
| 30 | Выполнение работ для обеспечения инвалидов и отдельных категорий граждан из числа ветеранов ботинками утепленными при начальных степенях диабетической патологии стоп. Заготовка верха из хрома с цельной или отрезной союзкой, на кожаной или резиновой микропористой подошве, рантового, рантово-клеевого или клеевого методов крепления. | **8** | 3195,45 | **25 563,60** |
|  | Выполнение работ для обеспечения инвалидов и отдельных категорий граждан из числа ветеранов ортопедической обувью для взрослых при односторонней ампутации |
| 31 | Выполнение работ для обеспечения инвалидов и отдельных категорий граждан из числа ветеранов ботинками при односторонней ампутации. Заготовка верха из хрома с цельной или отрезной союзкой, на кожаной или резиновой микропористой подошве, рантово-клеевого или клеевого методов крепления | **30** | 2768,30 | **83 049,00** |
| 32 | Выполнение работ для обеспечения инвалидов и отдельных категорий граждан из числа ветеранов ботинками при односторонней ампутации на утепленной подкладке. Заготовка верха из хрома с цельной или отрезной союзкой, на кожаной или резиновой микропористой подошве, рантового, рантово-клеевого или клеевого методов крепления | **30** | 2919,77 | **87 593,10** |
|  | Итого:  | 917 |  | 2 996 537,18 |

Работы по проведению комплекса медицинских, технических и организационных мероприятий, должны быть направлены на полное или частичное восстановление опорно-двигательных функций инвалидов с помощью ортопедической обуви, имеющую специальную форму и конструкцию и изготавливаемую для инвалидов с деформациями, дефектами или функциональной недостаточностью стоп с целью компенсации утраченных функций нижних конечностей.

Ортопедическая обувь обеспечивает:

- достаточность опороспособности конечности;

- фиксацию стопы в правильном положении при мышечных нарушениях и после исправления деформаций, а также для профилактики прогрессирования деформации;

- компенсацию укорочения конечности.

**Требования к техническим характеристикам работ**

Выполняемые работы по обеспечению инвалидов ортопедической обувью должнысодержать комплекс медицинских, технических и социальных мероприятий, проводимых с инвалидами, имеющими нарушения и (или) дефекты опорно-двигательного аппарата, в целях восстановления или компенсации ограничений их жизнедеятельности.

# Ортопедическая обувь должна соответствовать требованиям Национального стандарта Российской Федерации ГОСТ Р ИСО 9999-2014 «Технические средства реабилитации людей с ограничениями жизнедеятельности. Классификация»; прочность крепления, деформация задника и подноска соответствовать ГОСТ 21463 -87 и гибкость обуви — ГОСТ 14226 -80, а также ГОСТу Р 54407-2011 Обувь ортопедическая. Общие технические условия.

Сложная ортопедическая обувь должна быть ручного или полумеханического производства.

 Сложная ортопедическая обувь в соответствии с ее функциональным назначением и медицинскими показаниями должна включать несколько компонентов из нижеперечисленного перечня:

а) специальные жесткие детали:

- союзка жесткая, полусоюзка жесткая, берц жесткий односторонний, берц жесткий двусторонний, берц жесткий круговой, задний жесткий берц, задник с укороченными или удлиненными крыльями, задник накладной, подносок удлиненный, укороченный или серповидный, язычок жесткий, передний жесткий клапан, бочок жесткий, передний жесткий клапан, бочок жесткий, стелька верхняя фигурная (с козырьком или невысокой боковой поддержкой).

б) специальные мягкие детали:

- боковой внутренний ремень, дополнительная шнуровка, тяги, притяжной ремень, шнуровка.

в) специальные металлические детали:

- пластина для ортопедической обуви, шины стальные, планшетки корсетные.

г) межстелечные слои:

- выкладка сводов (наружного и внутреннего), вкладка внутреннего свода, косок, супинатор, пронатор, пробка, двойной след.

 Межстелечные слои должны быть изготовлены в виде единого блока, включающего один или несколько из вышеуказанных элементов.

д) специальные детали низа:

- каблук и подошва особой формы;

е) прочие специальные детали:

- искусственные стопы, передний отдел стопы и искусственный носок (после ампутации стопы).

 При обработке сложной ортопедической обуви должно предусматриваться несколько примерок.

Обувь должна быть устойчива к воздействию физиологической жидкости (пота) по МУ 25.1. - 001.

 Обувь повседневная должна быть устойчива к климатическим воздействиям (колебания температур, атмосферные осадки, вода, пыль).

 Синтетические и искусственные материалы, применяемые на наружные детали низа зимней обуви, должны быть морозостойкими в соответствии с требованиями нормативных документов на эти материалы.

Межстелечный слой должен быть устойчив к гигиенической обработке раствором детского мыла по ГОСТ 25644-96 в теплой воде до температуры не выше плюс 40° С.

Соответствие готового изделия ГОСТам.

Обувь на протез, обувь на аппарат, обувь ортопедическая малосложная без утепленной подкладки, обувь ортопедическая малосложная на утепленной подкладке, обувь ортопедическая сложная без утепленной подкладки, обувь ортопедическая при односторонней ампутации без утепленной подкладки, обувь ортопедическая сложная на утепленной подкладке, обувь ортопедическая при односторонней ампутации на утепленной подкладке должны соответствовать ГОСТам: ГОСТ ISO 10993-1-2011, ГОСТ ISO 10993-5-2011, ГОСТ ISO 10993-10-2011, ГОСТ Р 52770-2007, ГОСТ Р 51632-2014, ГОСТ Р 54407-2011.

**Требования к безопасности работ**

Проведение работ по обеспечению инвалидов и отдельных категорий граждан из числа ветеранов ортопедической обувью должно осуществляться при наличии:

1. декларация о соответствии полуфабрикатов к протезно-ортопедической продукции.

**Требования к результатам работ**

Работы по обеспечению инвалидов ортопедической обувью следует считать эффективно исполненными, если у инвалида частично или полностью восстановлена опорная и двигательная функции стопы, созданы условия для предупреждения развития деформации или благоприятного течения болезни, должны быть выполнены с надлежащим качеством и в установленные сроки.

Изготовление индивидуальное по меркам инвалида. Место выполнения работ для обеспечения инвалидов и отдельных категорий граждан из числа ветеранов ортопедической обувью - Ивановская область.

**Требования к размерам, упаковке и отгрузке**

Упаковка ортопедической обуви должна обеспечивать защиту от повреждений, порчи (изнашивания) или загрязнения во время хранения и транспортировки к месту использования по назначению.

# Транспортирование, хранение и упаковка по ГОСТ 7296-81 «Обувь. Маркировка, упаковка, транспортирование и хранение»

**Требования к срокам и (или) объему предоставления гарантии качества работ**

Гарантийный срок носки ортопедической обуви устанавливается со дня выдачи обуви потребителю или начала сезона и составляет:

- на кожаной подошве – 40 дней;

- на кожаной подошве с накладкой – 50 дней;

- на подошве из кожеподобной резины – 60 дней;

- на подошве из пористой резины, полиэфируретана, термоэластопласта – 70 дней;

- на детскую обувь – 45 дней.

Начало сезона определяется в соответствии с законом «О защите прав потребителей». В течение указанного срока предприятие – изготовитель производит ремонт или безвозмездную замену обуви, преждевременно вышедшей из строя не по вине потребителя.

 Срок выполнения Работ по изготовлению ортопедической обуви со дня обращения инвалида (ветерана) на предприятие по направлению исполнительного органа Фонда не более 30 дней.