##### Техническое задание

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование  изделия | Описание изделия | Кол-во, (шт) |
| 1 | 9-01-02 Обувь на протез мужская | Обувь на протез. Заготовка верха полусапожек мужских из хрома, ботинок мужских из хрома с цельной или отрезной союзкой, полуботинок мужских из хрома с цельной или отрезной союзкой, клеевого, рантово-клеевого методов крепления на кожаной или микропористой подошве. | 180 |
| 2 | 9-01-02 Обувь на протез женская | Обувь на протез. Заготовка верха женских полусапожек из хрома (нанизком каблуке, на среднем каблуке, высота голенища 22-24 см), ботинок женских из хрома с цельной или отрезной союзкой, туфель женских из хрома (на низком каблуке), туфель женских из хрома (на среднем каблуке), клеевого, рантово-клеевого методов крепления на микропористой или кожаной подошве. | 88 |
| 3 | 9-01-02 Обувь на протез детская | Обувь на протез. Заготовка верха ботинок, полуботинок (малодетских, детских, школьных, подростковых) из хрома с цельной или отрезной союзкой клеевого, ранто-клеевого метода крепления на микропористой или кожанной подошве. | 23 |
| 4 | 9-01-05 Обувь на аппарат мужская утепленная | Обувь на аппарат. Заготовка верха ботинок мужских из хрома с цельной или отрезной союзкой на утепленной подкладке (прессукно, мех искусственный, мех натуральный), рантово-клеевого метода крепления на микропористой подошве. | 6 |
| 5 | 9-01-04 Обувь на аппарат женская н/утепленная | Обувь на аппарат. Заготовка верха ботинок, полуботинок женских из хрома, с цельной или отрезной союзкой на неутепленной подкладке (саржа обувная), клеевого, рантово-клеевого методов крепления на кожаной или микропористой подошве на ортопедический аппарат. | 7 |
| 6 | 9-01-05 Обувь на аппарат женская утепленная | Обувь на аппарат. Заготовка верха ботинок женских из хрома с цельной или отрезной союзкой, на утепленной подкладке (прессукно,мех искусственный, мех натуральный), клеевого, рантово-клеевого методов крепления на кожаной или микропористой подошве на ортопедический аппарат | 7 |
| 7 | 9-01-05 Обувь на аппарат детская утепленная | Обувь на аппарат. Заготовка верха ботинок малодетских, детских, школьных, подростковых из хрома с цельной или отрезной союзкой на утепленной подкладке (прессукно, мех искусственный, мех натуральный), клеевого, рантово-клеевого метода крепления на микропористой или кожаной подошве на ортопедический аппарат. | 8 |
| 8 | 9-01-04 Обувь на аппарат мужская н/утепленная | Обувь на аппарат. Заготовка верха ботинок, полуботинок мужских из хрома с цельной или отрезной союзкой на неутепленной подкладке (саржа обувная), клеевого, рантово-клеевого методов крепления на кожаной или микропористой подошве на ортопедический аппарат. | 6 |
| 9 | 9-01-04 Обувь на аппарат детская н/утепленная | Обувь на аппарат. Заготовка верха ботинок, полуботинок малодетских, детских, школьных, подростковых из хрома с цельной или отрезной союзкой на неутепленной подкладке (саржа обувная), клеевого, рантово-клеевого метода крепления на микропористой или кожаной подошве на ортопедический аппарат. | 8 |
| 10 | 9-01-01 Обувь ортопедическая сложная без утепленной подкладки мужская | Обувь ортопедическая сложная. Заготовка верха полусапожек мужских из хрома, ботинок мужских из хрома с цельной или отрезной союзкой (на укорочение от 0,5 до15см), на слоновую стопу, с двойным следом, на сложно деформированую стопу (конскую, эквиноварусную, половарусную при косолапости, после ампутации стопы по Шопару), полуботинок мужских из хрома (на укорочение от 0,5 до 9 см, на слоновую стопу, после ампутации стопы поШопару) на неутепленной подкладке (саржа обувная), клеевого, рантово-клеевого методов крепления на кожаной или микропористой подошве, на формованной подошве с супинатором или пронатором и коском до 2 см, с выкладкой свода, углублениями в межстелечном слое в местах омозолелости, выносом каблука, с высоким узким жестким задником или с задником продленным до носка | 168 |
| 11 | 9-01-01 Обувь ортопедическая сложная без утепленной подкладки женская | Обувь ортопедическая сложная. Заготовка верха женских полусапожек, сапожек из хрома при высоте голенища 22-35см, ботинок, полуботинок, туфель женских из хрома с цельной или отрезной союзкой на низком или среднем каблуке (при укорочении от 0,5 до15 см), на слоновую стопу, на сложно деформированную стопу (конскую, эквиноварусную, половарусную при косолапости),после ампутации стопы по Шопару, после ампутации стопы по Лисфранку или при разной длине следа, на неутепленной подкладке (саржа обувная), клеевого, рантово-клеевого методов крепления на кожаной, микропористой или формованной подошве, с супинатором или пронатором и коском до 1 см, с выкладкой свода, углублениями в межстелечном слое в местах омозолелости, выносом каблука, с жесткими берцами или боковой поддержкой, с высоким узким жестким задником или с задником продленным до носка, с шинами металлическими, при сахарном диабете. | 251 |
| 12 | 9-01-01 Обувь ортопедическая сложная без утепленной подкладки детская | Обувь ортопедическая сложная. Заготовка верха ботинок малодетских, детских, школьных, подростковых из хрома с цельной или отрезной союзкой, полуботинок малодетских, детских, школьных, подростковых из хрома с цельной или отрезной союзкой, на неутепленной подкладке (саржа обувная), на слоновую стопу, на сложно деформированную стопу (конскую, эквиноварусную, половарусную при косолапости), при укорочении (от 0,5 до 9 см), клеевого, рантово-клеевого метода крепления, на микропористой или кожаной подошве с пронатором или с супинатором и коском до 2 см, выкладкой свода, углублениями в межстелечном слое в местах омозолелости, выносом каблука, с жесткими берцами, с высоким узким жестким задником или продленным до носка, боковой поддержкой, с задником, продленным до носка. | 900 |
| 13 | 9-02-01 Обувь ортопедическая сложная на утепленной подкладке мужская | Обувь ортопедическая сложная. Заготовка верха полусапожек мужских из хромас цельной или отрезной союзкой,ботинок мужских из хрома( на укорочение от 0,5 до 15 см), на слоновую стопу, с двойным следом, на сложно деформированную стопу (конскую, эквиноварусную, половарусную при косолапости, после ампутации стопы по Шопару), на утепленной подкладке (прессукно, мех искусственный, мех натуральный), клеевого, рантово-клеевого методов крепления на кожаной или микропористой подошве, на формованной подошве с выкладкой свода, супинатором или пронатором и коском до 2 см, углублениями в межстелечном слое в местах омозолелости, выносом каблука, с высоким узким жестким задником или с задником продленным до носка. | 168 |
| 14 | 9-0-01 Обувь ортопедическая сложная на утепленной подкладке детская | Обувь ортопедическая сложная. Заготовка верха ботинок малодетских, детских, школьных, подростковых из хрома с цельной или отрезной союзкой на утепленной подкладке (пресссукно, мех искусственный, мех натуральный), на слоновую стопу, на сложно деформированную стопу (конскую, эквиноварусную, половарусную при косолапости), при укорочении (от 0,5 до 9 см), клеевого, рантово-клеевого метода крепления, на микропористой или кожаной подошве с пронатором или с супинатором, выкладкой свода, углублениями в межстелечномслое в местах омозолелости, выносом каблука, с жесткими берцами, с высоким узким жестким задником или продленным до носка, боковой поддержкой. | 350 |
| 15 | 9-02-01 Обувь ортопедическая сложная на утепленной подкладке женская | Обувь ортопедическая сложная. Заготовка верха женских полусапожек, сапожек из хрома, при высоте голенища 22-35 см (на низком и среднем каблуке), ботинок женских из хрома с цельной или отрезной союзкой (на укорочение от 0,5 до15 см), на слоновую стопу, после ампутации стопы по Шопару, после ампутации стопы по Лисфранку или при разной длине следа, на сложно деформированую стопу (конскую, эквиноварусную, половарусную при косолапости), на утепленной подкладке (прессукно, мех искусственный, мех натуральный), клеевого, рантов-клеевого методов крепления на кожаной или микропористой подошве, на формованной подошве, с супинатором или пронатором и коском до 2 см, с выкладкой свода, углублениями в межстелечном слое в местах омозолелости, выносом каблука, с жесткими берцами или боковой поддержкой, с высоким узким жестким задником или с задником продленным до носка, с шинами металлическими, при сахарном диабете. | 221 |
| 16 | 9-01-02 Обувь ортопедическая при односторонней ампутации без утепленной подкладки мужская | Обувь ортопедическая при односторонней ампутации. Заготовка верха полусапожек мужских из хрома, полуботинок мужских из хромас цельной или отрезной союзкой на неутепленной подкладке (саржа обувная), клеевого, рантово-клеевого методов крепления на кожаной или микропористой подошве с выкладкой свода, супинатором или пронатором, углублениями в межстелечном слое в местах омозолелости, выносом каблука, на слоновую стопу, после ампутации стопы по Шопару. | 90 |
| 17 | 9-01-02 Обувь ортопедическая при односторонней ампутации без утепленной подкладки женская | Обувь ортопедическая при односторонней ампутации. Заготовка верха женских полусапожек из хрома при высоте голенища 22-24 см,женских сапожек полусапожек из хрома при высоте голенища 20-30см, ботинок женских из хрома с цельной или отрезной союзкой, полуботинок женских из хрома с цельной или отрезной союзкой, туфель женских из хрома на неутепленной подкладке (саржа обувная), клеевого, рантово-клеевого методов крепления на микропористой или кожаной подошве на низком каблуке с выкладкой свода, углублениями в межстелечном слое в местах омозолелости, выносом каблука, с пронатором или супинатором, на слоновую стопу, после ампутации стопы по Шопару | 30 |
| 18 | 9-01-02 Обувь ортопедическая при односторонней ампутации без утепленной подкладки детская | Обувь ортопедическая при односторонней ампутации. Заготовка верха ботинок малодетских, детских, школьных, подростковых из хрома с цельной или отрезной союзкой, полуботинок малодетских, детских, школьных, подростковых из хрома с цельной или отрезной союзкой, на неутепленной подкладке (саржа обувная), клеевого, рантово-клеевого метода крепления, на микропористой или кожаной подошве с пронатором или с супинатором, выкладкой свода, углублениями в межстелечном слое в местах омозолелости, выносом каблука. | 9 |
| 19 | 9-02-02 Обувь ортопедическая при односторонней ампутации на утепленной подкладке мужская | Обувь ортопедическая при односторонней ампутации. Заготовка верха полусапожек мужских из хрома с цельной или отрезной союзкой,ботинок мужских из хрома с цельной или отрезной союзкой на утепленной подкладке (прессукно, мех искусственный, мех натуральный), клеевого, рантово-клеевого методов крепления на кожанной или микропористой подошве с супинатором или пронатором, на слоновую стопу, после ампутации стопы по Шопару. | 90 |
| 20 | 9-02-02 Обувь ортопедическая при односторонней ампутации на утепленной подкладке женская | Обувь ортопедическая при односторонней ампутации. Заготовка верха женских полусапожек из хрома при высоте голенища 22-24 см, женских сапожек из хрома при высоте голенища 20-30 см, ботинок женских из хрома с цельной или отрезной союзкой на утепленной подкладке (прессукно, мех искусственный, мех натуральный), клеевого, рантово-клеевого методов крепления на микропористой или кожаной подошве на низком каблуке с выкладкой свода, углублениями в межстелечном слое в местах омозолелости, выносом каблука, с пронатором или супинатором, на слоновую стопу, после ампутации стопы по Шопару. | 30 |
| 21 | 9-02-02 Обувь ортопедическая при односторонней ампутации на утепленной подкладке детская | Обувь ортопедическая при односторонней ампутации. Заготовка верха ботинок малодетских, детских, школьных, подростковых из хрома с цельной или отрезной союзкой на утепленной подкладке (прессукно, мех искусственный, мех натуральный), клеевого, рантово-клеевого метода крепления микропоритсой или кожанной подощве с пронатором или с супинатором, с выкладкой свода, углублениями в межстелечном слое в местах омозолелости, выносом каблука | 10 |
| 22 | 9-01-06 Вкладной башмачок взрослый | Заготовка верха сапожка, башмачка вкладного из хрома, гильза кожаная, передний отдел стопы искусственный. | 20 |
| 23 | 9-01-06 Вкладной башмачок детский | Заготовка верха сапожка, башмачка вкладного из хрома, гильза кожаная, передний отдел стопы искусственный. | 5 |
| 24 | 9--01-08 Вкладные корригирующие элементы для ортопедической обуви (в том числе стельки, полустельки) | Стелька ортопедическая взрослая, детская с выкладкой свода, пронатором или супинатором с кожаным покрытием. | 39 |
|  |  | Итого: | **2 714** |

Ортопедическая обувь – это обувь специальной формы и конструкции, изготавливаемая для инвалидов с деформациями, дефектами или функциональной недостаточностью стоп с целью компенсации утраченных функций нижних конечностей.

Ортопедическая обувь предназначена:

- для обеспечения достаточной опороспособности конечности;

- удержания стопы в корригированном положении для обеспечения функционально благоприятных условий для ее роста и развития у детей;

- фиксации стопы в правильном положении при мышечных нарушениях и после исправления деформаций, а также для профилактики прогрессирования деформации;

- компенсации укорочения конечности.

Сложная ортопедическая обувь должна быть ручного или полумеханического производства.

Сложная ортопедическая обувь в соответствии с ее функциональным назначением и медицинскими показаниями должна включать несколько компонентов из нижеперечисленного перечня:

а) специальные жесткие детали:

- союзка жесткая, полусоюзка жесткая, берц жесткий односторонний, берц жесткий двусторонний, берц жесткий круговой, задний жесткий берц, задник с укороченными или удлиненными крыльями, задник накладной, подносок удлиненный, укороченный или серповидный, язычок жесткий, передний жесткий клапан, бочок жесткий, передний жесткий клапан, бочок жесткий, стелька верхняя фигурная (с козырьком или невысокой боковой поддержкой).

б) специальные мягкие детали:

- боковой внутренний ремень, дополнительная шнуровка, тяги, притяжной ремень, шнуровка.

в) специальные металлические детали:

- пластина для ортопедической обуви, шины стальные, планшетки корсетные.

г) межстелечные слои:

- выкладка сводов (наружного и внутреннего), вкладка внутреннего свода, косок, супинатор, пронатор, пробка, двойной след.

- межстелечные слои должны быть изготовлены в виде единого блока, включающего один или несколько из вышеуказанных элементов.

д) специальные детали низа:

- каблук и подошва особой формы;

е) прочие специальные детали:

- искусственные стопы, передний отдел стопы и искусственный носок (после ампутации стопы).

Для изготовления сложной ортопедической обуви на заказ необходимо наличие соответствующего парка колодок из расчета 2 пары на человека.

При обработке сложной ортопедической обуви должно предусматриваться несколько примерок.

Обувь должна быть устойчива к воздействию физиологической жидкости (пота).

Обувь повседневная должна быть устойчива к климатическим воздействиям (колебания температур, атмосферные осадки, вода, пыль).

Синтетические и искусственные материалы, применяемые на наружные детали низа зимней обуви, должны быть морозостойкими в соответствии с требованиями нормативных документов на эти материалы.

Межстелечный слой должен быть устойчив к гигиенической обработке раствором детского мыла по ГОСТ 25644 - 96 в теплой воде до температуры не выше плюс 40° С.

Срок службы обуви должен быть не менее одного года.

Обувь должна отвечать требованиям безопасности в течении всего срока эксплуатации при выполнении потребителем требований, установленных в памятке по пользованию изделием.

Материалы, из которых изготовлена обувь, должны быть разрешены к применению в данной продукции органами здравоохранения Российской Федерации.

В комплект поставки должны входить: обувь – 1 пара/полупара (в зависимости от рекомендаций учреждений МСЭ), памятка по пользованию – 1 шт.

Выполнение работ по обеспечению ортопедической обувью должно осуществляться по месту нахождения исполнителя в г. Красноярске или при необходимости по месту жительства инвалида.

Срок изготовления Изделий – не более 33 (тридцати трех) рабочих дней с даты принятия Направления от Получателя. Выдача готовых Изделий Получателям – не позднее «20» декабря 2018 года.

Изделия должны соответствовать требованиям ГОСТ 26167-2005.

Гарантийный срок носки ортопедической обуви устанавливается со дня выдачи обуви потребителю или начала сезона составляет не менее 12 месяцев, обувь на протезы не менее 6 месяцев, вкладные корригирующие элементы для ортопедической обуви не менее 6 месяцев.

Начало сезона определяется в соответствии с законом «О защите прав потребителей». В течение указанного срока предприятие – изготовитель производит ремонт или безвозмездную замену обуви, преждевременно вышедшей из строя не по вине потребителя.