**ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ**

**1. Заказчик:**

Фонд социального страхования Российской Федерации.

**2. Источник финансирования:**

Бюджет Фонда социального страхования Российской Федерации.

**3. Предмет оказание услуг:**

Выполнение работ по техническому обслуживанию и ремонту автомобилей Фонда социального страхования Российской Федерации марки Форд, включая поставку дополнительных расходных материалов, не входящих в плановое техническое обслуживание.

**Перечень автомобилей:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Марка автомобиля** | **Гос. номер** | **Год выпуска** |
| **1** | Форд Мондео | М768РО197 | 2011 |
| **2** | Форд Мондео | М769РО197 | 2011 |
| **3** | Форд Мондео | М770РО197 | 2011 |
| **4** | Форд Мондео | М771РО197 | 2011 |
| **5** | Форд Мондео | М788РО197 | 2011 |
| **6** | Форд Мондео | М789РО197 | 2011 |
| **7** | Форд Мондео | М790РО197 | 2011 |
| **8** | Форд Мондео | М791РО197 | 2011 |
| **9** | Форд Торнео Коннект | М792РО197 | 2011 |
| **10** | Форд Мондео | О004РХ77 | 2013 |
| **11** | Форд Мондео | О005РХ77 | 2013 |
| **12** | Форд Мондео | О050РХ77 | 2013 |
| **13** | Форд Мондео | О051РХ77 | 2013 |
| **14** | Форд Мондео | О053РХ77 | 2013 |
| **15** | Форд Мондео | С495НМ777 | 2014 |
| **16** | Форд Мондео | С494НМ777 | 2014 |
| **17** | Форд Мондео | С595НМ777 | 2014 |
| **18** | Форд Мондео | C600НМ777 | 2014 |
| **19** | Форд Транзит VAN (222700) | С550НМ777 | 2014 |
| **20** | Форд Мондео | А472АТ799 | 2017 |
| **21** | Форд Мондео | А502АТ799 | 2017 |
| **22** | Форд Мондео | А321АТ799 | 2017 |
| **23** | Форд Мондео | А467АТ799 | 2017 |
| **24** | Форд Мондео | У435КХ799 | 2018 |
| **25** | Форд Мондео | У820КХ799 | 2018 |
| **26** | Форд Мондео | У736КХ799 | 2018 |
| **27** | Форд Мондео | У743КХ799 | 2018 |
| **28** | Форд Мондео | У792КХ799 | 2018 |

4. Требования к выполняемым работам:

 Техническое обслуживание и ремонт автомобилей осуществляться специализированным сервисным центром.

 Исполнитель обеспечивает:

* 1. Место оказания Услуг: услуги оказываются на СТОА Исполнителя, расположенной в ЦАО, г. Москвы. Данное требование установлено в целях экономии средств субсидий, выделяемых Заказчику для выполнения государственного задания - для исключения дополнительных расходов Заказчика, таких как перепробеги автомобилей и перерасход бензина.

4.2. Исполнитель обязан предоставить Заказчику уведомление в письменном виде о месте оказания услуг, соответствующему пункту 4 подпункт 4.1. Технического задания, с указанием адреса и наименования соответствующего центра (СТОА) в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты заключения контракта на электронной площадке по результатам электронного аукциона. Непредставление уведомления в срок, установленный настоящим пунктом, либо предоставление уведомления с нарушением обязательств, установленных пунктом 4 подпункт 4.1. Технического задания, признается Сторонами ненадлежащим исполнением контракта и обязанностью Исполнителя уплатить Заказчику штраф в соответствии с контрактом, а также дает Заказчику право одностороннего отказа от исполнения заключенного контракта в соответствии с гражданским законодательством в порядке, предусмотренном частями 8 - 23 статьи 95 Федерального закона от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

4.3. При необходимости, выполнение работ по ремонту и техническому обслуживанию не менее 5 (пяти) автомобилей одновременно.

4.4. Охраняемую автомобильную стоянку и помещение для ожидания представителем Заказчика оформления документов.

4.5. Представление Заказчику, по его требованию, подменного автомобиля того же класса, что и автомобиль, переданный исполнителю для технического обслуживания и ремонта.

4.6. Предоставление персонального менеджера.

4.7. Эвакуацию автотранспортных средств по заявке Заказчика своими средствами в автосервис Исполнителя для выполнения работ.

4.8. Исполнитель осуществляет круглосуточный прием и ремонт автомобилей Заказчика.

4.9. Оформление заказ-наряда на выполнение работ - в течение 1 (одного) часа с момента обращения (получения заявки от Заказчика).

4.10.Начало выполнения работ – в течение 1 (одного) часа после оформления заказ-наряда.

4.11. При необходимости проведение ремонтных работ на территории заказчика.

4.12. Мойка автотранспортных средств после выполнения работ.

**5. Требования к сроку гарантии качества:**

Срок предоставления гарантий качества на выполненные работы по техническому обслуживанию и ремонту должен составлять не менее 6 месяцев.

Срок предоставления гарантий качества на оборудование и запасные части должен составлять не менее 6 месяцев.

6. Исполнитель выполняет следующие работы:

- Все работы должны оказываться с применением только новых запасных частей, комплектующих и материалов, рекомендованных заводом-изготовителем автомобилей. Требования к запасным частям, комплектующим и материалам предъявляются в соответствии с рекомендациями, технологиями завода-изготовителя ТС, техническими регламентами.

- Использование восстановленных, бывших в употреблении запасных частей не допускается.

- Все Услуги, Работы должны оказываться в строгом соответствии с рекомендациями, технологиями завода-изготовителя ТС, техническими регламентами, с соблюдением технических условий, государственных стандартов и законодательства Российской Федерации.

- В соответствии с частью 2 статьи 18 Федерального закона № 196-ФЗ от 10.12.1995г. «О безопасности дорожного движения» нормы, правила и процедуры технического обслуживания и ремонта ТС устанавливаются заводами-изготовителями транспортных средств с учетом условий их эксплуатации.

- Все расходы Исполнителя на запасные части, детали, материалы, комплектующие, оборудование, стоимость услуг по эвакуации автотранспорта, налоги, сборы и иные затраты Исполнителя на оказание Услуг, выполнение Работ входят в стоимость Услуг, Работ.

**6.1. Технические требования к работам:**

Работы по техническому обслуживанию и ремонту автомобилей должны оказываться Исполнителем:

- в соответствии с требованиями, установленными заводом-изготовителем автомобилей;

- с использованием современных компьютеризированных средств диагностики;

- с использованием современного технологического оборудования, метрологических средств и инструментов;

- автомобили после обслуживания или ремонта должны соответствовать требованиям безопасности и экологическим нормам, установленным законодательством Российской Федерации.

Техническое обслуживание 9 (девяти) автомобилей 2017 и 2018 годов выпуска осуществляется Исполнителем с поддержанием заводской гарантии.

**6.2. Общие требования к работам:**

- оборудование, узлы, детали, материалы, устанавливаемые и применяемые в ходе оказания услуг должны быть рекомендованными заводом-изготовителем, новыми, не восстановленными, не бывшими в употреблении согласно Приложения к государственному контракту;

- Исполнитель должен гарантировать качество выполнения работ и соответствие технического состояния автомобилей после выполнения работ требованиям, установленным законодательством Российской Федерации;

- Поставка эквивалентного товара (запасные части и расходные материалы, используемые при выполнении Работ) не допускается.

- оборудование, устройства, запасные части, материалы, установленные на автомобили в ходе выполнения работ и на которые в установленном порядке оформлены рекламации (претензия к качеству, функционированию), подлежат замене в течение 5-ти рабочих дней;

- все эксплуатационные затраты, связанные с исполнением обязательств по рекламациям установленного оборудования, несет Исполнитель.

6.2.1 Работы выполняемые в рамках государственного контракта должны удовлетворять требованиям ГОСТ:

ГОСТ Р 51709-2001, ГОСТ Р 52160-2003, ГОСТ Р 52033-2003, РД 37.009.024-92, ГОСТ 9.402-2004, ГОСТ 9.105-80, ГОСТ 9.105-80

**6.3. В ходе выполнения работ Исполнитель должен:**

- контролировать качество выполнения работ;

- при отсутствии запасных частей в г. Москве незамедлительно (не более трех рабочих дней) осуществить их заказ и доставку с ближайшего имеющего данные запасные части склада Исполнителя;

- при выполнении любых работ обеспечить представителю Заказчика возможность наблюдать весь процесс непосредственно в зоне их проведения;

- производить техническое обслуживание по плану техобслуживания, предусмотренного заводом-изготовителем;

-выполнять требования завода-изготовителя по техническому обслуживанию и ремонту автомобилей;

-по требованию Заказчика предъявлять соответствующие сертификаты;

- все процедуры по приему автомобилей на техническое обслуживание и ремонт, а также выдачу автомобиля, Исполнитель производит лишь с уполномоченным представителем Заказчика;

-предоставить подробное описание методологии и технологии выполнения работ входящих в плановое техническое обслуживание, включающее в себя:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Визуальный осмотр кузова и ЛКП** |  |  |  |  |  |
| **Замена:**  |  |  |  |  |  |  |
| фильтра и масла ДВС | фильтра салона (если применимо) |  |  |
| фильтра воздушного  | фильтра топливного (если применимо) |  |  |
| **Проверка уровней рабочих жидкостей:** |  |  |  |  |  |
| тормозной системы  | системы охлаждения  |  |  |
| системы усилителя руля  | системы стеклоомывателя |  |  |
| КПП |  |  |  |  |  |  |
| **Проверка работы:** |
| контрольных приборов | ламп наружного освещения |  |  |
| контрольных ламп | подсветки щитка приборов |  |  |
| звукового сигнала | лампы освещения багажного отделения |  |  |
| **Проверка на наличие видимых повреждений, протечек и правильность расположения:** |
| электропроводки | масляной магистрали |  |  |
| трубопроводов | топливной магистрали |  |  |
| шлангов | системы выпуска отработанных газов |  |  |
| **Проверка на наличие видимых повреждений и протечек:** |
| ДВС | КПП |  |  |
| насос вакуумный | дополнительный отопитель (при наличии) |  |  |
| радиаторы |  |  |  |  |  |  |
| **Проверка состояния свечей зажигания (для бензиновых ДВС)** |
| **Проверка АКБ на наличие видимых повреждений и протечек**  |
| **Смазка клемм АКБ** |
| **Проверка концентрации антифриза** |
| **Проверка работы сцепления (для автомобилей с МКПП и РКПП)** |
| **Проверка работы стояночного тормоза**  |
| **Проверка работы омывателя/стеклоочистителей переднего и заднего стекол** |
| **Проверка работы органов управления отопителя/системы кондиционирования воздуха** |
| **Проверка работы/состояния ремней безопасности, пряжек и замков** |
| **Проверка работы/смазка замков и петель** |
| **Проверка износа (со снятием колес):** |
| тормозных колодок  | тормозных дисков |  |  |
| **Проверка на наличие видимых повреждений:** |
| гайки колес | колпаки колес (в т.ч. в местах крепления) |  |  |
| диски колес |  |  |  |  |  |  |
| **Проверка на наличие видимых повреждений/износа/надежность крепления (видимые участки):** |
| рулевое управление | шарниры полуосей (ШРУСы) и защитные чехлы |  |  |
| рычажные механизмы подвески | днища кузова и ПВХ-покрытия кузова |  |  |
| шаровые шарниры |  |  |  |  |  |  |
| **Проверка износа/состояния и регулировка давления:** |
| шины колес | запасное колесо |  |  |

**6.4. Описание системы контроля качества выполненных работ:**

- незамедлительно информировать Заказчика об обнаруженных в ходе обслуживания или ремонта по заявке Заказчика каких-либо дополнительных, не отмеченных в заявке неисправностей, с указанием ориентировочной стоимости и сроков устранения неисправностей;

- обеспечивать предоставление Заказчику:

* консультации специалистов;
* прием на сервисную станцию без предварительной записи в течение суток.

Качество работ должно соответствовать нормативной и технической документации, регламентирующей характеристики (показатели) работ, дилерским соглашениям (разрешениям) и другим параметрам оценки в соответствии с сервисными программами по техническому обслуживанию (регламентным работам) автомобиля, разработанными и рекомендованными (или установленными) заводом-изготовителем автомобиля.

7. Срок оказания услуг:

С 01.01.2019г. по 15.12.2019г.

8. Форма, сроки и условия оплаты:

Перечисление денежных средств осуществляется Заказчиком по безналичному расчету за фактические оказанные услуги в течение 10 (десяти) банковских дней с даты получения счета Заказчика.